{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["StartPage","Products_ZH","Products_EN","Products_JA","Products_KO","Products_FR","Products_DE","Products_RU","Products_IT","Attributes_Definition","System"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"StartPage","index":0,"n_rows":8,"n_cols":2,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Run the command to create the file structure corresponding to your needs "]
[]
[]
[null,"Starten Sie um die Dateistruktur nach Ihren Anforderungen zu erstellen "]
[]
[]
[null,"Lancer la commande pour créer la structure du fichier correspondant à vos besoins"]

{"sheet":"Products_ZH","index":1,"n_rows":343,"n_cols":36,"rows_kept":343,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Product_ID","Product_Name","Product_Short_Description","Product_Long_Description","Classification_Category_ID","TRACEPARTS_Classification_Category_ID","Product_Large_Picture_FileName","Product_Document_FileName_1","Product_Document_Title_1","Product_Document_FileName_2","Product_Document_Title_2","Part_Number_Sort_ID","Manufacturer_Part_Number","Manufacturer_Name","Distributor_Part_Number","Distributor_Name","Part_Number_CAD_FileName_1","Part_Number_Description","MATERIAL","MASS","QUANTITY","a","b","c","d","f","p","g","h","j","k","l","m","n","o","y"]
["Part_18154","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-02M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18155","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-03M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18156","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-04M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18157","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-05M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18158","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-06M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18159","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-07M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18160","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-08M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18161","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-09M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18162","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-10M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18163","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-11M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18164","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-12M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18165","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-13M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18166","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-14M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18167","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-15M1HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18168","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-16M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","16PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18169","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-17M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","17PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18170","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-18M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","18PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18171","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-19M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","19PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18172","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-20M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","20PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18173","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器21PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-21M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","21PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18174","线对板压接式连接器/侧入式线对板连接器SMT/压接连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器22PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-22M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","22PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18175","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-02M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18176","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-03M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18177","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-04M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18178","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-05M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18179","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-06M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18180","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-07M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18181","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-08M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18182","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-09M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18183","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-10M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18184","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-11M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18185","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-12M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18186","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-13M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18187","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-14M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18188","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-15M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18189","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-16M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","16PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18190","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-17M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","17PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18191","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-18M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","18PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18192","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-19M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","19PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18193","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-20M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","20PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18194","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器21PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-21M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","21PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18195","线对板压接式连接器/接入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:0.8mm/端子连接器/刺破式连接器/线端连接器22PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-22M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH",null,null,null,"CI18连接器","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","22PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18196","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18197","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18198","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18199","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18200","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18201","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18202","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18203","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18204","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18205","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18206","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18207","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18208","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18209","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18210","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18211","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18212","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18213","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18214","线对板压接式连接器/侧入式压接连接器SMT/端子连接器间距:1.5mm/线对板连接器/刺破式连接器/线端连接器20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18215","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18216","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18217","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18218","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18219","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18220","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18221","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18222","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18223","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18224","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18225","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18226","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18227","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18228","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18229","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18230","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18231","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18232","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18233","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18234","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18235","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18236","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18237","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18238","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18239","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18240","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18241","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18242","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18243","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18244","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18245","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18246","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18247","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18248","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18249","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18250","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18251","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18252","线对板压接式连接器/插入式压接连接器SMT/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18253","线对板压接式连接器/压接连接器外壳/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-02SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-02SL000-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18254","线对板压接式连接器/压接连接器外壳/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-03SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-03SL000-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18255","线对板压接式连接器/压接连接器外壳/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-04SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-04SL000-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18256","线对板压接式连接器/压接连接器外壳/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-05SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-05SL000-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18257","线对板压接式连接器/压接连接器外壳/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-06SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-06SL000-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18258","线对板压接式连接器/压接连接器外壳/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-07SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-07SL000-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18259","线对板压接式连接器/压接连接器外壳/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-08SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-08SL000-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18260","线对板压接式连接器/压接连接器外壳/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-09SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-09SL000-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18261","线对板压接式连接器/压接连接器外壳/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-10SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-10SL000-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18262","线对板压接式连接器/压接连接器外壳/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-11SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-11SL000-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18263","线对板压接式连接器/压接连接器外壳/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-12SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-12SL000-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18264","线对板压接式连接器/压接连接器外壳/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-13SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-13SL000-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18265","线对板压接式连接器/压接连接器外壳/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-14SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-14SL000-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18266","线对板压接式连接器/压接连接器外壳/线对板连接器间距:1.5mm/端子连接器/线端连接器/刺破式连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X15-CI19-15SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-15SL000-NH",null,null,null,"CI19连接器","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18267","线对板压接式连接器/压接连接器侧插/线对板连接器间距:0.6mm/刺破式连接器/线端连接器/端子连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-04MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH",null,null,null,"CI20连接器","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","200V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.6mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18268","线对板压接式连接器/压接连接器侧插/线对板连接器间距:0.6mm/刺破式连接器/线端连接器/端子连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-05MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH",null,null,null,"CI20连接器","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","200V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.6mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18269","线对板压接式连接器/压接连接器侧插/线对板连接器间距:0.6mm/刺破式连接器/线端连接器/端子连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-06MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH",null,null,null,"CI20连接器","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","200V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.6mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18270","线对板压接式连接器/压接连接器侧插/线对板连接器间距:0.6mm/刺破式连接器/线端连接器/端子连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-08MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH",null,null,null,"CI20连接器","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","200V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.6mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18271","线对板压接式连接器/压接连接器侧插/线对板连接器间距:0.6mm/刺破式连接器/线端连接器/端子连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-10MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH",null,null,null,"CI20连接器","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","200V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.6mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18272","线对板压接式连接器/压接连接器侧插/线对板连接器间距:0.6mm/刺破式连接器/线端连接器/端子连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-12MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH",null,null,null,"CI20连接器","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","200V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","0.6mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18273","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-03P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-03P1V00-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18274","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18275","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-04P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1V00-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18276","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18277","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-05P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1V00-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18278","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18279","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-06P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1V00-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18280","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18281","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-07P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1V00-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18282","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18283","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-08P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1V00-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18284","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18285","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-09P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1V00-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18286","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18287","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-10P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1V00-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18288","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18289","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-11P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1V00-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18290","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18291","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-12P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1V00-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18292","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18293","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-13P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1V00-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18294","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18295","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-14P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1V00-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18296","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18297","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-15P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1V00-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18298","线对板压接式连接器/直式刺破式连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器DIP/线端连接器/端子连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18299","线对板压接式连接器/线端连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器/刺破式连接器/端子连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02P1H00-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-02P1H00-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-02P1H00-LF.stp","XB-X25-CI21-02P1H00-LF",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18300","线对板压接式连接器/线端连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器/刺破式连接器/端子连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-02P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18301","线对板压接式连接器/线端连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器/刺破式连接器/端子连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1H00-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-03P1H00-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1H00-LF.stp","XB-X25-CI21-03P1H00-LF",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18302","线对板压接式连接器/线端连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器/刺破式连接器/端子连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18303","线对板压接式连接器/线端连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器/刺破式连接器/端子连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18304","线对板压接式连接器/线端连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器/刺破式连接器/端子连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18305","线对板压接式连接器/线端连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器/刺破式连接器/端子连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18306","线对板压接式连接器/线端连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器/刺破式连接器/端子连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18307","线对板压接式连接器/线端连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器/刺破式连接器/端子连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18308","线对板压接式连接器/线端连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器/刺破式连接器/端子连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18309","线对板压接式连接器/线端连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器/刺破式连接器/端子连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18310","线对板压接式连接器/线端连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器/刺破式连接器/端子连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18311","线对板压接式连接器/线端连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器/刺破式连接器/端子连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18312","线对板压接式连接器/线端连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器/刺破式连接器/端子连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18313","线对板压接式连接器/线端连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器/刺破式连接器/端子连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18314","线对板压接式连接器/线端连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器/刺破式连接器/端子连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18315","线对板压接式连接器/线端连接器/线对板连接器间距:2.50mm/压接连接器/刺破式连接器/端子连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18316","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/线对板连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-02S0000.stp","XB-X25-CI21-02S0000",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18317","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/线对板连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-03S0000.stp","XB-X25-CI21-03S0000",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18318","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/线对板连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-05S0000.stp","XB-X25-CI21-05S0000",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18319","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/线对板连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-06S0000.stp","XB-X25-CI21-06S0000",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18320","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/线对板连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-07S0000.stp","XB-X25-CI21-07S0000",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18321","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/线对板连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-08S0000.stp","XB-X25-CI21-08S0000",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18322","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/线对板连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-09S0000.stp","XB-X25-CI21-09S0000",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18323","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/线对板连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-10S0000.stp","XB-X25-CI21-10S0000",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18324","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/线对板连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-11S0000.stp","XB-X25-CI21-11S0000",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18325","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/线对板连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-12S0000.stp","XB-X25-CI21-12S0000",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18326","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/线对板连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-13S0000.stp","XB-X25-CI21-13S0000",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18327","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/线对板连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-14S0000.stp","XB-X25-CI21-14S0000",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18328","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/线对板连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI21-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-15S0000.stp","XB-X25-CI21-15S0000",null,null,null,"CI21连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18329","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-02P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1V00.stp","XB-X25-CI22-02P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18330","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-03P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1V00.stp","XB-X25-CI22-03P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18331","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-04P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1V00.stp","XB-X25-CI22-04P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18332","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-05P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1V00.stp","XB-X25-CI22-05P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18333","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-06P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1V00.stp","XB-X25-CI22-06P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18334","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-07P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1V00.stp","XB-X25-CI22-07P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18335","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-08P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1V00.stp","XB-X25-CI22-08P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18336","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-09P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1V00.stp","XB-X25-CI22-09P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18337","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-10P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1V00.stp","XB-X25-CI22-10P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18338","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-11P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1V00.stp","XB-X25-CI22-11P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18339","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-12P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1V00.stp","XB-X25-CI22-12P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18340","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-13P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1V00.stp","XB-X25-CI22-13P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18341","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-14P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1V00.stp","XB-X25-CI22-14P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18342","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-15P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1V00.stp","XB-X25-CI22-15P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18343","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-16P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1V00.stp","XB-X25-CI22-16P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18344","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-17P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1V00.stp","XB-X25-CI22-17P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18345","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-18P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1V00.stp","XB-X25-CI22-18P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18346","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-19P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1V00.stp","XB-X25-CI22-19P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18347","线对板压接式连接器/直式压接连接器/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器DIP/线端连接器/刺破式连接器20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-20P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1V00.stp","XB-X25-CI22-20P1V00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18348","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-02P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1H00.stp","XB-X25-CI22-02P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18349","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-02P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1HK0.stp","XB-X25-CI22-02P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18350","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-03P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1H00.stp","XB-X25-CI22-03P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18351","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-03P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1HK0.stp","XB-X25-CI22-03P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18352","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-04P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1H00.stp","XB-X25-CI22-04P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18353","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-04P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1HK0.stp","XB-X25-CI22-04P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18354","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-05P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1H00.stp","XB-X25-CI22-05P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18355","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-05P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1HK0.stp","XB-X25-CI22-05P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18356","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-06P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1H00.stp","XB-X25-CI22-06P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18357","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-06P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1HK0.stp","XB-X25-CI22-06P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18358","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-07P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1H00.stp","XB-X25-CI22-07P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18359","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-07P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1HK0.stp","XB-X25-CI22-07P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18360","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-08P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1H00.stp","XB-X25-CI22-08P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18361","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-08P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1HK0.stp","XB-X25-CI22-08P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18362","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-09P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1H00.stp","XB-X25-CI22-09P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18363","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-09P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1HK0.stp","XB-X25-CI22-09P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18364","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-10P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1H00.stp","XB-X25-CI22-10P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18365","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-10P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1HK0.stp","XB-X25-CI22-10P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18366","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-11P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1H00.stp","XB-X25-CI22-11P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18367","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-11P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1HK0.stp","XB-X25-CI22-11P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18368","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-12P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1H00.stp","XB-X25-CI22-12P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18369","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-12P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1HK0.stp","XB-X25-CI22-12P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18370","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-13P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1H00.stp","XB-X25-CI22-13P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18371","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-13P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1HK0.stp","XB-X25-CI22-13P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18372","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-14P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1H00.stp","XB-X25-CI22-14P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18373","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-14P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1HK0.stp","XB-X25-CI22-14P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18374","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-15P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1H00.stp","XB-X25-CI22-15P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18375","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-15P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1HK0.stp","XB-X25-CI22-15P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18376","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-16P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1H00.stp","XB-X25-CI22-16P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18377","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-16P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1HK0.stp","XB-X25-CI22-16P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18378","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-17P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1H00.stp","XB-X25-CI22-17P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18379","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-17P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1HK0.stp","XB-X25-CI22-17P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18380","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-18P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1H00.stp","XB-X25-CI22-18P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18381","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-18P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1HK0.stp","XB-X25-CI22-18P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18382","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-19P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1H00.stp","XB-X25-CI22-19P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18383","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-19P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1HK0.stp","XB-X25-CI22-19P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18384","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-20P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1H00.stp","XB-X25-CI22-20P1H00",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18385","线对板压接式连接器/线端连接器DIP/端子连接器间距:2.50mm/线对板连接器/压接连接器/刺破式连接器20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-20P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1HK0.stp","XB-X25-CI22-20P1HK0",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18386","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-02S0000.stp","XB-X25-CI22-02S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18387","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-03S0000.stp","XB-X25-CI22-03S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18388","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-04S0000.stp","XB-X25-CI22-04S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18389","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-05S0000.stp","XB-X25-CI22-05S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18390","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-06S0000.stp","XB-X25-CI22-06S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18391","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-07S0000.stp","XB-X25-CI22-07S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18392","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-08S0000.stp","XB-X25-CI22-08S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18393","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-09S0000.stp","XB-X25-CI22-09S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18394","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-10S0000.stp","XB-X25-CI22-10S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18395","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-11S0000.stp","XB-X25-CI22-11S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18396","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-12S0000.stp","XB-X25-CI22-12S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18397","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-13S0000.stp","XB-X25-CI22-13S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18398","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-14S0000.stp","XB-X25-CI22-14S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18399","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-15S0000.stp","XB-X25-CI22-15S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18400","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-16S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-16S0000.stp","XB-X25-CI22-16S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18401","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-17S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-17S0000.stp","XB-X25-CI22-17S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18402","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-18S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-18S0000.stp","XB-X25-CI22-18S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18403","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-19S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-19S0000.stp","XB-X25-CI22-19S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18404","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI22-20S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-20S0000.stp","XB-X25-CI22-20S0000",null,null,null,"CI22连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18405","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-02S0000.stp","XB-X25-CI23-02S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18406","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-03S0000.stp","XB-X25-CI23-03S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18407","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-04S0000.stp","XB-X25-CI23-04S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18408","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-05S0000.stp","XB-X25-CI23-05S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18409","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-06S0000.stp","XB-X25-CI23-06S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18410","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-07S0000.stp","XB-X25-CI23-07S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18411","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-08S0000.stp","XB-X25-CI23-08S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18412","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-09S0000.stp","XB-X25-CI23-09S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18413","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-10S0000.stp","XB-X25-CI23-10S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18414","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-11S0000.stp","XB-X25-CI23-11S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18415","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-12S0000.stp","XB-X25-CI23-12S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18416","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-13S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-13S0000.stp","XB-X25-CI23-13S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18417","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-14S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-14S0000.stp","XB-X25-CI23-14S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18418","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-15S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-15S0000.stp","XB-X25-CI23-15S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18419","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-16S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-16S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-16S0000.stp","XB-X25-CI23-16S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18420","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-17S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-17S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-17S0000.stp","XB-X25-CI23-17S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18421","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-18S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-18S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-18S0000.stp","XB-X25-CI23-18S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18422","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-19S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-19S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-19S0000.stp","XB-X25-CI23-19S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18423","线对板压接式连接器/线对板连接器外壳/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-20S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-20S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-20S0000.stp","XB-X25-CI23-20S0000",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18424","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-02P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-02P1V00.stp","XB-X25-CI23-02P1V00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18425","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-03P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-03P1V00.stp","XB-X25-CI23-03P1V00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18426","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-04P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-04P1V00.stp","XB-X25-CI23-04P1V00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18427","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-05P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-05P1V00.stp","XB-X25-CI23-05P1V00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18428","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-06P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-06P1V00.stp","XB-X25-CI23-06P1V00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18429","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-07P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-07P1V00.stp","XB-X25-CI23-07P1V00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18430","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-08P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-08P1V00.stp","XB-X25-CI23-08P1V00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18431","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-09P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-09P1V00.stp","XB-X25-CI23-09P1V00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18432","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-10P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-10P1V00.stp","XB-X25-CI23-10P1V00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18433","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-11P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-11P1V00.stp","XB-X25-CI23-11P1V00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18434","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-12P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-12P1V00.stp","XB-X25-CI23-12P1V00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18435","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-02P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-02P1H00.stp","XB-X25-CI23-02P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18436","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-03P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-03P1H00.stp","XB-X25-CI23-03P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18437","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-04P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-04P1H00.stp","XB-X25-CI23-04P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18438","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-05P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-05P1H00.stp","XB-X25-CI23-05P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18439","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-06P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-06P1H00.stp","XB-X25-CI23-06P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18440","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-07P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-07P1H00.stp","XB-X25-CI23-07P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18441","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-08P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-08P1H00.stp","XB-X25-CI23-08P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18442","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-09P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-09P1H00.stp","XB-X25-CI23-09P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18443","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-10P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-10P1H00.stp","XB-X25-CI23-10P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18444","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-11P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-11P1H00.stp","XB-X25-CI23-11P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18445","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-12P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-12P1H00.stp","XB-X25-CI23-12P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18446","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-13P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-13P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-13P1H00.stp","XB-X25-CI23-13P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18447","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-14P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-14P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-14P1H00.stp","XB-X25-CI23-14P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18448","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-15P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-15P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-15P1H00.stp","XB-X25-CI23-15P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18449","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-16P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-16P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-16P1H00.stp","XB-X25-CI23-16P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18450","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-17P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-17P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-17P1H00.stp","XB-X25-CI23-17P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18451","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-18P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-18P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-18P1H00.stp","XB-X25-CI23-18P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18452","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-19P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-19P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-19P1H00.stp","XB-X25-CI23-19P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18453","线对板压接式连接器/线对板连接器/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-20P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI23-20P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-20P1H00.stp","XB-X25-CI23-20P1H00",null,null,null,"CI23连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","500V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18454","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-02S0000.stp","XB-X25-CI25-02S0000",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18455","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-03S0000.stp","XB-X25-CI25-03S0000",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18456","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-04S0000.stp","XB-X25-CI25-04S0000",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18457","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-05S0000.stp","XB-X25-CI25-05S0000",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18458","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-06S0000.stp","XB-X25-CI25-06S0000",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18459","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-07S0000.stp","XB-X25-CI25-07S0000",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18460","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-08S0000.stp","XB-X25-CI25-08S0000",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18461","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-09S0000.stp","XB-X25-CI25-09S0000",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18462","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-10S0000.stp","XB-X25-CI25-10S0000",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18463","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-11S0000.stp","XB-X25-CI25-11S0000",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18464","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-12S0000.stp","XB-X25-CI25-12S0000",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18465","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-13S0000.stp","XB-X25-CI25-13S0000",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18466","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-14S0000.stp","XB-X25-CI25-14S0000",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18467","线对板压接式连接器/线端连接器外壳/压接连接器间距:2.50mm/刺破式连接器/端子连接器/线对板连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-15S0000.stp","XB-X25-CI25-15S0000",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18468","线对板压接式连接器/线对板连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-02P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-02P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-02P1H00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18469","线对板压接式连接器/线对板连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-03P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-03P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-03P1H00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18470","线对板压接式连接器/线对板连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-04P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-04P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-04P1H00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18471","线对板压接式连接器/线对板连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-05P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-05P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-05P1H00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18472","线对板压接式连接器/线对板连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-06P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-06P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-06P1H00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18473","线对板压接式连接器/线对板连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-07P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-07P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-07P1H00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18474","线对板压接式连接器/线对板连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-08P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-08P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-08P1H00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18475","线对板压接式连接器/线对板连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-09P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-09P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-09P1H00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18476","线对板压接式连接器/线对板连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-10P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-10P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-10P1H00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18477","线对板压接式连接器/线对板连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-11P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-11P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-11P1H00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18478","线对板压接式连接器/线对板连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-12P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-12P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-12P1H00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18479","线对板压接式连接器/线对板连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-13P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-13P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-13P1H00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18480","线对板压接式连接器/线对板连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-14P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-14P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-14P1H00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18481","线对板压接式连接器/线对板连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/端子连接器/刺破式连接器/压接连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-15P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-15P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-15P1H00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18482","线对板压接式连接器/直式端子连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/线对板连接器/刺破式连接器/压接连接器2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-02P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-02P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-02P1V00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18483","线对板压接式连接器/直式端子连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/线对板连接器/刺破式连接器/压接连接器3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-03P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-03P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-03P1V00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18484","线对板压接式连接器/直式端子连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/线对板连接器/刺破式连接器/压接连接器4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-04P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-04P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-04P1V00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18485","线对板压接式连接器/直式端子连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/线对板连接器/刺破式连接器/压接连接器5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-05P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-05P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-05P1V00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18486","线对板压接式连接器/直式端子连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/线对板连接器/刺破式连接器/压接连接器6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-06P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-06P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-06P1V00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18487","线对板压接式连接器/直式端子连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/线对板连接器/刺破式连接器/压接连接器7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-07P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-07P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-07P1V00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18488","线对板压接式连接器/直式端子连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/线对板连接器/刺破式连接器/压接连接器8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-08P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-08P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-08P1V00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18489","线对板压接式连接器/直式端子连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/线对板连接器/刺破式连接器/压接连接器9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-09P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-09P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-09P1V00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18490","线对板压接式连接器/直式端子连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/线对板连接器/刺破式连接器/压接连接器10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-10P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-10P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-10P1V00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18491","线对板压接式连接器/直式端子连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/线对板连接器/刺破式连接器/压接连接器11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-11P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-11P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-11P1V00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18492","线对板压接式连接器/直式端子连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/线对板连接器/刺破式连接器/压接连接器12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-12P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-12P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-12P1V00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18493","线对板压接式连接器/直式端子连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/线对板连接器/刺破式连接器/压接连接器13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-13P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-13P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-13P1V00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18494","线对板压接式连接器/直式端子连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/线对板连接器/刺破式连接器/压接连接器14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-14P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-14P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-14P1V00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18495","线对板压接式连接器/直式端子连接器DIP/线端连接器间距:2.50mm/线对板连接器/刺破式连接器/压接连接器15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技术图纸","XB.pdf","图纸规格书","1","XB-X25-CI25-15P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-15P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-15P1V00-NH",null,null,null,"CI25连接器","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","焊板/焊线","30mΩ","100mΩ","1000V AC","黄铜镀银/黄铜镀金/黄铜镀锡","5000次","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]

{"sheet":"Products_EN","index":2,"n_rows":343,"n_cols":36,"rows_kept":343,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Product_ID","Product_Name","Product_Short_Description","Product_Long_Description","Classification_Category_ID","TRACEPARTS_Classification_Category_ID","Product_Large_Picture_FileName","Product_Document_FileName_1","Product_Document_Title_1","Product_Document_FileName_2","Product_Document_Title_2","Part_Number_Sort_ID","Manufacturer_Part_Number","Manufacturer_Name","Distributor_Part_Number","Distributor_Name","Part_Number_CAD_FileName_1","Part_Number_Description","MATERIAL","MASS","QUANTITY","a","b","c","d","f","p","g","h","j","k","l","m","n","o","y"]
["Part_18154","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-02M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18155","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-03M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18156","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-04M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18157","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-05M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18158","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-06M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18159","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-07M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18160","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-08M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18161","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-09M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18162","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-10M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18163","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-11M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18164","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-12M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18165","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-13M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18166","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-14M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18167","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-15M1HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18168","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-16M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","16PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18169","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-17M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","17PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18170","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-18M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","18PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18171","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-19M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","19PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18172","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-20M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","20PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18173","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 21PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-21M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","21PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18174","Wire-to-board crimp connector/side-entry wire-to-board connector SMT/crimp connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 22PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-22M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","22PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18175","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-02M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18176","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-03M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18177","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-04M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18178","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-05M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18179","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-06M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18180","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-07M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18181","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-08M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18182","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-09M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18183","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-10M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18184","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-11M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18185","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-12M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18186","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-13M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18187","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-14M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18188","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-15M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18189","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-16M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","16PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18190","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-17M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","17PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18191","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-18M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","18PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18192","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-19M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","19PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18193","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-20M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","20PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18194","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 21PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-21M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","21PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18195","Wire-to-board crimp connector/access crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 0.8mm/terminal connector/piercing connector/wire end connector 22PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-22M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 Connector","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","22PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.8mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18196","Wire-to-board crimp connector/Side-entry crimp connector SMT/Terminal connector pitch: 1.5mm/Wire-to-board connector/Piercing connector/Wire end connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18197","Wire-to-board crimp connector/Side-entry crimp connector SMT/Terminal connector pitch: 1.5mm/Wire-to-board connector/Piercing connector/Wire end connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18198","Wire-to-board crimp connector/Side-entry crimp connector SMT/Terminal connector pitch: 1.5mm/Wire-to-board connector/Piercing connector/Wire end connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18199","Wire-to-board crimp connector/side-entry crimp connector SMT/terminal connector pitch: 1.5mm/wire-to-board connector/piercing connector/wire end connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18200","Wire-to-board crimp connector/Side-entry crimp connector SMT/Terminal connector pitch: 1.5mm/Wire-to-board connector/Piercing connector/Wire end connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18201","Wire-to-board crimp connector/Side-entry crimp connector SMT/Terminal connector pitch: 1.5mm/Wire-to-board connector/Piercing connector/Wire end connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18202","Wire-to-board crimp connector/Side-entry crimp connector SMT/Terminal connector pitch: 1.5mm/Wire-to-board connector/Piercing connector/Wire end connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18203","Wire-to-board crimp connector/Side-entry crimp connector SMT/Terminal connector pitch: 1.5mm/Wire-to-board connector/Piercing connector/Wire end connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18204","Wire-to-board crimp connector/Side-entry crimp connector SMT/Terminal connector pitch: 1.5mm/Wire-to-board connector/Piercing connector/Wire end connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18205","Wire-to-board crimp connector/side-entry crimp connector SMT/terminal connector pitch: 1.5mm/wire-to-board connector/piercing connector/wire end connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18206","Wire-to-board crimp connector/Side-entry crimp connector SMT/Terminal connector pitch: 1.5mm/Wire-to-board connector/Piercing connector/Wire end connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18207","Wire-to-board crimp connector/Side-entry crimp connector SMT/Terminal connector pitch: 1.5mm/Wire-to-board connector/Piercing connector/Wire end connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18208","Wire-to-board crimp connector/side-entry crimp connector SMT/terminal connector pitch: 1.5mm/wire-to-board connector/piercing connector/wire end connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18209","Wire-to-board crimp connector/side-entry crimp connector SMT/terminal connector pitch: 1.5mm/wire-to-board connector/piercing connector/wire end connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18210","Wire-to-board crimp connector/side-entry crimp connector SMT/terminal connector pitch: 1.5mm/wire-to-board connector/piercing connector/wire end connector 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18211","Wire-to-board crimp connector/side-entry crimp connector SMT/terminal connector pitch: 1.5mm/wire-to-board connector/piercing connector/wire end connector 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18212","Wire-to-board crimp connector/Side-entry crimp connector SMT/Terminal connector pitch: 1.5mm/Wire-to-board connector/Piercing connector/Wire end connector 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18213","Wire-to-board crimp connector/side-entry crimp connector SMT/terminal connector pitch: 1.5mm/wire-to-board connector/piercing connector/wire end connector 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18214","Wire-to-board crimp connector/Side-entry crimp connector SMT/Terminal connector pitch: 1.5mm/Wire-to-board connector/Piercing connector/Wire end connector 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18215","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18216","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18217","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18218","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18219","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18220","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18221","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18222","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18223","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18224","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18225","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18226","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18227","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18228","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18229","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18230","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18231","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18232","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18233","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18234","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18235","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18236","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18237","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18238","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18239","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18240","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18241","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18242","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18243","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18244","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18245","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18246","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18247","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18248","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18249","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18250","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18251","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18252","Wire-to-board crimp connector/insert crimp connector SMT/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/line end connector/piercing connector 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18253","Wire-to-board crimp connector/crimp connector housing/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/wire end connector/piercing connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-02SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-02SL000-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18254","Wire-to-board crimp connector/crimp connector housing/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/wire end connector/piercing connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-03SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-03SL000-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18255","Wire-to-board crimp connector/crimp connector housing/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/wire end connector/piercing connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-04SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-04SL000-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18256","Wire-to-board crimp connector/crimp connector housing/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/wire end connector/piercing connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-05SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-05SL000-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18257","Wire-to-board crimp connector/crimp connector housing/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/wire end connector/piercing connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-06SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-06SL000-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18258","Wire-to-board crimp connector/crimp connector housing/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/wire end connector/piercing connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-07SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-07SL000-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18259","Wire-to-board crimp connector/crimp connector housing/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/wire end connector/piercing connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-08SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-08SL000-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18260","Wire-to-board crimp connector/crimp connector housing/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/wire end connector/piercing connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-09SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-09SL000-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18261","Wire-to-board crimp connector/crimp connector housing/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/wire end connector/piercing connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-10SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-10SL000-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18262","Wire-to-board crimp connector/crimp connector housing/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/wire end connector/piercing connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-11SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-11SL000-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18263","Wire-to-board crimp connector/crimp connector housing/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/wire end connector/piercing connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-12SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-12SL000-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18264","Wire-to-board crimp connector/crimp connector housing/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/wire end connector/piercing connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-13SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-13SL000-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18265","Wire-to-board crimp connector/crimp connector housing/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/wire end connector/piercing connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-14SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-14SL000-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18266","Wire-to-board crimp connector/crimp connector housing/wire-to-board connector pitch: 1.5mm/terminal connector/wire end connector/piercing connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X15-CI19-15SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-15SL000-NH",null,null,null,"CI19 Connector","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","1.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18267","Wire-to-board crimp connector/crimp connector side plug/wire-to-board connector pitch: 0.6mm/piercing connector/wire end connector/terminal connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-04MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH",null,null,null,"CI20 Connector","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","200V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.6mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18268","Wire-to-board crimp connector/crimp connector side plug/wire-to-board connector pitch: 0.6mm/piercing connector/wire end connector/terminal connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-05MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH",null,null,null,"CI20 Connector","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","200V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.6mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18269","Wire-to-board crimp connector/crimp connector side plug/wire-to-board connector pitch: 0.6mm/piercing connector/line end connector/terminal connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-06MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH",null,null,null,"CI20 Connector","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","200V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.6mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18270","Wire-to-board crimp connector/crimp connector side plug/wire-to-board connector pitch: 0.6mm/piercing connector/line end connector/terminal connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-08MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH",null,null,null,"CI20 Connector","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","200V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.6mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18271","Wire-to-board crimp connector/crimp connector side plug/wire-to-board connector pitch: 0.6mm/piercing connector/wire end connector/terminal connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-10MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH",null,null,null,"CI20 Connector","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","200V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.6mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18272","Wire-to-board crimp connector/crimp connector side plug/wire-to-board connector pitch: 0.6mm/piercing connector/line end connector/terminal connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-12MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH",null,null,null,"CI20 Connector","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","200V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","0.6mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18273","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-03P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-03P1V00-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18274","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18275","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-04P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1V00-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18276","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18277","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-05P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1V00-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18278","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18279","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-06P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1V00-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18280","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18281","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-07P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1V00-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18282","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18283","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-08P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1V00-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18284","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18285","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-09P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1V00-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18286","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18287","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-10P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1V00-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18288","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18289","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-11P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1V00-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18290","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18291","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-12P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1V00-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18292","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18293","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-13P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1V00-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18294","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18295","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-14P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1V00-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18296","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18297","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-15P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1V00-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18298","Wire-to-board crimp connector/straight piercing connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector DIP/wire end connector/terminal connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18299","Wire-to-board crimp connector/wire end connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector/piercing connector/terminal connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02P1H00-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-02P1H00-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-02P1H00-LF.stp","XB-X25-CI21-02P1H00-LF",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18300","Wire-to-board crimp connector/wire end connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector/piercing connector/terminal connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-02P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18301","Wire-to-board crimp connector/wire end connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector/piercing connector/terminal connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1H00-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-03P1H00-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1H00-LF.stp","XB-X25-CI21-03P1H00-LF",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18302","Wire-to-board crimp connector/wire end connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector/piercing connector/terminal connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18303","Wire-to-board crimp connector/wire end connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector/piercing connector/terminal connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18304","Wire-to-board crimp connector/wire end connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector/piercing connector/terminal connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18305","Wire-to-board crimp connector/wire end connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector/piercing connector/terminal connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18306","Wire-to-board crimp connector/wire end connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector/piercing connector/terminal connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18307","Wire-to-board crimp connector/wire end connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector/piercing connector/terminal connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18308","Wire-to-board crimp connector/wire end connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector/piercing connector/terminal connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18309","Wire-to-board crimp connector/wire end connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector/piercing connector/terminal connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18310","Wire-to-board crimp connector/wire end connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector/piercing connector/terminal connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18311","Wire-to-board crimp connector/wire end connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector/piercing connector/terminal connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18312","Wire-to-board crimp connector/wire end connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector/piercing connector/terminal connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18313","Wire-to-board crimp connector/wire end connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector/piercing connector/terminal connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18314","Wire-to-board crimp connector/wire end connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector/piercing connector/terminal connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18315","Wire-to-board crimp connector/wire end connector/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/crimp connector/piercing connector/terminal connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18316","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-02S0000.stp","XB-X25-CI21-02S0000",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18317","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-03S0000.stp","XB-X25-CI21-03S0000",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18318","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-05S0000.stp","XB-X25-CI21-05S0000",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18319","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-06S0000.stp","XB-X25-CI21-06S0000",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18320","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-07S0000.stp","XB-X25-CI21-07S0000",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18321","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-08S0000.stp","XB-X25-CI21-08S0000",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18322","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-09S0000.stp","XB-X25-CI21-09S0000",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18323","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-10S0000.stp","XB-X25-CI21-10S0000",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18324","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-11S0000.stp","XB-X25-CI21-11S0000",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18325","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-12S0000.stp","XB-X25-CI21-12S0000",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18326","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-13S0000.stp","XB-X25-CI21-13S0000",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18327","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-14S0000.stp","XB-X25-CI21-14S0000",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18328","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/wire-to-board connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI21-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-15S0000.stp","XB-X25-CI21-15S0000",null,null,null,"CI21 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18329","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-02P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1V00.stp","XB-X25-CI22-02P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18330","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-03P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1V00.stp","XB-X25-CI22-03P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18331","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-04P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1V00.stp","XB-X25-CI22-04P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18332","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-05P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1V00.stp","XB-X25-CI22-05P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18333","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-06P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1V00.stp","XB-X25-CI22-06P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18334","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-07P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1V00.stp","XB-X25-CI22-07P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18335","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-08P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1V00.stp","XB-X25-CI22-08P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18336","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-09P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1V00.stp","XB-X25-CI22-09P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18337","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-10P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1V00.stp","XB-X25-CI22-10P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18338","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-11P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1V00.stp","XB-X25-CI22-11P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18339","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-12P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1V00.stp","XB-X25-CI22-12P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18340","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-13P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1V00.stp","XB-X25-CI22-13P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18341","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-14P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1V00.stp","XB-X25-CI22-14P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18342","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-15P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1V00.stp","XB-X25-CI22-15P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18343","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-16P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1V00.stp","XB-X25-CI22-16P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18344","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-17P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1V00.stp","XB-X25-CI22-17P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18345","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-18P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1V00.stp","XB-X25-CI22-18P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18346","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-19P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1V00.stp","XB-X25-CI22-19P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18347","Wire-to-board crimp connector/straight crimp connector/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector DIP/wire end connector/piercing connector 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-20P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1V00.stp","XB-X25-CI22-20P1V00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18348","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-02P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1H00.stp","XB-X25-CI22-02P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18349","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-02P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1HK0.stp","XB-X25-CI22-02P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18350","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-03P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1H00.stp","XB-X25-CI22-03P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18351","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-03P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1HK0.stp","XB-X25-CI22-03P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18352","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-04P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1H00.stp","XB-X25-CI22-04P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18353","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-04P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1HK0.stp","XB-X25-CI22-04P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18354","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-05P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1H00.stp","XB-X25-CI22-05P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18355","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-05P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1HK0.stp","XB-X25-CI22-05P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18356","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-06P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1H00.stp","XB-X25-CI22-06P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18357","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-06P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1HK0.stp","XB-X25-CI22-06P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18358","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-07P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1H00.stp","XB-X25-CI22-07P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18359","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-07P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1HK0.stp","XB-X25-CI22-07P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18360","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-08P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1H00.stp","XB-X25-CI22-08P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18361","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-08P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1HK0.stp","XB-X25-CI22-08P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18362","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-09P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1H00.stp","XB-X25-CI22-09P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18363","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-09P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1HK0.stp","XB-X25-CI22-09P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18364","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-10P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1H00.stp","XB-X25-CI22-10P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18365","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-10P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1HK0.stp","XB-X25-CI22-10P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18366","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-11P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1H00.stp","XB-X25-CI22-11P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18367","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-11P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1HK0.stp","XB-X25-CI22-11P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18368","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-12P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1H00.stp","XB-X25-CI22-12P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18369","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-12P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1HK0.stp","XB-X25-CI22-12P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18370","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-13P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1H00.stp","XB-X25-CI22-13P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18371","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-13P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1HK0.stp","XB-X25-CI22-13P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18372","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-14P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1H00.stp","XB-X25-CI22-14P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18373","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-14P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1HK0.stp","XB-X25-CI22-14P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18374","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-15P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1H00.stp","XB-X25-CI22-15P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18375","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-15P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1HK0.stp","XB-X25-CI22-15P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18376","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-16P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1H00.stp","XB-X25-CI22-16P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18377","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-16P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1HK0.stp","XB-X25-CI22-16P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18378","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-17P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1H00.stp","XB-X25-CI22-17P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18379","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-17P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1HK0.stp","XB-X25-CI22-17P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18380","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-18P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1H00.stp","XB-X25-CI22-18P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18381","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-18P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1HK0.stp","XB-X25-CI22-18P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18382","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-19P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1H00.stp","XB-X25-CI22-19P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18383","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-19P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1HK0.stp","XB-X25-CI22-19P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18384","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-20P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1H00.stp","XB-X25-CI22-20P1H00",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18385","Wire-to-board crimp connector/wire end connector DIP/terminal connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/crimp connector/piercing connector 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-20P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1HK0.stp","XB-X25-CI22-20P1HK0",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18386","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-02S0000.stp","XB-X25-CI22-02S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18387","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-03S0000.stp","XB-X25-CI22-03S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18388","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-04S0000.stp","XB-X25-CI22-04S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18389","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-05S0000.stp","XB-X25-CI22-05S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18390","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-06S0000.stp","XB-X25-CI22-06S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18391","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-07S0000.stp","XB-X25-CI22-07S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18392","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-08S0000.stp","XB-X25-CI22-08S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18393","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-09S0000.stp","XB-X25-CI22-09S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18394","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-10S0000.stp","XB-X25-CI22-10S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18395","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-11S0000.stp","XB-X25-CI22-11S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18396","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-12S0000.stp","XB-X25-CI22-12S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18397","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-13S0000.stp","XB-X25-CI22-13S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18398","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-14S0000.stp","XB-X25-CI22-14S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18399","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-15S0000.stp","XB-X25-CI22-15S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18400","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-16S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-16S0000.stp","XB-X25-CI22-16S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18401","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-17S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-17S0000.stp","XB-X25-CI22-17S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18402","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-18S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-18S0000.stp","XB-X25-CI22-18S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18403","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-19S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-19S0000.stp","XB-X25-CI22-19S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18404","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI22-20S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-20S0000.stp","XB-X25-CI22-20S0000",null,null,null,"CI22 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18405","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-02S0000.stp","XB-X25-CI23-02S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18406","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-03S0000.stp","XB-X25-CI23-03S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18407","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-04S0000.stp","XB-X25-CI23-04S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18408","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-05S0000.stp","XB-X25-CI23-05S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18409","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-06S0000.stp","XB-X25-CI23-06S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18410","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-07S0000.stp","XB-X25-CI23-07S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18411","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-08S0000.stp","XB-X25-CI23-08S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18412","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-09S0000.stp","XB-X25-CI23-09S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18413","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-10S0000.stp","XB-X25-CI23-10S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18414","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-11S0000.stp","XB-X25-CI23-11S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18415","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-12S0000.stp","XB-X25-CI23-12S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18416","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-13S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-13S0000.stp","XB-X25-CI23-13S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18417","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-14S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-14S0000.stp","XB-X25-CI23-14S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18418","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-15S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-15S0000.stp","XB-X25-CI23-15S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18419","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-16S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-16S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-16S0000.stp","XB-X25-CI23-16S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18420","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-17S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-17S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-17S0000.stp","XB-X25-CI23-17S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18421","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-18S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-18S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-18S0000.stp","XB-X25-CI23-18S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18422","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-19S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-19S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-19S0000.stp","XB-X25-CI23-19S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18423","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector housing/wire end connector spacing: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-20S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-20S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-20S0000.stp","XB-X25-CI23-20S0000",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18424","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-02P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-02P1V00.stp","XB-X25-CI23-02P1V00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18425","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-03P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-03P1V00.stp","XB-X25-CI23-03P1V00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18426","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-04P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-04P1V00.stp","XB-X25-CI23-04P1V00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18427","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-05P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-05P1V00.stp","XB-X25-CI23-05P1V00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18428","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-06P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-06P1V00.stp","XB-X25-CI23-06P1V00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18429","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-07P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-07P1V00.stp","XB-X25-CI23-07P1V00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18430","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-08P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-08P1V00.stp","XB-X25-CI23-08P1V00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18431","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-09P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-09P1V00.stp","XB-X25-CI23-09P1V00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18432","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-10P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-10P1V00.stp","XB-X25-CI23-10P1V00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18433","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-11P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-11P1V00.stp","XB-X25-CI23-11P1V00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18434","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-12P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-12P1V00.stp","XB-X25-CI23-12P1V00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18435","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-02P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-02P1H00.stp","XB-X25-CI23-02P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18436","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-03P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-03P1H00.stp","XB-X25-CI23-03P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18437","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-04P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-04P1H00.stp","XB-X25-CI23-04P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18438","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-05P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-05P1H00.stp","XB-X25-CI23-05P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18439","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-06P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-06P1H00.stp","XB-X25-CI23-06P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18440","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-07P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-07P1H00.stp","XB-X25-CI23-07P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18441","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-08P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-08P1H00.stp","XB-X25-CI23-08P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18442","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-09P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-09P1H00.stp","XB-X25-CI23-09P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18443","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-10P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-10P1H00.stp","XB-X25-CI23-10P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18444","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-11P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-11P1H00.stp","XB-X25-CI23-11P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18445","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-12P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-12P1H00.stp","XB-X25-CI23-12P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18446","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-13P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-13P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-13P1H00.stp","XB-X25-CI23-13P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18447","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-14P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-14P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-14P1H00.stp","XB-X25-CI23-14P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18448","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-15P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-15P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-15P1H00.stp","XB-X25-CI23-15P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18449","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-16P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-16P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-16P1H00.stp","XB-X25-CI23-16P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18450","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-17P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-17P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-17P1H00.stp","XB-X25-CI23-17P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18451","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-18P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-18P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-18P1H00.stp","XB-X25-CI23-18P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18452","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-19P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-19P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-19P1H00.stp","XB-X25-CI23-19P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18453","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-20P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI23-20P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-20P1H00.stp","XB-X25-CI23-20P1H00",null,null,null,"CI23 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","500V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18454","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-02S0000.stp","XB-X25-CI25-02S0000",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18455","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-03S0000.stp","XB-X25-CI25-03S0000",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18456","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-04S0000.stp","XB-X25-CI25-04S0000",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18457","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-05S0000.stp","XB-X25-CI25-05S0000",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18458","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-06S0000.stp","XB-X25-CI25-06S0000",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18459","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-07S0000.stp","XB-X25-CI25-07S0000",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18460","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-08S0000.stp","XB-X25-CI25-08S0000",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18461","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-09S0000.stp","XB-X25-CI25-09S0000",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18462","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-10S0000.stp","XB-X25-CI25-10S0000",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18463","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-11S0000.stp","XB-X25-CI25-11S0000",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18464","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-12S0000.stp","XB-X25-CI25-12S0000",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18465","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-13S0000.stp","XB-X25-CI25-13S0000",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18466","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-14S0000.stp","XB-X25-CI25-14S0000",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18467","Wire-to-board crimp connector/wire end connector housing/crimp connector pitch: 2.50mm/piercing connector/terminal connector/wire-to-board connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-15S0000.stp","XB-X25-CI25-15S0000",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18468","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-02P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-02P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-02P1H00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18469","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-03P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-03P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-03P1H00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18470","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-04P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-04P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-04P1H00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18471","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-05P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-05P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-05P1H00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18472","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-06P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-06P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-06P1H00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18473","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-07P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-07P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-07P1H00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18474","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-08P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-08P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-08P1H00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18475","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-09P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-09P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-09P1H00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18476","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-10P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-10P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-10P1H00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18477","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-11P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-11P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-11P1H00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18478","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-12P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-12P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-12P1H00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18479","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-13P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-13P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-13P1H00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18480","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-14P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-14P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-14P1H00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18481","Wire-to-board crimp connector/wire-to-board connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/terminal connector/piercing connector/crimp connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-15P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-15P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-15P1H00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18482","Wire-to-board crimp connector/straight terminal connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/piercing connector/crimp connector 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-02P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-02P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-02P1V00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18483","Wire-to-board crimp connector/straight terminal connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/piercing connector/crimp connector 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-03P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-03P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-03P1V00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18484","Wire-to-board crimp connector/straight terminal connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/piercing connector/crimp connector 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-04P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-04P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-04P1V00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18485","Wire-to-board crimp connector/straight terminal connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/piercing connector/crimp connector 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-05P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-05P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-05P1V00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18486","Wire-to-board crimp connector/straight terminal connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/piercing connector/crimp connector 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-06P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-06P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-06P1V00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18487","Wire-to-board crimp connector/straight terminal connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/piercing connector/crimp connector 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-07P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-07P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-07P1V00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18488","Wire-to-board crimp connector/straight terminal connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/piercing connector/crimp connector 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-08P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-08P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-08P1V00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18489","Wire-to-board crimp connector/straight terminal connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/piercing connector/crimp connector 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-09P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-09P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-09P1V00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18490","Wire-to-board crimp connector/straight terminal connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/piercing connector/crimp connector 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-10P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-10P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-10P1V00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18491","Wire-to-board crimp connector/straight terminal connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/piercing connector/crimp connector 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-11P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-11P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-11P1V00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18492","Wire-to-board crimp connector/straight terminal connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/piercing connector/crimp connector 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-12P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-12P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-12P1V00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18493","Wire-to-board crimp connector/straight terminal connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/piercing connector/crimp connector 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-13P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-13P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-13P1V00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18494","Wire-to-board crimp connector/straight terminal connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/piercing connector/crimp connector 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-14P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-14P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-14P1V00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18495","Wire-to-board crimp connector/straight terminal connector DIP/wire end connector pitch: 2.50mm/wire-to-board connector/piercing connector/crimp connector 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technical/drawings","XB.pdf","product/specifications","1","XB-X25-CI25-15P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-15P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-15P1V00-NH",null,null,null,"CI25 Connector","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Welding board/wire","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Brass silver plated / Brass gold plated / Brass tin plated","5000 times","2.5mm","Black/White","260℃±5℃","ROHS"]

{"sheet":"Products_JA","index":3,"n_rows":343,"n_cols":36,"rows_kept":343,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Product_ID","Product_Name","Product_Short_Description","Product_Long_Description","Classification_Category_ID","TRACEPARTS_Classification_Category_ID","Product_Large_Picture_FileName","Product_Document_FileName_1","Product_Document_Title_1","Product_Document_FileName_2","Product_Document_Title_2","Part_Number_Sort_ID","Manufacturer_Part_Number","Manufacturer_Name","Distributor_Part_Number","Distributor_Name","Part_Number_CAD_FileName_1","Part_Number_Description","MATERIAL","MASS","QUANTITY","a","b","c","d","f","p","g","h","j","k","l","m","n","o","y"]
["Part_18154","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-02M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18155","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-03M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18156","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-04M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18157","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-05M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18158","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-06M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18159","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-07M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18160","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-08M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18161","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-09M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18162","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-10M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18163","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-11M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18164","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-12M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18165","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-13M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18166","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-14M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18167","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-15M1HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18168","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-16M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","16PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18169","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-17M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","17PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18170","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-18M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","18PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18171","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-19M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","19PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18172","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-20M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","20PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18173","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 21PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-21M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","21PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18174","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー電線対基板コネクタ SMT/圧着コネクタピッチ:0.8mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 22PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-22M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","22PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18175","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線端末コネクタ 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-02M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18176","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線端末コネクタ 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-03M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18177","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線終端コネクタ 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-04M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18178","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線端末コネクタ 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-05M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18179","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線端末コネクタ 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-06M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18180","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線端末コネクタ 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-07M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18181","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線端末コネクタ 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-08M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18182","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタSMT/電線対基板コネクタ間隔：0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線端コネクタ9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-09M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18183","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタSMT/電線対基板コネクタ間隔：0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線端末コネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-10M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18184","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線端末コネクタ 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-11M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18185","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線終端コネクタ 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-12M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18186","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタSMT/電線対基板コネクタ間隔：0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線端コネクタ13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-13M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18187","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線端末コネクタ 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-14M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18188","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタSMT/電線対基板コネクタ間隔：0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線端コネクタ15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-15M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18189","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線端末コネクタ 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-16M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","16PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18190","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタSMT/電線対基板コネクタ間隔:0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線端コネクタ17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-17M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","17PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18191","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線端末コネクタ 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-18M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","18PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18192","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線端末コネクタ 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-19M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","19PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18193","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタSMT/電線対基板コネクタ間隔:0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線終端コネクタ20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-20M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","20PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18194","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線端末コネクタ 21PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-21M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","21PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18195","電線対基板用圧着コネクタ/アクセス型圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:0.8mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/電線終端コネクタ 22PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-22M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH",null,null,null,"CI18コネクタ","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","22PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.8mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18196","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18197","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18198","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタピッチ：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18199","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18200","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18201","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18202","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18203","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18204","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18205","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18206","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18207","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18208","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18209","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18210","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18211","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔:1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18212","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18213","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18214","電線対基板用圧着コネクタ/サイドエントリー圧着コネクタ SMT/端子コネクタ間隔：1.5mm/電線対基板用コネクタ/穿刺コネクタ/電線終端コネクタ 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18215","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18216","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18217","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18218","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18219","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタピッチ:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18220","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタピッチ:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18221","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタピッチ:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18222","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタピッチ:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18223","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18224","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18225","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18226","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18227","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18228","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18229","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18230","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18231","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18232","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18233","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18234","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18235","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18236","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18237","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18238","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18239","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18240","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18241","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18242","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18243","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18244","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18245","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタピッチ:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18246","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタピッチ:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18247","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18248","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18249","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18250","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18251","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18252","電線対基板用圧着コネクタ/プラグイン圧着コネクタ SMT/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/ラインエンドコネクタ/穿刺コネクタ20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18253","電線対基板圧着コネクタ/圧着コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-02SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-02SL000-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18254","電線対基板圧着コネクタ/圧着コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-03SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-03SL000-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18255","電線対基板圧着コネクタ/圧着コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-04SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-04SL000-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18256","電線対基板圧着コネクタ/圧着コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-05SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-05SL000-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18257","電線対基板圧着コネクタ/圧着コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-06SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-06SL000-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18258","電線対基板圧着コネクタ/圧着コネクタシェル/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-07SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-07SL000-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18259","電線対基板圧着コネクタ/圧着コネクタシェル/電線対基板コネクタ間隔: 1.5mm/ターミナルコネクタ/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-08SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-08SL000-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18260","電線対基板圧着コネクタ/圧着コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-09SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-09SL000-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18261","電線対基板圧着コネクタ/圧着コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-10SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-10SL000-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18262","電線対基板圧着コネクタ/圧着コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-11SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-11SL000-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18263","電線対基板圧着コネクタ/圧着コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-12SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-12SL000-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18264","電線対基板圧着コネクタ/圧着コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-13SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-13SL000-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18265","電線対基板圧着コネクタ/圧着コネクタシェル/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-14SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-14SL000-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18266","電線対基板圧着コネクタ/圧着コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔:1.5mm/ターミナルコネクタ/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X15-CI19-15SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-15SL000-NH",null,null,null,"CI19コネクタ","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","1.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18267","電線対基板用圧着コネクタ/プレスフィットコネクタ側プラグ/電線対基板コネクタ間隔：0.6mm/ピアスコネクタ/電線終端コネクタ/ターミナルコネクタ4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-04MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH",null,null,null,"CI20コネクタ","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","200V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.6mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18268","電線対基板圧着コネクタ/プレスフィットコネクタ側プラグ/電線対基板コネクタ間隔：0.6mm/ピアスコネクタ/電線終端コネクタ/ターミナルコネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-05MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH",null,null,null,"CI20コネクタ","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","200V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.6mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18269","電線対基板圧着コネクタ/プレスフィットコネクタ側プラグ/電線対基板コネクタ間隔：0.6mm/ピアスコネクタ/電線終端コネクタ/ターミナルコネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-06MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH",null,null,null,"CI20コネクタ","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","200V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.6mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18270","電線対基板用圧着コネクタ/圧着コネクタ側プラグ/電線対基板コネクタ間隔：0.6mm/ピアスコネクタ/電線終端コネクタ/ターミナルコネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-08MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH",null,null,null,"CI20コネクタ","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","200V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.6mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18271","電線対基板圧着コネクタ/プレスフィットコネクタ側プラグ/電線対基板コネクタ間隔：0.6mm/ピアスコネクタ/電線終端コネクタ/ターミナルコネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-10MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH",null,null,null,"CI20コネクタ","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","200V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.6mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18272","電線対基板圧着コネクタ/プレスフィットコネクタ側プラグ/電線対基板コネクタ間隔：0.6mm/ピアスコネクタ/電線終端コネクタ/ターミナルコネクタ12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-12MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH",null,null,null,"CI20コネクタ","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","200V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","0.6mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18273","電線対基板用圧着コネクタ/ストレートピアスコネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-03P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-03P1V00-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18274","電線対基板用圧着コネクタ/ストレートピアスコネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18275","電線対基板用圧着コネクタ/ストレートピアスコネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-04P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1V00-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18276","電線対基板用圧着コネクタ/ストレートピアスコネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18277","電線対基板用圧着コネクタ/ストレートピアスコネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-05P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1V00-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18278","電線対基板用圧着コネクタ/ストレートピアスコネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18279","電線対基板用圧着コネクタ/ストレートピアスコネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-06P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1V00-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18280","電線対基板用圧着コネクタ/ストレートピアスコネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18281","電線対基板用圧着コネクタ/ストレートピアスコネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-07P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1V00-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18282","電線対基板用圧着コネクタ/ストレートピアスコネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18283","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート貫通コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-08P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1V00-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18284","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート貫通コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18285","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート貫通コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-09P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1V00-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18286","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート貫通コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18287","電線対基板用圧着コネクタ/ストレートピアスコネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-10P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1V00-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18288","電線対基板用圧着コネクタ/ストレートピアスコネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18289","電線対基板用圧着コネクタ/ストレートピアスコネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-11P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1V00-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18290","電線対基板用圧着コネクタ/ストレートピアスコネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18291","電線対基板用圧着コネクタ/ストレートピアスコネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-12P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1V00-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18292","電線対基板用圧着コネクタ/ストレートピアスコネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18293","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート貫通コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-13P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1V00-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18294","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート貫通コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18295","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート貫通コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-14P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1V00-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18296","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート貫通コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18297","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート貫通コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-15P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1V00-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18298","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート貫通コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタDIP/ラインエンドコネクタ/ターミナルコネクタ15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18299","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタ/電線対基板コネクタ間隔:2.50mm/圧着コネクタ/ピアスコネクタ/端子コネクタ2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02P1H00-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-02P1H00-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-02P1H00-LF.stp","XB-X25-CI21-02P1H00-LF",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18300","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタ/電線対基板コネクタ間隔:2.50mm/圧着コネクタ/ピアスコネクタ/端子コネクタ2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-02P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18301","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタ/ピアスコネクタ/端子コネクタ 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1H00-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-03P1H00-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1H00-LF.stp","XB-X25-CI21-03P1H00-LF",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18302","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタ/ピアスコネクタ/端子コネクタ 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18303","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタ/電線対基板コネクタ間隔:2.50mm/圧着コネクタ/ピアスコネクタ/端子コネクタ4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18304","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタ/ピアスコネクタ/端子コネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18305","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタ/ピアスコネクタ/端子コネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18306","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタ/ピアスコネクタ/端子コネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18307","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタ/ピアスコネクタ/端子コネクタ 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18308","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタ/ピアスコネクタ/端子コネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18309","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタ/ピアスコネクタ/端子コネクタ 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18310","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタ/電線対基板コネクタ間隔:2.50mm/圧着コネクタ/ピアスコネクタ/端子コネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18311","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタ/ピアスコネクタ/端子コネクタ 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18312","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタ/ピアスコネクタ/端子コネクタ 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18313","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタ/ピアスコネクタ/端子コネクタ 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18314","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタ/ピアスコネクタ/端子コネクタ 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18315","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタ/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/圧着コネクタ/ピアスコネクタ/端子コネクタ 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18316","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-02S0000.stp","XB-X25-CI21-02S0000",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18317","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-03S0000.stp","XB-X25-CI21-03S0000",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18318","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-05S0000.stp","XB-X25-CI21-05S0000",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18319","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-06S0000.stp","XB-X25-CI21-06S0000",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18320","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタシェル/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-07S0000.stp","XB-X25-CI21-07S0000",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18321","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-08S0000.stp","XB-X25-CI21-08S0000",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18322","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタシェル/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/端子コネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-09S0000.stp","XB-X25-CI21-09S0000",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18323","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-10S0000.stp","XB-X25-CI21-10S0000",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18324","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-11S0000.stp","XB-X25-CI21-11S0000",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18325","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタシェル/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-12S0000.stp","XB-X25-CI21-12S0000",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18326","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-13S0000.stp","XB-X25-CI21-13S0000",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18327","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-14S0000.stp","XB-X25-CI21-14S0000",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18328","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板コネクタハウジング/電線対基板コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI21-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-15S0000.stp","XB-X25-CI21-15S0000",null,null,null,"CI21コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18329","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-02P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1V00.stp","XB-X25-CI22-02P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18330","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-03P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1V00.stp","XB-X25-CI22-03P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18331","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-04P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1V00.stp","XB-X25-CI22-04P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18332","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-05P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1V00.stp","XB-X25-CI22-05P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18333","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-06P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1V00.stp","XB-X25-CI22-06P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18334","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-07P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1V00.stp","XB-X25-CI22-07P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18335","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-08P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1V00.stp","XB-X25-CI22-08P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18336","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-09P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1V00.stp","XB-X25-CI22-09P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18337","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-10P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1V00.stp","XB-X25-CI22-10P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18338","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-11P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1V00.stp","XB-X25-CI22-11P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18339","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-12P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1V00.stp","XB-X25-CI22-12P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18340","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-13P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1V00.stp","XB-X25-CI22-13P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18341","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-14P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1V00.stp","XB-X25-CI22-14P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18342","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-15P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1V00.stp","XB-X25-CI22-15P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18343","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-16P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1V00.stp","XB-X25-CI22-16P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18344","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-17P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1V00.stp","XB-X25-CI22-17P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18345","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-18P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1V00.stp","XB-X25-CI22-18P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18346","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-19P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1V00.stp","XB-X25-CI22-19P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18347","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート圧着コネクタ/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタDIP/電線終端コネクタ/ピアスコネクタ20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-20P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1V00.stp","XB-X25-CI22-20P1V00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18348","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-02P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1H00.stp","XB-X25-CI22-02P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18349","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-02P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1HK0.stp","XB-X25-CI22-02P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18350","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-03P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1H00.stp","XB-X25-CI22-03P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18351","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-03P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1HK0.stp","XB-X25-CI22-03P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18352","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-04P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1H00.stp","XB-X25-CI22-04P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18353","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-04P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1HK0.stp","XB-X25-CI22-04P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18354","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-05P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1H00.stp","XB-X25-CI22-05P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18355","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-05P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1HK0.stp","XB-X25-CI22-05P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18356","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-06P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1H00.stp","XB-X25-CI22-06P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18357","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-06P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1HK0.stp","XB-X25-CI22-06P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18358","電線対基板用圧着コネクタ/ラインエンドコネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-07P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1H00.stp","XB-X25-CI22-07P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18359","電線対基板用圧着コネクタ/ラインエンドコネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-07P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1HK0.stp","XB-X25-CI22-07P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18360","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-08P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1H00.stp","XB-X25-CI22-08P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18361","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-08P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1HK0.stp","XB-X25-CI22-08P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18362","電線対基板用圧着コネクタ/ラインエンドコネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-09P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1H00.stp","XB-X25-CI22-09P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18363","電線対基板用圧着コネクタ/ラインエンドコネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-09P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1HK0.stp","XB-X25-CI22-09P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18364","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-10P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1H00.stp","XB-X25-CI22-10P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18365","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-10P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1HK0.stp","XB-X25-CI22-10P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18366","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-11P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1H00.stp","XB-X25-CI22-11P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18367","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-11P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1HK0.stp","XB-X25-CI22-11P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18368","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-12P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1H00.stp","XB-X25-CI22-12P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18369","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-12P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1HK0.stp","XB-X25-CI22-12P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18370","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-13P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1H00.stp","XB-X25-CI22-13P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18371","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-13P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1HK0.stp","XB-X25-CI22-13P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18372","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-14P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1H00.stp","XB-X25-CI22-14P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18373","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-14P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1HK0.stp","XB-X25-CI22-14P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18374","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-15P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1H00.stp","XB-X25-CI22-15P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18375","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-15P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1HK0.stp","XB-X25-CI22-15P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18376","電線対基板用圧着コネクタ/ラインエンドコネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-16P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1H00.stp","XB-X25-CI22-16P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18377","電線対基板用圧着コネクタ/ラインエンドコネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-16P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1HK0.stp","XB-X25-CI22-16P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18378","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-17P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1H00.stp","XB-X25-CI22-17P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18379","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-17P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1HK0.stp","XB-X25-CI22-17P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18380","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-18P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1H00.stp","XB-X25-CI22-18P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18381","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-18P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1HK0.stp","XB-X25-CI22-18P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18382","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-19P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1H00.stp","XB-X25-CI22-19P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18383","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-19P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1HK0.stp","XB-X25-CI22-19P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18384","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-20P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1H00.stp","XB-X25-CI22-20P1H00",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18385","電線対基板用圧着コネクタ/電線終端コネクタDIP/端子コネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/圧着コネクタ/ピアスコネクタ20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-20P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1HK0.stp","XB-X25-CI22-20P1HK0",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18386","電線対基板プレスフィットコネクタ/電線対基板コネクタハウジング/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-02S0000.stp","XB-X25-CI22-02S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18387","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタシェル/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-03S0000.stp","XB-X25-CI22-03S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18388","電線対基板プレスフィットコネクタ/電線対基板コネクタハウジング/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-04S0000.stp","XB-X25-CI22-04S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18389","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタシェル/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-05S0000.stp","XB-X25-CI22-05S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18390","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタシェル/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-06S0000.stp","XB-X25-CI22-06S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18391","電線対基板プレスフィットコネクタ/電線対基板コネクタハウジング/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-07S0000.stp","XB-X25-CI22-07S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18392","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタシェル/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-08S0000.stp","XB-X25-CI22-08S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18393","電線対基板用圧着コネクタ/電線端末コネクタハウジング/圧着コネクタピッチ：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板用コネクタ 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-09S0000.stp","XB-X25-CI22-09S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18394","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタシェル/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-10S0000.stp","XB-X25-CI22-10S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18395","電線対基板用圧着コネクタ/電線端末コネクタハウジング/圧着コネクタピッチ：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板用コネクタ 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-11S0000.stp","XB-X25-CI22-11S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18396","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタシェル/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-12S0000.stp","XB-X25-CI22-12S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18397","電線対基板用圧着コネクタ/電線端末コネクタハウジング/圧着コネクタピッチ：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-13S0000.stp","XB-X25-CI22-13S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18398","電線対基板用圧着コネクタ/電線端末コネクタハウジング/圧着コネクタピッチ：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板用コネクタ 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-14S0000.stp","XB-X25-CI22-14S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18399","電線対基板用圧着コネクタ/電線端末コネクタハウジング/圧着コネクタピッチ：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-15S0000.stp","XB-X25-CI22-15S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18400","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタシェル/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-16S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-16S0000.stp","XB-X25-CI22-16S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18401","電線対基板用圧着コネクタ/電線端末コネクタハウジング/圧着コネクタピッチ：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板用コネクタ 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-17S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-17S0000.stp","XB-X25-CI22-17S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18402","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタハウジング/圧着コネクタピッチ：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板用コネクタ 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-18S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-18S0000.stp","XB-X25-CI22-18S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18403","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタハウジング/圧着コネクタピッチ：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板用コネクタ 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-19S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-19S0000.stp","XB-X25-CI22-19S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18404","電線対基板プレスフィットコネクタ/電線対基板コネクタハウジング/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI22-20S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-20S0000.stp","XB-X25-CI22-20S0000",null,null,null,"CI22コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18405","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタシェル/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-02S0000.stp","XB-X25-CI23-02S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18406","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタシェル/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-03S0000.stp","XB-X25-CI23-03S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18407","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板コネクタシェル/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-04S0000.stp","XB-X25-CI23-04S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18408","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタハウジング/電線側コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-05S0000.stp","XB-X25-CI23-05S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18409","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタシェル/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-06S0000.stp","XB-X25-CI23-06S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18410","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタシェル/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-07S0000.stp","XB-X25-CI23-07S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18411","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタシェル/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-08S0000.stp","XB-X25-CI23-08S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18412","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタハウジング/電線側コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-09S0000.stp","XB-X25-CI23-09S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18413","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタシェル/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-10S0000.stp","XB-X25-CI23-10S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18414","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタシェル/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-11S0000.stp","XB-X25-CI23-11S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18415","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタハウジング/電線側コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-12S0000.stp","XB-X25-CI23-12S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18416","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタシェル/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-13S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-13S0000.stp","XB-X25-CI23-13S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18417","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタハウジング/電線側コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-14S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-14S0000.stp","XB-X25-CI23-14S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18418","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタハウジング/電線側コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-15S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-15S0000.stp","XB-X25-CI23-15S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18419","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタシェル/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-16S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-16S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-16S0000.stp","XB-X25-CI23-16S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18420","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタハウジング/電線側コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-17S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-17S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-17S0000.stp","XB-X25-CI23-17S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18421","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタシェル/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-18S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-18S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-18S0000.stp","XB-X25-CI23-18S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18422","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタシェル/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-19S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-19S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-19S0000.stp","XB-X25-CI23-19S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18423","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタシェル/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-20S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-20S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-20S0000.stp","XB-X25-CI23-20S0000",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18424","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/端末コネクタピッチ：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-02P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-02P1V00.stp","XB-X25-CI23-02P1V00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18425","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-03P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-03P1V00.stp","XB-X25-CI23-03P1V00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18426","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-04P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-04P1V00.stp","XB-X25-CI23-04P1V00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18427","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-05P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-05P1V00.stp","XB-X25-CI23-05P1V00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18428","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-06P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-06P1V00.stp","XB-X25-CI23-06P1V00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18429","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-07P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-07P1V00.stp","XB-X25-CI23-07P1V00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18430","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-08P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-08P1V00.stp","XB-X25-CI23-08P1V00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18431","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-09P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-09P1V00.stp","XB-X25-CI23-09P1V00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18432","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-10P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-10P1V00.stp","XB-X25-CI23-10P1V00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18433","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-11P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-11P1V00.stp","XB-X25-CI23-11P1V00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18434","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-12P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-12P1V00.stp","XB-X25-CI23-12P1V00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18435","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/端末コネクタピッチ：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-02P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-02P1H00.stp","XB-X25-CI23-02P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18436","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-03P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-03P1H00.stp","XB-X25-CI23-03P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18437","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-04P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-04P1H00.stp","XB-X25-CI23-04P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18438","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-05P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-05P1H00.stp","XB-X25-CI23-05P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18439","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-06P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-06P1H00.stp","XB-X25-CI23-06P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18440","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-07P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-07P1H00.stp","XB-X25-CI23-07P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18441","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-08P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-08P1H00.stp","XB-X25-CI23-08P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18442","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-09P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-09P1H00.stp","XB-X25-CI23-09P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18443","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-10P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-10P1H00.stp","XB-X25-CI23-10P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18444","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-11P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-11P1H00.stp","XB-X25-CI23-11P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18445","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-12P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-12P1H00.stp","XB-X25-CI23-12P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18446","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-13P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-13P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-13P1H00.stp","XB-X25-CI23-13P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18447","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-14P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-14P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-14P1H00.stp","XB-X25-CI23-14P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18448","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-15P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-15P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-15P1H00.stp","XB-X25-CI23-15P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18449","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-16P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-16P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-16P1H00.stp","XB-X25-CI23-16P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18450","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-17P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-17P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-17P1H00.stp","XB-X25-CI23-17P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18451","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-18P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-18P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-18P1H00.stp","XB-X25-CI23-18P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18452","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線終端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-19P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-19P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-19P1H00.stp","XB-X25-CI23-19P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18453","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタ/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-20P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI23-20P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-20P1H00.stp","XB-X25-CI23-20P1H00",null,null,null,"CI23コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","500V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18454","電線対基板プレスフィットコネクタ/電線対基板コネクタハウジング/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-02S0000.stp","XB-X25-CI25-02S0000",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18455","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタシェル/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-03S0000.stp","XB-X25-CI25-03S0000",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18456","電線対基板プレスフィットコネクタ/電線対基板コネクタハウジング/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-04S0000.stp","XB-X25-CI25-04S0000",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18457","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタシェル/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-05S0000.stp","XB-X25-CI25-05S0000",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18458","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタシェル/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-06S0000.stp","XB-X25-CI25-06S0000",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18459","電線対基板プレスフィットコネクタ/電線対基板コネクタハウジング/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-07S0000.stp","XB-X25-CI25-07S0000",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18460","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタシェル/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-08S0000.stp","XB-X25-CI25-08S0000",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18461","電線対基板用圧着コネクタ/電線端末コネクタハウジング/圧着コネクタピッチ：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板用コネクタ 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-09S0000.stp","XB-X25-CI25-09S0000",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18462","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタシェル/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-10S0000.stp","XB-X25-CI25-10S0000",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18463","電線対基板用圧着コネクタ/電線端末コネクタハウジング/圧着コネクタピッチ：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板用コネクタ 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-11S0000.stp","XB-X25-CI25-11S0000",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18464","電線対基板圧着コネクタ/電線終端コネクタシェル/プレスフィットコネクタ間隔：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-12S0000.stp","XB-X25-CI25-12S0000",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18465","電線対基板用圧着コネクタ/電線端末コネクタハウジング/圧着コネクタピッチ：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-13S0000.stp","XB-X25-CI25-13S0000",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18466","電線対基板用圧着コネクタ/電線端末コネクタハウジング/圧着コネクタピッチ：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板用コネクタ 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-14S0000.stp","XB-X25-CI25-14S0000",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18467","電線対基板用圧着コネクタ/電線端末コネクタハウジング/圧着コネクタピッチ：2.50mm/ピアスコネクタ/端子コネクタ/電線対基板コネクタ15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-15S0000.stp","XB-X25-CI25-15S0000",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18468","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板コネクタDIP/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-02P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-02P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-02P1H00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18469","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタDIP/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-03P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-03P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-03P1H00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18470","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタDIP/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-04P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-04P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-04P1H00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18471","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタDIP/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-05P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-05P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-05P1H00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18472","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板コネクタDIP/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-06P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-06P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-06P1H00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18473","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板コネクタDIP/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-07P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-07P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-07P1H00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18474","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板コネクタDIP/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-08P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-08P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-08P1H00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18475","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタDIP/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-09P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-09P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-09P1H00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18476","電線対基板圧着コネクタ/電線対基板コネクタDIP/ラインエンドコネクタピッチ：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-10P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-10P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-10P1H00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18477","電線対基板圧着コネクタ/電線対基板コネクタDIP/ラインエンドコネクタピッチ：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-11P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-11P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-11P1H00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18478","電線対基板圧着コネクタ/電線対基板コネクタDIP/ラインエンドコネクタピッチ：2.50mm/ターミナルコネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-12P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-12P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-12P1H00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18479","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタDIP/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-13P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-13P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-13P1H00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18480","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタDIP/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-14P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-14P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-14P1H00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18481","電線対基板用圧着コネクタ/電線対基板用コネクタDIP/電線端コネクタ間隔：2.50mm/ターミナルコネクタ/穿刺コネクタ/圧着コネクタ15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-15P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-15P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-15P1H00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18482","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート端子コネクタDIP/ラインエンドコネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-02P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-02P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-02P1V00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18483","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート端子コネクタDIP/ラインエンドコネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-03P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-03P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-03P1V00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18484","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート端子コネクタDIP/ラインエンドコネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-04P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-04P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-04P1V00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18485","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート端子コネクタDIP/ラインエンドコネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-05P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-05P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-05P1V00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18486","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート端子コネクタDIP/ラインエンドコネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-06P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-06P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-06P1V00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18487","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート端子コネクタDIP/ラインエンドコネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-07P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-07P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-07P1V00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18488","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート端子コネクタDIP/ラインエンドコネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-08P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-08P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-08P1V00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18489","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート端子コネクタDIP/ラインエンドコネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-09P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-09P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-09P1V00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18490","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート端子コネクタDIP/ラインエンドコネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-10P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-10P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-10P1V00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18491","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート端子コネクタDIP/ラインエンドコネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-11P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-11P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-11P1V00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18492","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート端子コネクタDIP/ラインエンドコネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-12P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-12P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-12P1V00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18493","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート端子コネクタDIP/ラインエンドコネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-13P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-13P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-13P1V00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18494","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート端子コネクタDIP/ラインエンドコネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-14P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-14P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-14P1V00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18495","電線対基板用圧着コネクタ/ストレート端子コネクタDIP/ラインエンドコネクタ間隔：2.50mm/電線対基板用コネクタ/ピアスコネクタ/圧着コネクタ15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","技術図面","XB.pdf","製品仕様","1","XB-X25-CI25-15P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-15P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-15P1V00-NH",null,null,null,"CI25コネクタ","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","溶接板・溶接ワイヤー","30mΩ","100mΩ","1000V AC","真鍮銀メッキ/真鍮金メッキ/真鍮錫メッキ","5000回","2.5mm","黑/白","260℃±5℃","ROHS"]

{"sheet":"Products_KO","index":4,"n_rows":343,"n_cols":36,"rows_kept":343,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Product_ID","Product_Name","Product_Short_Description","Product_Long_Description","Classification_Category_ID","TRACEPARTS_Classification_Category_ID","Product_Large_Picture_FileName","Product_Document_FileName_1","Product_Document_Title_1","Product_Document_FileName_2","Product_Document_Title_2","Part_Number_Sort_ID","Manufacturer_Part_Number","Manufacturer_Name","Distributor_Part_Number","Distributor_Name","Part_Number_CAD_FileName_1","Part_Number_Description","MATERIAL","MASS","QUANTITY","a","b","c","d","f","p","g","h","j","k","l","m","n","o","y"]
["Part_18154","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-02M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18155","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-03M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18156","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-04M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18157","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 5핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-05M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18158","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-06M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18159","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-07M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18160","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-08M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18161","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-09M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18162","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 10핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-10M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18163","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-11M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18164","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-12M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18165","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 13핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-13M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18166","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-14M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18167","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-15M1HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18168","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-16M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","16PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18169","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-17M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","17PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18170","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-18M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","18PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18171","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-19M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","19PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18172","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-20M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","20PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18173","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 21PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-21M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","21PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18174","전선 대 기판 압착 커넥터/측면 입구 전선 대 기판 커넥터 SMT/압착 커넥터 피치: 0.8mm/단자 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 22PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-22M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","22PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18175","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-02M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18176","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-03M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18177","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-04M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18178","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-05M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18179","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-06M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18180","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-07M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18181","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-08M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18182","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-09M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18183","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-10M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18184","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-11M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18185","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-12M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18186","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-13M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18187","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-14M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18188","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-15M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18189","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-16M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","16PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18190","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-17M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","17PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18191","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-18M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","18PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18192","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-19M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","19PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18193","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-20M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","20PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18194","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 21PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-21M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","21PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18195","전선 대 기판 압착 커넥터/액세스형 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.8mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터 22PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-22M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH",null,null,null,"CI18 커넥터","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","22PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.8mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18196","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18197","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18198","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 피치: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18199","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18200","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18201","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18202","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18203","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18204","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18205","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18206","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18207","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18208","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18209","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18210","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18211","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18212","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18213","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18214","전선 기판 간 압착 커넥터/측면 입구 압착 커넥터 SMT/단자 커넥터 간격: 1.5mm/전선 기판 간 커넥터/천공 커넥터/전선 끝 커넥터 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18215","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18216","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18217","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18218","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18219","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 피치: 1.5mm/단자 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18220","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 피치: 1.5mm/단자 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18221","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 피치: 1.5mm/단자 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 5핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18222","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 피치: 1.5mm/단자 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 5핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18223","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18224","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18225","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18226","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18227","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18228","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18229","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18230","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18231","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18232","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18233","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18234","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18235","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18236","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18237","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 13핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18238","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 13핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18239","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18240","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18241","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18242","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18243","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18244","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18245","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 피치: 1.5mm/단자 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18246","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 피치: 1.5mm/단자 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18247","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18248","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18249","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18250","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18251","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18252","전선 대 기판 압착 커넥터/플러그인 압착 커넥터 SMT/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/라인 엔드 커넥터/펑처 커넥터 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18253","전선 대 기판 압착 커넥터/압착 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-02SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-02SL000-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18254","전선 대 기판 압착 커넥터/압착 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-03SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-03SL000-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18255","전선 대 기판 압착 커넥터/압착 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-04SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-04SL000-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18256","전선 대 기판 압착 커넥터/압착 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 5핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-05SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-05SL000-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18257","전선 대 기판 압착 커넥터/압착 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 6핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-06SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-06SL000-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18258","와이어-보드 압착 커넥터/압착 커넥터 쉘/와이어-보드 커넥터 간격: 1.5mm/터미널 커넥터/와이어 엔드 커넥터/피어싱 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-07SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-07SL000-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18259","전선 대 기판 압착 커넥터/압착 커넥터 쉘/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-08SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-08SL000-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18260","전선 대 기판 압착 커넥터/압착 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 9핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-09SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-09SL000-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18261","전선 대 기판 압착 커넥터/압착 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-10SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-10SL000-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18262","전선 대 기판 압착 커넥터/압착 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 11핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-11SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-11SL000-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18263","전선 대 기판 압착 커넥터/압착 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-12SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-12SL000-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18264","전선 대 기판 압착 커넥터/압착 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 13핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-13SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-13SL000-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18265","전선 대 기판 압착 커넥터/압착 커넥터 쉘/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 14핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-14SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-14SL000-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18266","전선 대 기판 압착 커넥터/압착 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 1.5mm/단자 커넥터/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 15핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X15-CI19-15SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-15SL000-NH",null,null,null,"CI19 커넥터","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","1.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18267","전선 대 기판 압착 커넥터/압입식 커넥터 측면 플러그/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.6mm/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터/터미널 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-04MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH",null,null,null,"CI20 커넥터","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","200V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.6mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18268","전선 대 기판 압착 커넥터/압입식 커넥터 측면 플러그/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.6mm/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터/터미널 커넥터 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-05MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH",null,null,null,"CI20 커넥터","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","200V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.6mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18269","전선 대 기판 압착 커넥터/압입식 커넥터 측면 플러그/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.6mm/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터/터미널 커넥터 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-06MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH",null,null,null,"CI20 커넥터","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","200V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.6mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18270","전선 대 기판 압착 커넥터/압착 커넥터 측면 플러그/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.6mm/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터/터미널 커넥터 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-08MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH",null,null,null,"CI20 커넥터","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","200V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.6mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18271","전선 대 기판 압착 커넥터/압입식 커넥터 측면 플러그/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.6mm/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터/터미널 커넥터 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-10MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH",null,null,null,"CI20 커넥터","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","200V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.6mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18272","전선 대 기판 압착 커넥터/압입식 커넥터 측면 플러그/전선 대 기판 커넥터 간격: 0.6mm/피어싱 커넥터/전선 끝 커넥터/터미널 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-12MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH",null,null,null,"CI20 커넥터","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","200V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","0.6mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18273","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 피어싱 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-03P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-03P1V00-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18274","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 피어싱 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18275","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 피어싱 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-04P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1V00-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18276","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 피어싱 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18277","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 피어싱 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-05P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1V00-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18278","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 피어싱 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18279","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 피어싱 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-06P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1V00-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18280","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 피어싱 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18281","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 피어싱 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-07P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1V00-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18282","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 피어싱 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18283","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 관통 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-08P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1V00-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18284","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 관통 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18285","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 관통 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-09P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1V00-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18286","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 관통 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18287","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 피어싱 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-10P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1V00-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18288","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 피어싱 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18289","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 피어싱 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-11P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1V00-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18290","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 피어싱 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18291","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 피어싱 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-12P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1V00-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18292","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 피어싱 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18293","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 관통 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-13P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1V00-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18294","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 관통 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18295","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 관통 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-14P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1V00-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18296","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 관통 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18297","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 관통 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-15P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1V00-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18298","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 관통 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터/터미널 커넥터 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18299","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터/피어싱 커넥터/터미널 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02P1H00-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-02P1H00-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-02P1H00-LF.stp","XB-X25-CI21-02P1H00-LF",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18300","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터/피어싱 커넥터/터미널 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-02P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18301","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터/피어싱 커넥터/터미널 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1H00-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-03P1H00-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1H00-LF.stp","XB-X25-CI21-03P1H00-LF",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18302","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터/피어싱 커넥터/터미널 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18303","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터/피어싱 커넥터/터미널 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18304","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터/피어싱 커넥터/터미널 커넥터 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18305","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터/피어싱 커넥터/터미널 커넥터 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18306","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터/피어싱 커넥터/터미널 커넥터 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18307","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터/피어싱 커넥터/터미널 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18308","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터/피어싱 커넥터/터미널 커넥터 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18309","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터/피어싱 커넥터/터미널 커넥터 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18310","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터/피어싱 커넥터/터미널 커넥터 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18311","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터/피어싱 커넥터/터미널 커넥터 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18312","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터/피어싱 커넥터/터미널 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18313","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터/피어싱 커넥터/터미널 커넥터 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18314","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터/피어싱 커넥터/터미널 커넥터 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18315","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/압착 커넥터/피어싱 커넥터/터미널 커넥터 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18316","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-02S0000.stp","XB-X25-CI21-02S0000",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18317","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-03S0000.stp","XB-X25-CI21-03S0000",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18318","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 5핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-05S0000.stp","XB-X25-CI21-05S0000",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18319","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 6핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-06S0000.stp","XB-X25-CI21-06S0000",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18320","와이어-보드 압착 커넥터/와이어 엔드 커넥터 쉘/와이어-보드 커넥터 간격: 2.50mm/터미널 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-07S0000.stp","XB-X25-CI21-07S0000",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18321","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 8핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-08S0000.stp","XB-X25-CI21-08S0000",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18322","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 쉘/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 9핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-09S0000.stp","XB-X25-CI21-09S0000",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18323","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 10핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-10S0000.stp","XB-X25-CI21-10S0000",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18324","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 11핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-11S0000.stp","XB-X25-CI21-11S0000",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18325","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 쉘/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-12S0000.stp","XB-X25-CI21-12S0000",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18326","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 13핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-13S0000.stp","XB-X25-CI21-13S0000",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18327","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 14핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-14S0000.stp","XB-X25-CI21-14S0000",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18328","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 하우징/전선 대 기판 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 15핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI21-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-15S0000.stp","XB-X25-CI21-15S0000",null,null,null,"CI21 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18329","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-02P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1V00.stp","XB-X25-CI22-02P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18330","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-03P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1V00.stp","XB-X25-CI22-03P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18331","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-04P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1V00.stp","XB-X25-CI22-04P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18332","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 5핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-05P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1V00.stp","XB-X25-CI22-05P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18333","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-06P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1V00.stp","XB-X25-CI22-06P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18334","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-07P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1V00.stp","XB-X25-CI22-07P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18335","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-08P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1V00.stp","XB-X25-CI22-08P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18336","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-09P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1V00.stp","XB-X25-CI22-09P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18337","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 10핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-10P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1V00.stp","XB-X25-CI22-10P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18338","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-11P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1V00.stp","XB-X25-CI22-11P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18339","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-12P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1V00.stp","XB-X25-CI22-12P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18340","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 13핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-13P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1V00.stp","XB-X25-CI22-13P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18341","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 14핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-14P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1V00.stp","XB-X25-CI22-14P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18342","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 15핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-15P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1V00.stp","XB-X25-CI22-15P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18343","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 16핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-16P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1V00.stp","XB-X25-CI22-16P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18344","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-17P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1V00.stp","XB-X25-CI22-17P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18345","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 18핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-18P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1V00.stp","XB-X25-CI22-18P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18346","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-19P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1V00.stp","XB-X25-CI22-19P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18347","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 압착 커넥터/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터/피어싱 커넥터 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-20P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1V00.stp","XB-X25-CI22-20P1V00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18348","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-02P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1H00.stp","XB-X25-CI22-02P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18349","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-02P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1HK0.stp","XB-X25-CI22-02P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18350","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-03P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1H00.stp","XB-X25-CI22-03P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18351","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-03P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1HK0.stp","XB-X25-CI22-03P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18352","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-04P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1H00.stp","XB-X25-CI22-04P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18353","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-04P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1HK0.stp","XB-X25-CI22-04P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18354","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 5핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-05P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1H00.stp","XB-X25-CI22-05P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18355","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 5핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-05P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1HK0.stp","XB-X25-CI22-05P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18356","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 6핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-06P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1H00.stp","XB-X25-CI22-06P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18357","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 6핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-06P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1HK0.stp","XB-X25-CI22-06P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18358","전선 대 기판 압착 커넥터/라인 엔드 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-07P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1H00.stp","XB-X25-CI22-07P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18359","전선 대 기판 압착 커넥터/라인 엔드 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-07P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1HK0.stp","XB-X25-CI22-07P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18360","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 8핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-08P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1H00.stp","XB-X25-CI22-08P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18361","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 8핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-08P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1HK0.stp","XB-X25-CI22-08P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18362","전선 대 기판 압착 커넥터/라인 엔드 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-09P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1H00.stp","XB-X25-CI22-09P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18363","전선 대 기판 압착 커넥터/라인 엔드 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-09P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1HK0.stp","XB-X25-CI22-09P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18364","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 10핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-10P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1H00.stp","XB-X25-CI22-10P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18365","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 10핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-10P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1HK0.stp","XB-X25-CI22-10P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18366","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 11핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-11P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1H00.stp","XB-X25-CI22-11P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18367","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 11핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-11P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1HK0.stp","XB-X25-CI22-11P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18368","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-12P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1H00.stp","XB-X25-CI22-12P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18369","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-12P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1HK0.stp","XB-X25-CI22-12P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18370","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 13핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-13P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1H00.stp","XB-X25-CI22-13P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18371","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 13핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-13P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1HK0.stp","XB-X25-CI22-13P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18372","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 14핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-14P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1H00.stp","XB-X25-CI22-14P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18373","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 14핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-14P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1HK0.stp","XB-X25-CI22-14P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18374","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 15핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-15P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1H00.stp","XB-X25-CI22-15P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18375","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 15핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-15P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1HK0.stp","XB-X25-CI22-15P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18376","전선 대 기판 압착 커넥터/라인 엔드 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 16핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-16P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1H00.stp","XB-X25-CI22-16P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18377","전선 대 기판 압착 커넥터/라인 엔드 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 16핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-16P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1HK0.stp","XB-X25-CI22-16P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18378","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-17P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1H00.stp","XB-X25-CI22-17P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18379","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-17P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1HK0.stp","XB-X25-CI22-17P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18380","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-18P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1H00.stp","XB-X25-CI22-18P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18381","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-18P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1HK0.stp","XB-X25-CI22-18P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18382","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-19P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1H00.stp","XB-X25-CI22-19P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18383","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-19P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1HK0.stp","XB-X25-CI22-19P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18384","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-20P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1H00.stp","XB-X25-CI22-20P1H00",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18385","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 DIP/단자 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/압착 커넥터/피어싱 커넥터 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-20P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1HK0.stp","XB-X25-CI22-20P1HK0",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18386","전선 간 압입 커넥터/전선 끝 커넥터 하우징/압입 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/전선 기판 간 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-02S0000.stp","XB-X25-CI22-02S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18387","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 쉘/압입식 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/단자 커넥터/전선 대 기판 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-03S0000.stp","XB-X25-CI22-03S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18388","전선 간 압입 커넥터/전선 끝 커넥터 하우징/압입 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/전선 기판 간 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-04S0000.stp","XB-X25-CI22-04S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18389","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 쉘/압입식 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/단자 커넥터/전선 대 기판 커넥터 5핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-05S0000.stp","XB-X25-CI22-05S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18390","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 쉘/압입식 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/단자 커넥터/전선 대 기판 커넥터 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-06S0000.stp","XB-X25-CI22-06S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18391","전선 간 압입 커넥터/전선 끝 커넥터 하우징/압입 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/전선 기판 간 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-07S0000.stp","XB-X25-CI22-07S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18392","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 쉘/압입식 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/단자 커넥터/전선 대 기판 커넥터 8핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-08S0000.stp","XB-X25-CI22-08S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18393","와이어-보드 압착 커넥터/와이어 엔드 커넥터 하우징/압착 커넥터 피치: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/와이어-보드 커넥터 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-09S0000.stp","XB-X25-CI22-09S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18394","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 쉘/압입식 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/전선 대 기판 커넥터 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-10S0000.stp","XB-X25-CI22-10S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18395","와이어-보드 압착 커넥터/와이어 엔드 커넥터 하우징/압착 커넥터 피치: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/와이어-보드 커넥터 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-11S0000.stp","XB-X25-CI22-11S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18396","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 셸/압입식 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/단자 커넥터/전선 대 기판 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-12S0000.stp","XB-X25-CI22-12S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18397","와이어-보드 압착 커넥터/와이어 엔드 커넥터 하우징/압착 커넥터 피치: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/와이어-보드 커넥터 13핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-13S0000.stp","XB-X25-CI22-13S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18398","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 엔드 커넥터 하우징/압착 커넥터 피치: 2.50mm/피어싱 커넥터/단자 커넥터/전선 대 기판 커넥터 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-14S0000.stp","XB-X25-CI22-14S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18399","와이어-보드 압착 커넥터/와이어 엔드 커넥터 하우징/압착 커넥터 피치: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/와이어-보드 커넥터 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-15S0000.stp","XB-X25-CI22-15S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18400","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 쉘/압입식 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/단자 커넥터/전선 대 기판 커넥터 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-16S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-16S0000.stp","XB-X25-CI22-16S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18401","와이어-보드 압착 커넥터/와이어 엔드 커넥터 하우징/압착 커넥터 피치: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/와이어-보드 커넥터 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-17S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-17S0000.stp","XB-X25-CI22-17S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18402","와이어-보드 압착 커넥터/와이어 엔드 커넥터 하우징/압착 커넥터 피치: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/와이어-보드 커넥터 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-18S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-18S0000.stp","XB-X25-CI22-18S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18403","와이어-보드 압착 커넥터/와이어 엔드 커넥터 하우징/압착 커넥터 피치: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/와이어-보드 커넥터 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-19S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-19S0000.stp","XB-X25-CI22-19S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18404","전선 간 압입 커넥터/전선 끝 커넥터 하우징/압입 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/전선 기판 간 커넥터 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI22-20S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-20S0000.stp","XB-X25-CI22-20S0000",null,null,null,"CI22 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18405","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 쉘/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-02S0000.stp","XB-X25-CI23-02S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18406","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 쉘/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-03S0000.stp","XB-X25-CI23-03S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18407","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 쉘/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-04S0000.stp","XB-X25-CI23-04S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18408","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 하우징/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 5핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-05S0000.stp","XB-X25-CI23-05S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18409","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 쉘/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-06S0000.stp","XB-X25-CI23-06S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18410","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 쉘/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-07S0000.stp","XB-X25-CI23-07S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18411","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 쉘/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 8핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-08S0000.stp","XB-X25-CI23-08S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18412","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 하우징/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-09S0000.stp","XB-X25-CI23-09S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18413","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 쉘/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 10핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-10S0000.stp","XB-X25-CI23-10S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18414","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 쉘/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 11핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-11S0000.stp","XB-X25-CI23-11S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18415","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 하우징/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 12핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-12S0000.stp","XB-X25-CI23-12S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18416","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 쉘/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 13핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-13S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-13S0000.stp","XB-X25-CI23-13S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18417","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 하우징/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 14핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-14S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-14S0000.stp","XB-X25-CI23-14S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18418","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 하우징/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 15핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-15S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-15S0000.stp","XB-X25-CI23-15S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18419","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 쉘/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 16핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-16S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-16S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-16S0000.stp","XB-X25-CI23-16S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18420","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 하우징/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-17S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-17S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-17S0000.stp","XB-X25-CI23-17S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18421","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 쉘/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 18핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-18S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-18S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-18S0000.stp","XB-X25-CI23-18S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18422","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 쉘/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 19핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-19S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-19S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-19S0000.stp","XB-X25-CI23-19S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18423","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 쉘/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-20S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-20S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-20S0000.stp","XB-X25-CI23-20S0000",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18424","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 피치: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-02P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-02P1V00.stp","XB-X25-CI23-02P1V00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18425","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-03P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-03P1V00.stp","XB-X25-CI23-03P1V00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18426","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-04P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-04P1V00.stp","XB-X25-CI23-04P1V00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18427","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-05P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-05P1V00.stp","XB-X25-CI23-05P1V00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18428","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-06P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-06P1V00.stp","XB-X25-CI23-06P1V00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18429","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-07P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-07P1V00.stp","XB-X25-CI23-07P1V00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18430","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-08P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-08P1V00.stp","XB-X25-CI23-08P1V00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18431","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-09P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-09P1V00.stp","XB-X25-CI23-09P1V00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18432","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-10P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-10P1V00.stp","XB-X25-CI23-10P1V00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18433","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-11P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-11P1V00.stp","XB-X25-CI23-11P1V00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18434","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-12P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-12P1V00.stp","XB-X25-CI23-12P1V00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18435","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 피치: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-02P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-02P1H00.stp","XB-X25-CI23-02P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18436","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-03P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-03P1H00.stp","XB-X25-CI23-03P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18437","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-04P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-04P1H00.stp","XB-X25-CI23-04P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18438","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-05P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-05P1H00.stp","XB-X25-CI23-05P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18439","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-06P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-06P1H00.stp","XB-X25-CI23-06P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18440","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-07P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-07P1H00.stp","XB-X25-CI23-07P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18441","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-08P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-08P1H00.stp","XB-X25-CI23-08P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18442","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-09P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-09P1H00.stp","XB-X25-CI23-09P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18443","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-10P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-10P1H00.stp","XB-X25-CI23-10P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18444","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-11P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-11P1H00.stp","XB-X25-CI23-11P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18445","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-12P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-12P1H00.stp","XB-X25-CI23-12P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18446","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 13핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-13P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-13P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-13P1H00.stp","XB-X25-CI23-13P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18447","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-14P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-14P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-14P1H00.stp","XB-X25-CI23-14P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18448","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-15P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-15P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-15P1H00.stp","XB-X25-CI23-15P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18449","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-16P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-16P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-16P1H00.stp","XB-X25-CI23-16P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18450","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-17P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-17P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-17P1H00.stp","XB-X25-CI23-17P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18451","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-18P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-18P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-18P1H00.stp","XB-X25-CI23-18P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18452","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-19P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-19P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-19P1H00.stp","XB-X25-CI23-19P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18453","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-20P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI23-20P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-20P1H00.stp","XB-X25-CI23-20P1H00",null,null,null,"CI23 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","500V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18454","전선 간 압입 커넥터/전선 끝 커넥터 하우징/압입 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/전선 기판 간 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-02S0000.stp","XB-X25-CI25-02S0000",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18455","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 쉘/압입식 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/단자 커넥터/전선 대 기판 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-03S0000.stp","XB-X25-CI25-03S0000",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18456","전선 간 압입 커넥터/전선 끝 커넥터 하우징/압입 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/전선 기판 간 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-04S0000.stp","XB-X25-CI25-04S0000",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18457","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 쉘/압입식 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/단자 커넥터/전선 대 기판 커넥터 5핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-05S0000.stp","XB-X25-CI25-05S0000",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18458","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 쉘/압입식 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/단자 커넥터/전선 대 기판 커넥터 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-06S0000.stp","XB-X25-CI25-06S0000",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18459","전선 간 압입 커넥터/전선 끝 커넥터 하우징/압입 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/전선 기판 간 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-07S0000.stp","XB-X25-CI25-07S0000",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18460","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 쉘/압입식 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/단자 커넥터/전선 대 기판 커넥터 8핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-08S0000.stp","XB-X25-CI25-08S0000",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18461","와이어-보드 압착 커넥터/와이어 엔드 커넥터 하우징/압착 커넥터 피치: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/와이어-보드 커넥터 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-09S0000.stp","XB-X25-CI25-09S0000",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18462","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 쉘/압입식 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/전선 대 기판 커넥터 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-10S0000.stp","XB-X25-CI25-10S0000",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18463","와이어-보드 압착 커넥터/와이어 엔드 커넥터 하우징/압착 커넥터 피치: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/와이어-보드 커넥터 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-11S0000.stp","XB-X25-CI25-11S0000",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18464","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 끝 커넥터 셸/압입식 커넥터 간격: 2.50mm/피어싱 커넥터/단자 커넥터/전선 대 기판 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-12S0000.stp","XB-X25-CI25-12S0000",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18465","와이어-보드 압착 커넥터/와이어 엔드 커넥터 하우징/압착 커넥터 피치: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/와이어-보드 커넥터 13핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-13S0000.stp","XB-X25-CI25-13S0000",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18466","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 엔드 커넥터 하우징/압착 커넥터 피치: 2.50mm/피어싱 커넥터/단자 커넥터/전선 대 기판 커넥터 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-14S0000.stp","XB-X25-CI25-14S0000",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18467","와이어-보드 압착 커넥터/와이어 엔드 커넥터 하우징/압착 커넥터 피치: 2.50mm/피어싱 커넥터/터미널 커넥터/와이어-보드 커넥터 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-15S0000.stp","XB-X25-CI25-15S0000",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18468","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-02P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-02P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-02P1H00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18469","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-03P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-03P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-03P1H00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18470","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-04P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-04P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-04P1H00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18471","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 5핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-05P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-05P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-05P1H00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18472","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-06P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-06P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-06P1H00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18473","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-07P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-07P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-07P1H00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18474","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-08P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-08P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-08P1H00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18475","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-09P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-09P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-09P1H00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18476","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터 피치: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-10P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-10P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-10P1H00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18477","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터 피치: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-11P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-11P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-11P1H00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18478","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터 피치: 2.50mm/단자 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-12P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-12P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-12P1H00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18479","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 13핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-13P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-13P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-13P1H00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18480","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 14핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-14P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-14P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-14P1H00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18481","전선 대 기판 압착 커넥터/전선 대 기판 커넥터 DIP/전선 끝 커넥터 간격: 2.50mm/단자 커넥터/천공 커넥터/압착 커넥터 15핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-15P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-15P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-15P1H00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18482","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 단자 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-02P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-02P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-02P1V00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18483","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 단자 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-03P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-03P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-03P1V00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18484","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 단자 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-04P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-04P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-04P1V00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18485","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 단자 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 5핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-05P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-05P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-05P1V00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18486","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 단자 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 6핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-06P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-06P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-06P1V00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18487","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 단자 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-07P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-07P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-07P1V00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18488","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 단자 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 8핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-08P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-08P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-08P1V00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18489","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 단자 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 9핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-09P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-09P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-09P1V00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18490","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 단자 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 10핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-10P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-10P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-10P1V00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18491","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 단자 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 11핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-11P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-11P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-11P1V00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18492","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 단자 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 12핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-12P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-12P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-12P1V00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18493","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 단자 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 13핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-13P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-13P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-13P1V00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18494","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 단자 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 14핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-14P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-14P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-14P1V00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18495","전선 대 기판 압착 커넥터/직선 단자 커넥터 DIP/라인 엔드 커넥터 간격: 2.50mm/전선 대 기판 커넥터/피어싱 커넥터/압착 커넥터 15핀",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","기술/도면","XB.pdf","제품/사양","1","XB-X25-CI25-15P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-15P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-15P1V00-NH",null,null,null,"CI25 커넥터","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","용접판/용접와이어","30mΩ","100mΩ","1000V AC","황동 은도금/황동 금도금/황동 주석 도금","5000회","2.5mm","블랙/화이트","260℃±5℃","ROHS"]

{"sheet":"Products_FR","index":5,"n_rows":343,"n_cols":36,"rows_kept":343,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Product_ID","Product_Name","Product_Short_Description","Product_Long_Description","Classification_Category_ID","TRACEPARTS_Classification_Category_ID","Product_Large_Picture_FileName","Product_Document_FileName_1","Product_Document_Title_1","Product_Document_FileName_2","Product_Document_Title_2","Part_Number_Sort_ID","Manufacturer_Part_Number","Manufacturer_Name","Distributor_Part_Number","Distributor_Name","Part_Number_CAD_FileName_1","Part_Number_Description","MATERIAL","MASS","QUANTITY","a","b","c","d","f","p","g","h","j","k","l","m","n","o","y"]
["Part_18154","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 2 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-02M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18155","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-03M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18156","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 4 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-04M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18157","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-05M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18158","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-06M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18159","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 7 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-07M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18160","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 8 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-08M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18161","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 9 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-09M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18162","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 10 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-10M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18163","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 11 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-11M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18164","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-12M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18165","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 13 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-13M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18166","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 14 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-14M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18167","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 15 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-15M1HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18168","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 16 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-16M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","16PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18169","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 17 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-17M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","17PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18170","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 18 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-18M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","18PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18171","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 19 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-19M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","19PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18172","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 20 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-20M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","20PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18173","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 21 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-21M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","21PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18174","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte à entrée latérale SMT/Pas du connecteur à sertir : 0,8 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 22 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-22M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","22PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18175","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 2 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-02M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18176","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-03M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18177","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 4 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-04M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18178","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-05M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18179","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-06M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18180","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 7 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-07M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18181","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 8 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-08M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18182","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 9 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-09M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18183","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 10 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-10M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18184","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 11 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-11M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18185","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-12M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18186","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 13 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-13M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18187","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 14 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-14M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18188","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 15 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-15M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18189","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 16 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-16M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","16PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18190","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 17 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-17M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","17PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18191","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 18 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-18M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","18PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18192","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 19 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-19M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","19PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18193","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 20 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-20M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","20PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18194","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 21 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-21M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","21PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18195","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir de type accès SMT/espacement du connecteur fil à carte : 0,8 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil 22 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-22M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","22PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.8mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18196","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement des connecteurs de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 2 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18197","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement des connecteurs de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18198","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Pas du connecteur de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 4 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18199","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement des connecteurs de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18200","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement des connecteurs de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18201","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement des connecteurs de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 7 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18202","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement des connecteurs de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 8 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18203","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement des connecteurs de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 9 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18204","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement des connecteurs de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 10 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18205","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement des connecteurs de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 11 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18206","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement des connecteurs de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18207","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement des connecteurs de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 13 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18208","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement des connecteurs de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 14 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18209","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement des connecteurs de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 15 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18210","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement des connecteurs de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 16 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18211","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement du connecteur de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 17 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18212","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement des connecteurs de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 18 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18213","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement des connecteurs de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 19 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18214","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir à entrée latérale SMT/Espacement des connecteurs de borne : 1,5 mm/Connecteur fil à carte/Connecteur de perforation/Connecteur d'extrémité de fil 20 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18215","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 2 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18216","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 2 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18217","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18218","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18219","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Pas du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur de borne/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 4 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18220","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Pas du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur de borne/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 4 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18221","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Pas du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur de borne/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18222","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Pas du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur de borne/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18223","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18224","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18225","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18226","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18227","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18228","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18229","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18230","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18231","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 10 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18232","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 10 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18233","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 11 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18234","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 11 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18235","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18236","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18237","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 13 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18238","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 13 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18239","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 14 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18240","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 14 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18241","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur de borne/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 15 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18242","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur de borne/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 15 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18243","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 16 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18244","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 16 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18245","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Pas du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur de borne/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 17 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18246","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Pas du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur de borne/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 17 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18247","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 18 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18248","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 18 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18249","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18250","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18251","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18252","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à sertir enfichable SMT/Espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/Connecteur terminal/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de perforation 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18253","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur à sertir/espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/connecteur de borne/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 2 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-02SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-02SL000-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18254","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur à sertir/espacement des connecteurs fil à carte : 1,5 mm/connecteur de borne/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-03SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-03SL000-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18255","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur à sertir/espacement des connecteurs fil à carte : 1,5 mm/connecteur de borne/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 4 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-04SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-04SL000-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18256","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur à sertir/espacement des connecteurs fil à carte : 1,5 mm/connecteur de borne/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-05SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-05SL000-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18257","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur à sertir/espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/connecteur de borne/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-06SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-06SL000-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18258","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur à sertir/espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/connecteur de borne/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 7 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-07SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-07SL000-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18259","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur à sertir/espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/connecteur de borne/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 8 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-08SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-08SL000-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18260","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur à sertir/espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/connecteur de borne/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 9 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-09SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-09SL000-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18261","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur à sertir/espacement des connecteurs fil à carte : 1,5 mm/connecteur de borne/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 10 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-10SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-10SL000-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18262","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur à sertir/espacement des connecteurs fil à carte : 1,5 mm/connecteur de borne/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 11 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-11SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-11SL000-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18263","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur à sertir/espacement des connecteurs fil à carte : 1,5 mm/connecteur de borne/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-12SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-12SL000-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18264","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur à sertir/espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/connecteur de borne/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 13 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-13SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-13SL000-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18265","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur à sertir/espacement du connecteur fil à carte : 1,5 mm/connecteur de borne/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 14 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-14SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-14SL000-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18266","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur à sertir/espacement des connecteurs fil à carte : 1,5 mm/connecteur de borne/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 15 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X15-CI19-15SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-15SL000-NH",null,null,null,"Connecteur CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","1.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18267","Connecteur à sertir fil à carte/prise latérale de connecteur à pression/espacement du connecteur fil à carte : 0,6 mm/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de borne 4 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-04MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","200V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.6mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18268","Connecteur à sertir fil à carte/prise latérale de connecteur à pression/espacement du connecteur fil à carte : 0,6 mm/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de borne 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-05MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","200V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.6mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18269","Connecteur à sertir fil à carte/prise latérale de connecteur à pression/espacement du connecteur fil à carte : 0,6 mm/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de borne 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-06MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","200V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.6mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18270","Connecteur à sertir fil à carte/prise latérale du connecteur à sertir/espacement du connecteur fil à carte : 0,6 mm/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de borne 8 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-08MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","200V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.6mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18271","Connecteur à sertir fil à carte/prise latérale de connecteur à pression/espacement du connecteur fil à carte : 0,6 mm/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de borne 10 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-10MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","200V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.6mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18272","Connecteur à sertir fil à carte/prise latérale de connecteur à pression/espacement du connecteur fil à carte : 0,6 mm/connecteur de perçage/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de borne 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-12MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH",null,null,null,"Connecteur CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","200V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","0.6mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18273","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à perçage droit/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-03P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-03P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18274","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à perçage droit/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18275","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à perçage droit/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-04P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18276","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à perçage droit/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18277","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à perçage droit/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-05P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18278","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à perçage droit/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18279","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à perçage droit/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-06P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18280","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à perçage droit/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18281","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à perçage droit/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-07P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18282","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à perçage droit/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18283","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à pénétration droite/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-08P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18284","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à pénétration droite/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18285","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à pénétration droite/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 9 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-09P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18286","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à pénétration droite/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 9 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18287","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à perçage droit/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-10P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18288","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à perçage droit/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18289","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à perçage droit/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-11P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18290","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à perçage droit/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18291","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à perçage droit/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-12P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18292","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à perçage droit/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18293","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à pénétration droite/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 13 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-13P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18294","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à pénétration droite/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 13 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18295","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à pénétration droite/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 14 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-14P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18296","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à pénétration droite/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 14 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18297","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à pénétration droite/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 15 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-15P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18298","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur à pénétration droite/Espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/Connecteur à sertir DIP/Connecteur d'extrémité de ligne/Connecteur de borne 15 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18299","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur à sertir/connecteur de perçage/connecteur de borne 2 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02P1H00-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-02P1H00-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-02P1H00-LF.stp","XB-X25-CI21-02P1H00-LF",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18300","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur à sertir/connecteur de perçage/connecteur de borne 2 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-02P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18301","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur à sertir/connecteur de perçage/connecteur de borne 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1H00-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-03P1H00-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1H00-LF.stp","XB-X25-CI21-03P1H00-LF",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18302","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur à sertir/connecteur de perçage/connecteur de borne 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18303","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur à sertir/connecteur de perçage/connecteur de borne 4 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18304","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur à sertir/connecteur de perçage/connecteur de borne 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18305","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur à sertir/connecteur de perçage/connecteur de borne 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18306","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur à sertir/connecteur de perçage/connecteur de borne 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18307","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur à sertir/connecteur de perçage/connecteur de borne 7 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18308","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur à sertir/connecteur de perçage/connecteur de borne 8 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18309","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur à sertir/connecteur de perçage/connecteur de borne 9 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18310","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur à sertir/connecteur de perçage/connecteur de borne 10 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18311","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur à sertir/connecteur de perçage/connecteur de borne 11 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18312","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur à sertir/connecteur de perçage/connecteur de borne 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18313","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur à sertir/connecteur de perçage/connecteur de borne 13 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18314","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur à sertir/connecteur de perçage/connecteur de borne 14 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18315","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur à sertir/connecteur de perçage/connecteur de borne 15 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18316","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 2 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-02S0000.stp","XB-X25-CI21-02S0000",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18317","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-03S0000.stp","XB-X25-CI21-03S0000",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18318","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-05S0000.stp","XB-X25-CI21-05S0000",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18319","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-06S0000.stp","XB-X25-CI21-06S0000",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18320","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 7 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-07S0000.stp","XB-X25-CI21-07S0000",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18321","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 8 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-08S0000.stp","XB-X25-CI21-08S0000",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18322","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 9 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-09S0000.stp","XB-X25-CI21-09S0000",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18323","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 10 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-10S0000.stp","XB-X25-CI21-10S0000",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18324","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 11 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-11S0000.stp","XB-X25-CI21-11S0000",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18325","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-12S0000.stp","XB-X25-CI21-12S0000",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18326","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 13 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-13S0000.stp","XB-X25-CI21-13S0000",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18327","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs fil à carte : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 14 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-14S0000.stp","XB-X25-CI21-14S0000",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18328","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/espacement du connecteur fil à carte : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 15 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI21-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-15S0000.stp","XB-X25-CI21-15S0000",null,null,null,"Connecteur CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18329","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 2 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-02P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1V00.stp","XB-X25-CI22-02P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18330","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 3 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-03P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1V00.stp","XB-X25-CI22-03P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18331","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 4 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-04P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1V00.stp","XB-X25-CI22-04P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18332","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 5 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-05P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1V00.stp","XB-X25-CI22-05P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18333","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 6 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-06P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1V00.stp","XB-X25-CI22-06P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18334","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 7 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-07P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1V00.stp","XB-X25-CI22-07P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18335","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 8 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-08P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1V00.stp","XB-X25-CI22-08P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18336","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 9 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-09P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1V00.stp","XB-X25-CI22-09P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18337","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 10 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-10P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1V00.stp","XB-X25-CI22-10P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18338","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 11 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-11P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1V00.stp","XB-X25-CI22-11P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18339","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 12 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-12P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1V00.stp","XB-X25-CI22-12P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18340","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 13 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-13P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1V00.stp","XB-X25-CI22-13P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18341","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 14 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-14P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1V00.stp","XB-X25-CI22-14P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18342","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 15 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-15P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1V00.stp","XB-X25-CI22-15P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18343","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 16 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-16P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1V00.stp","XB-X25-CI22-16P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18344","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 17 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-17P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1V00.stp","XB-X25-CI22-17P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18345","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 18 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-18P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1V00.stp","XB-X25-CI22-18P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18346","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 19 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-19P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1V00.stp","XB-X25-CI22-19P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18347","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur à sertir droit/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte DIP/connecteur d'extrémité de fil/connecteur de perçage 20 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-20P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1V00.stp","XB-X25-CI22-20P1V00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18348","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 2 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-02P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1H00.stp","XB-X25-CI22-02P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18349","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 2 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-02P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1HK0.stp","XB-X25-CI22-02P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18350","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 3 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-03P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1H00.stp","XB-X25-CI22-03P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18351","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 3 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-03P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1HK0.stp","XB-X25-CI22-03P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18352","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 4 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-04P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1H00.stp","XB-X25-CI22-04P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18353","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 4 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-04P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1HK0.stp","XB-X25-CI22-04P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18354","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 5 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-05P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1H00.stp","XB-X25-CI22-05P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18355","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 5 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-05P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1HK0.stp","XB-X25-CI22-05P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18356","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 6 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-06P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1H00.stp","XB-X25-CI22-06P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18357","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 6 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-06P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1HK0.stp","XB-X25-CI22-06P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18358","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de ligne DIP/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 7 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-07P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1H00.stp","XB-X25-CI22-07P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18359","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de ligne DIP/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 7 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-07P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1HK0.stp","XB-X25-CI22-07P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18360","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 8 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-08P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1H00.stp","XB-X25-CI22-08P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18361","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 8 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-08P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1HK0.stp","XB-X25-CI22-08P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18362","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de ligne DIP/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 9 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-09P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1H00.stp","XB-X25-CI22-09P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18363","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de ligne DIP/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 9 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-09P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1HK0.stp","XB-X25-CI22-09P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18364","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 10 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-10P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1H00.stp","XB-X25-CI22-10P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18365","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 10 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-10P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1HK0.stp","XB-X25-CI22-10P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18366","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 11 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-11P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1H00.stp","XB-X25-CI22-11P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18367","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 11 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-11P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1HK0.stp","XB-X25-CI22-11P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18368","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 12 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-12P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1H00.stp","XB-X25-CI22-12P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18369","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 12 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-12P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1HK0.stp","XB-X25-CI22-12P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18370","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 13 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-13P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1H00.stp","XB-X25-CI22-13P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18371","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 13 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-13P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1HK0.stp","XB-X25-CI22-13P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18372","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 14 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-14P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1H00.stp","XB-X25-CI22-14P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18373","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 14 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-14P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1HK0.stp","XB-X25-CI22-14P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18374","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 15 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-15P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1H00.stp","XB-X25-CI22-15P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18375","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 15 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-15P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1HK0.stp","XB-X25-CI22-15P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18376","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de ligne DIP/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 16 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-16P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1H00.stp","XB-X25-CI22-16P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18377","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de ligne DIP/espacement des connecteurs de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 16 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-16P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1HK0.stp","XB-X25-CI22-16P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18378","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 17 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-17P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1H00.stp","XB-X25-CI22-17P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18379","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 17 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-17P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1HK0.stp","XB-X25-CI22-17P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18380","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 18 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-18P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1H00.stp","XB-X25-CI22-18P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18381","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 18 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-18P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1HK0.stp","XB-X25-CI22-18P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18382","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 19 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-19P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1H00.stp","XB-X25-CI22-19P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18383","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 19 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-19P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1HK0.stp","XB-X25-CI22-19P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18384","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 20 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-20P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1H00.stp","XB-X25-CI22-20P1H00",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18385","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur d'extrémité de fil DIP/espacement du connecteur de borne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur à sertir/connecteur de perçage 20 broches.",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-20P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1HK0.stp","XB-X25-CI22-20P1HK0",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18386","Connecteur à pression fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 2 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-02S0000.stp","XB-X25-CI22-02S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18387","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-03S0000.stp","XB-X25-CI22-03S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18388","Connecteur à pression fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 4 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-04S0000.stp","XB-X25-CI22-04S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18389","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-05S0000.stp","XB-X25-CI22-05S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18390","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-06S0000.stp","XB-X25-CI22-06S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18391","Connecteur à pression fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 7 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-07S0000.stp","XB-X25-CI22-07S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18392","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 8 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-08S0000.stp","XB-X25-CI22-08S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18393","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/pas de connecteur à sertir : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 9 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-09S0000.stp","XB-X25-CI22-09S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18394","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 10 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-10S0000.stp","XB-X25-CI22-10S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18395","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/pas de connecteur à sertir : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 11 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-11S0000.stp","XB-X25-CI22-11S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18396","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-12S0000.stp","XB-X25-CI22-12S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18397","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/pas de connecteur à sertir : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 13 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-13S0000.stp","XB-X25-CI22-13S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18398","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/pas de connecteur à sertir : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 14 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-14S0000.stp","XB-X25-CI22-14S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18399","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/pas de connecteur à sertir : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 15 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-15S0000.stp","XB-X25-CI22-15S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18400","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 16 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-16S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-16S0000.stp","XB-X25-CI22-16S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18401","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/pas de connecteur à sertir : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 17 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-17S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-17S0000.stp","XB-X25-CI22-17S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18402","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/pas de connecteur à sertir : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 18 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-18S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-18S0000.stp","XB-X25-CI22-18S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18403","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/pas de connecteur à sertir : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 19 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-19S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-19S0000.stp","XB-X25-CI22-19S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18404","Connecteur à pression fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 20 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI22-20S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-20S0000.stp","XB-X25-CI22-20S0000",null,null,null,"Connecteur CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18405","Connecteur à sertir fil à carte/Coque de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 2 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-02S0000.stp","XB-X25-CI23-02S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18406","Connecteur à sertir fil à carte/Coque de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-03S0000.stp","XB-X25-CI23-03S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18407","Connecteur à sertir fil à carte/Coque de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 4 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-04S0000.stp","XB-X25-CI23-04S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18408","Connecteur à sertir fil à carte/Boîtier de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-05S0000.stp","XB-X25-CI23-05S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18409","Connecteur à sertir fil à carte/Coque de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-06S0000.stp","XB-X25-CI23-06S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18410","Connecteur à sertir fil à carte/Coque de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 7 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-07S0000.stp","XB-X25-CI23-07S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18411","Connecteur à sertir fil à carte/Coque de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 8 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-08S0000.stp","XB-X25-CI23-08S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18412","Connecteur à sertir fil à carte/Boîtier de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 9 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-09S0000.stp","XB-X25-CI23-09S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18413","Connecteur à sertir fil à carte/Coque de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 10 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-10S0000.stp","XB-X25-CI23-10S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18414","Connecteur à sertir fil à carte/Coque de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 11 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-11S0000.stp","XB-X25-CI23-11S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18415","Connecteur à sertir fil à carte/Boîtier de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur perforé/Connecteur à sertir 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-12S0000.stp","XB-X25-CI23-12S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18416","Connecteur à sertir fil à carte/Coque de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 13 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-13S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-13S0000.stp","XB-X25-CI23-13S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18417","Connecteur à sertir fil à carte/Boîtier de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 14 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-14S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-14S0000.stp","XB-X25-CI23-14S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18418","Connecteur à sertir fil à carte/Boîtier de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 15 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-15S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-15S0000.stp","XB-X25-CI23-15S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18419","Connecteur à sertir fil à carte/Coque de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 16 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-16S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-16S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-16S0000.stp","XB-X25-CI23-16S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18420","Connecteur à sertir fil à carte/Boîtier de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 17 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-17S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-17S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-17S0000.stp","XB-X25-CI23-17S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18421","Connecteur à sertir fil à carte/Coque de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 18 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-18S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-18S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-18S0000.stp","XB-X25-CI23-18S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18422","Connecteur à sertir fil à carte/Coque de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 19 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-19S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-19S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-19S0000.stp","XB-X25-CI23-19S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18423","Connecteur à sertir fil à carte/Coque de connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 20 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-20S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-20S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-20S0000.stp","XB-X25-CI23-20S0000",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18424","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/pas de connecteur d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 2 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-02P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-02P1V00.stp","XB-X25-CI23-02P1V00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18425","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-03P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-03P1V00.stp","XB-X25-CI23-03P1V00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18426","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 4 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-04P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-04P1V00.stp","XB-X25-CI23-04P1V00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18427","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-05P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-05P1V00.stp","XB-X25-CI23-05P1V00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18428","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-06P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-06P1V00.stp","XB-X25-CI23-06P1V00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18429","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 7 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-07P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-07P1V00.stp","XB-X25-CI23-07P1V00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18430","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 8 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-08P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-08P1V00.stp","XB-X25-CI23-08P1V00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18431","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 9 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-09P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-09P1V00.stp","XB-X25-CI23-09P1V00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18432","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 10 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-10P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-10P1V00.stp","XB-X25-CI23-10P1V00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18433","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 11 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-11P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-11P1V00.stp","XB-X25-CI23-11P1V00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18434","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-12P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-12P1V00.stp","XB-X25-CI23-12P1V00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18435","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/pas de connecteur d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 2 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-02P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-02P1H00.stp","XB-X25-CI23-02P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18436","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-03P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-03P1H00.stp","XB-X25-CI23-03P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18437","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 4 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-04P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-04P1H00.stp","XB-X25-CI23-04P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18438","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-05P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-05P1H00.stp","XB-X25-CI23-05P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18439","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-06P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-06P1H00.stp","XB-X25-CI23-06P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18440","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 7 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-07P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-07P1H00.stp","XB-X25-CI23-07P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18441","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 8 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-08P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-08P1H00.stp","XB-X25-CI23-08P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18442","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 9 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-09P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-09P1H00.stp","XB-X25-CI23-09P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18443","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 10 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-10P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-10P1H00.stp","XB-X25-CI23-10P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18444","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 11 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-11P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-11P1H00.stp","XB-X25-CI23-11P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18445","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-12P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-12P1H00.stp","XB-X25-CI23-12P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18446","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 13 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-13P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-13P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-13P1H00.stp","XB-X25-CI23-13P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18447","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 14 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-14P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-14P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-14P1H00.stp","XB-X25-CI23-14P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18448","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 15 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-15P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-15P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-15P1H00.stp","XB-X25-CI23-15P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18449","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 16 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-16P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-16P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-16P1H00.stp","XB-X25-CI23-16P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18450","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 17 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-17P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-17P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-17P1H00.stp","XB-X25-CI23-17P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18451","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 18 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-18P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-18P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-18P1H00.stp","XB-X25-CI23-18P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18452","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 19 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-19P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-19P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-19P1H00.stp","XB-X25-CI23-19P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18453","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte/espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 20 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-20P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI23-20P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-20P1H00.stp","XB-X25-CI23-20P1H00",null,null,null,"Connecteur CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","500V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18454","Connecteur à pression fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 2 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-02S0000.stp","XB-X25-CI25-02S0000",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18455","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-03S0000.stp","XB-X25-CI25-03S0000",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18456","Connecteur à pression fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 4 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-04S0000.stp","XB-X25-CI25-04S0000",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18457","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-05S0000.stp","XB-X25-CI25-05S0000",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18458","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-06S0000.stp","XB-X25-CI25-06S0000",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18459","Connecteur à pression fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 7 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-07S0000.stp","XB-X25-CI25-07S0000",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18460","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 8 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-08S0000.stp","XB-X25-CI25-08S0000",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18461","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/pas de connecteur à sertir : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 9 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-09S0000.stp","XB-X25-CI25-09S0000",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18462","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 10 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-10S0000.stp","XB-X25-CI25-10S0000",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18463","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/pas de connecteur à sertir : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 11 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-11S0000.stp","XB-X25-CI25-11S0000",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18464","Connecteur à sertir fil à carte/coque de connecteur d'extrémité de fil/espacement des connecteurs à pression : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-12S0000.stp","XB-X25-CI25-12S0000",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18465","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/pas de connecteur à sertir : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 13 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-13S0000.stp","XB-X25-CI25-13S0000",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18466","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/pas de connecteur à sertir : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 14 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-14S0000.stp","XB-X25-CI25-14S0000",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18467","Connecteur à sertir fil à carte/boîtier de connecteur d'extrémité de fil/pas de connecteur à sertir : 2,50 mm/connecteur de perçage/connecteur de borne/connecteur fil à carte 15 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-15S0000.stp","XB-X25-CI25-15S0000",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18468","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte DIP/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur terminal/Connecteur perforé/Connecteur à sertir 2 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-02P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-02P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-02P1H00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18469","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte DIP/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-03P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-03P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-03P1H00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18470","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte DIP/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 4 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-04P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-04P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-04P1H00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18471","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte DIP/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-05P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-05P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-05P1H00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18472","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte DIP/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-06P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-06P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-06P1H00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18473","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte DIP/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur terminal/Connecteur perforé/Connecteur à sertir 7 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-07P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-07P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-07P1H00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18474","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte DIP/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 8 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-08P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-08P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-08P1H00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18475","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte DIP/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 9 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-09P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-09P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-09P1H00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18476","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte DIP/pas de connecteur d'extrémité de ligne : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 10 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-10P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-10P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-10P1H00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18477","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte DIP/pas de connecteur d'extrémité de ligne : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 11 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-11P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-11P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-11P1H00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18478","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur fil à carte DIP/pas de connecteur d'extrémité de ligne : 2,50 mm/connecteur de borne/connecteur de perçage/connecteur à sertir 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-12P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-12P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-12P1H00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18479","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte DIP/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 13 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-13P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-13P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-13P1H00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18480","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte DIP/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur terminal/Connecteur perforé/Connecteur à sertir 14 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-14P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-14P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-14P1H00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18481","Connecteur à sertir fil à carte/Connecteur fil à carte DIP/Espacement des connecteurs d'extrémité de fil : 2,50 mm/Connecteur de borne/Connecteur de perforation/Connecteur à sertir 15 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-15P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-15P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-15P1H00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18482","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur de borne droite DIP/espacement des connecteurs d'extrémité de ligne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur de perçage/connecteur à sertir 2 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-02P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-02P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-02P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18483","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur de borne droite DIP/espacement des connecteurs d'extrémité de ligne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur de perçage/connecteur à sertir 3 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-03P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-03P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-03P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18484","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur de borne droite DIP/espacement des connecteurs d'extrémité de ligne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur de perçage/connecteur à sertir 4 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-04P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-04P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-04P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18485","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur de borne droite DIP/espacement des connecteurs d'extrémité de ligne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur de perçage/connecteur à sertir 5 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-05P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-05P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-05P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18486","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur de borne droite DIP/espacement du connecteur d'extrémité de ligne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur de perçage/connecteur à sertir 6 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-06P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-06P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-06P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18487","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur de borne droite DIP/espacement des connecteurs d'extrémité de ligne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur de perçage/connecteur à sertir 7 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-07P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-07P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-07P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18488","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur de borne droite DIP/espacement du connecteur d'extrémité de ligne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur de perçage/connecteur à sertir 8 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-08P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-08P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-08P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18489","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur de borne droite DIP/espacement des connecteurs d'extrémité de ligne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur de perçage/connecteur à sertir 9 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-09P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-09P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-09P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18490","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur de borne droite DIP/espacement des connecteurs d'extrémité de ligne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur de perçage/connecteur à sertir 10 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-10P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-10P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-10P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18491","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur de borne droite DIP/espacement des connecteurs d'extrémité de ligne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur de perçage/connecteur à sertir 11 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-11P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-11P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-11P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18492","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur de borne droite DIP/espacement des connecteurs d'extrémité de ligne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur de perçage/connecteur à sertir 12 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-12P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-12P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-12P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18493","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur de borne droite DIP/espacement du connecteur d'extrémité de ligne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur de perçage/connecteur à sertir 13 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-13P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-13P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-13P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18494","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur de borne droite DIP/espacement du connecteur d'extrémité de ligne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur de perçage/connecteur à sertir 14 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-14P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-14P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-14P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18495","Connecteur à sertir fil à carte/connecteur de borne droite DIP/espacement des connecteurs d'extrémité de ligne : 2,50 mm/connecteur fil à carte/connecteur de perçage/connecteur à sertir 15 broches",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Dessins/technique","XB.pdf","Spécifications/du/produit","1","XB-X25-CI25-15P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-15P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-15P1V00-NH",null,null,null,"Connecteur CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Plaque à souder/fil à souder","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Laiton argenté/laiton doré/laiton étamé","5000 fois","2.5mm","noir/blanc","260℃±5℃","ROHS"]

{"sheet":"Products_DE","index":6,"n_rows":343,"n_cols":36,"rows_kept":343,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Product_ID","Product_Name","Product_Short_Description","Product_Long_Description","Classification_Category_ID","TRACEPARTS_Classification_Category_ID","Product_Large_Picture_FileName","Product_Document_FileName_1","Product_Document_Title_1","Product_Document_FileName_2","Product_Document_Title_2","Part_Number_Sort_ID","Manufacturer_Part_Number","Manufacturer_Name","Distributor_Part_Number","Distributor_Name","Part_Number_CAD_FileName_1","Part_Number_Description","MATERIAL","MASS","QUANTITY","a","b","c","d","f","p","g","h","j","k","l","m","n","o","y"]
["Part_18154","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-02M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18155","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-03M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18156","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-04M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18157","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-05M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18158","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-06M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18159","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-07M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18160","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 8-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-08M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18161","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-09M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18162","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-10M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18163","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 11-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-11M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18164","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-12M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18165","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 13-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-13M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18166","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 14-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-14M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18167","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-15M1HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18168","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-16M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","16PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18169","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 17-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-17M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","17PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18170","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 18-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-18M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","18PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18171","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-19M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","19PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18172","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-20M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","20PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18173","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 21PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-21M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","21PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18174","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/SMT-Kabel-zu-Platine-Steckverbinder mit seitlichem Eingang/Crimpsteckverbinderabstand: 0,8 mm/Klemmensteckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 22PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-22M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","22PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18175","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-02M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18176","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-03M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18177","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-04M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18178","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-05M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18179","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-06M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18180","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-07M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18181","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 8-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-08M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18182","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-09M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18183","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-10M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18184","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 11-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-11M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18185","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-12M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18186","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-13M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18187","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-14M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18188","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-15M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18189","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-16M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","16PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18190","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-17M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","17PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18191","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 18-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-18M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","18PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18192","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-19M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","19PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18193","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-20M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","20PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18194","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 21PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-21M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","21PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18195","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Access-Typ-Crimp-Stecker SMT/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,8 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Drahtendstecker 22PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-22M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH",null,null,null,"CI18-Anschluss","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","22PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.8mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18196","Kabel-zu-Platine-Crimp-Steckverbinder/Seiteneinführungs-Crimp-Steckverbinder SMT/Terminal-Steckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Steckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 2-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18197","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Seiteneingangs-Crimp-Stecker SMT/Terminal-Steckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Stecker/Durchschlagsstecker/Kabelendstecker 3-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18198","Wire-to-Board-Crimpsteckverbinder/SMT-Crimpsteckverbinder mit seitlichem Eingang/Terminal-Steckerabstand: 1,5 mm/Wire-to-Board-Steckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18199","Kabel-zu-Platine-Crimp-Steckverbinder/Seiteneinführungs-Crimp-Steckverbinder SMT/Terminal-Steckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Steckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 5-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18200","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Seiteneingangs-Crimp-Stecker SMT/Terminal-Steckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Stecker/Durchschlagsstecker/Kabelendstecker 6-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18201","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/Seiteneingangs-Crimpsteckverbinder SMT/Klemmensteckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Steckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18202","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/Seiteneingangs-Crimpsteckverbinder SMT/Klemmensteckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Steckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18203","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/Seiteneingangs-Crimpsteckverbinder SMT/Klemmensteckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Steckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18204","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Seiteneingangs-Crimp-Stecker SMT/Terminal-Steckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Stecker/Durchschlagsstecker/Kabelendstecker 10-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18205","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/Seiteneingangs-Crimpsteckverbinder SMT/Klemmensteckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Steckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 11-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18206","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/Seiteneingangs-Crimpsteckverbinder SMT/Klemmensteckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Steckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18207","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Seiteneingangs-Crimp-Stecker SMT/Terminal-Steckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Stecker/Durchschlagsstecker/Kabelendstecker 13-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18208","Kabel-zu-Platine-Crimp-Steckverbinder/Seiteneinführungs-Crimp-Steckverbinder SMT/Terminal-Steckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Steckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 14-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18209","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/Seiteneingangs-Crimpsteckverbinder SMT/Klemmensteckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Steckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 15-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18210","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Seiteneingangs-Crimp-Stecker SMT/Terminal-Steckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Stecker/Durchschlagsstecker/Kabelendstecker 16-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18211","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Seiteneingangs-Crimp-Stecker SMT/Terminal-Steckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Stecker/Durchschlagsstecker/Kabelendstecker 17-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18212","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/Seiteneingangs-Crimpsteckverbinder SMT/Klemmensteckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Steckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 18-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18213","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/Seiteneingangs-Crimpsteckverbinder SMT/Klemmensteckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Steckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18214","Kabel-zu-Platine-Crimpsteckverbinder/Seiteneingangs-Crimpsteckverbinder SMT/Klemmensteckerabstand: 1,5 mm/Kabel-zu-Platine-Steckverbinder/Durchschlagsteckverbinder/Drahtendsteckverbinder 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18215","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18216","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18217","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18218","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18219","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18220","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18221","Wire-to-Board-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Wire-to-Board-Steckerabstand: 1,5 mm/Terminal-Stecker/Line-End-Stecker/Durchschlagsstecker 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18222","Wire-to-Board-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Wire-to-Board-Steckerabstand: 1,5 mm/Terminal-Stecker/Line-End-Stecker/Durchschlagsstecker 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18223","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18224","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18225","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18226","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18227","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 8-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18228","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 8-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18229","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18230","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18231","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18232","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18233","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 11-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18234","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 11-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18235","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18236","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18237","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 13-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18238","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 13-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18239","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 14-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18240","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 14-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18241","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 15-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18242","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 15-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18243","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18244","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18245","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Stecker-Abstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 17-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18246","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Stecker-Abstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 17-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18247","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 18-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18248","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 18-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18249","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18250","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18251","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18252","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Plug-in-Crimp-Stecker SMT/Kabel-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Leitungsendstecker/Durchschlagsstecker 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18253","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Crimp-Steckergehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Drahtendstecker/Durchdringungsstecker 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-02SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-02SL000-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18254","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Crimp-Stecker-Gehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Drahtendstecker/Piercing-Stecker 3-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-03SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-03SL000-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18255","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Crimp-Steckergehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Drahtendstecker/Durchdringungsstecker 4-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-04SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-04SL000-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18256","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Crimp-Stecker-Gehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Drahtendstecker/Piercing-Stecker 5-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-05SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-05SL000-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18257","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Crimp-Stecker-Gehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Drahtendstecker/Piercing-Stecker 6-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-06SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-06SL000-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18258","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Crimp-Stecker-Gehäuse/Draht-zu-Platine-Stecker-Abstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Draht-Endstecker/Piercing-Stecker 7-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-07SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-07SL000-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18259","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Crimp-Stecker-Gehäuse/Draht-zu-Platine-Stecker-Abstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Draht-Endstecker/Piercing-Stecker 8-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-08SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-08SL000-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18260","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Crimp-Stecker-Gehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Drahtendstecker/Piercing-Stecker 9-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-09SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-09SL000-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18261","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Crimp-Stecker-Gehäuse/Draht-zu-Platine-Stecker-Abstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Draht-Endstecker/Piercing-Stecker 10-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-10SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-10SL000-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18262","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Crimpsteckergehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Drahtendstecker/Durchdringungsstecker 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-11SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-11SL000-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18263","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Crimp-Steckergehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Drahtendstecker/Piercing-Stecker 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-12SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-12SL000-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18264","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Crimp-Steckergehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Drahtendstecker/Durchdringungsstecker 13-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-13SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-13SL000-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18265","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Crimp-Stecker-Gehäuse/Draht-zu-Platine-Stecker-Abstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Draht-Endstecker/Piercing-Stecker 14-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-14SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-14SL000-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18266","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Crimp-Stecker-Gehäuse/Draht-zu-Platine-Stecker-Abstand: 1,5 mm/Klemmenstecker/Draht-Endstecker/Piercing-Stecker 15-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X15-CI19-15SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-15SL000-NH",null,null,null,"CI19-Anschluss","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","1.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18267","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Press-Fit-Stecker seitlicher Stecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,6 mm/Durchdringungsstecker/Drahtendstecker/Klemmenstecker 4-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-04MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH",null,null,null,"CI20-Anschluss","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","200V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.6mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18268","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Press-Fit-Stecker seitlicher Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker-Abstand: 0,6 mm/Piercing-Stecker/Draht-Endstecker/Klemmenstecker 5-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-05MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH",null,null,null,"CI20-Anschluss","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","200V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.6mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18269","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Press-Fit-Stecker seitlicher Stecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,6 mm/Piercing-Stecker/Draht-Endstecker/Klemmenstecker 6-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-06MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH",null,null,null,"CI20-Anschluss","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","200V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.6mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18270","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Crimpstecker-Seitenstecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,6 mm/Durchdringungsstecker/Drahtendstecker/Klemmenstecker 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-08MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH",null,null,null,"CI20-Anschluss","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","200V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.6mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18271","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Press-Fit-Stecker seitlicher Stecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,6 mm/Durchdringungsstecker/Drahtendstecker/Klemmenstecker 10-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-10MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH",null,null,null,"CI20-Anschluss","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","200V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.6mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18272","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Press-Fit-Stecker seitlicher Stecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 0,6 mm/Durchdringungsstecker/Drahtendstecker/Klemmenstecker 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-12MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH",null,null,null,"CI20-Anschluss","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","200V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","0.6mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18273","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Piercing-Stecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 3-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-03P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-03P1V00-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18274","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Piercing-Stecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 3-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18275","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Piercing-Stecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 4-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-04P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1V00-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18276","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Piercing-Stecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 4-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18277","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Piercing-Stecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 5-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-05P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1V00-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18278","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Piercing-Stecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 5-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18279","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Piercing-Stecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 6-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-06P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1V00-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18280","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Piercing-Stecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 6-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18281","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Piercing-Stecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 7-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-07P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1V00-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18282","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Piercing-Stecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 7-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18283","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Durchdringungsstecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsendstecker/Klemmenstecker 8-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-08P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1V00-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18284","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Durchdringungsstecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsendstecker/Klemmenstecker 8-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18285","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Durchdringungsstecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 9-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-09P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1V00-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18286","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Durchdringungsstecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 9-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18287","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Piercing-Stecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 10-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-10P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1V00-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18288","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Piercing-Stecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 10-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18289","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Piercing-Stecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 11-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-11P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1V00-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18290","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Piercing-Stecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 11-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18291","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Piercing-Stecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-12P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1V00-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18292","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Piercing-Stecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18293","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Durchdringungsstecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 13-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-13P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1V00-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18294","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Durchdringungsstecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 13-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18295","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Durchdringungsstecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 14-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-14P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1V00-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18296","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Durchdringungsstecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 14-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18297","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Durchdringungsstecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 15-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-15P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1V00-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18298","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Durchdringungsstecker/Abstand Draht-zu-Platine-Stecker: 2,50 mm/Crimp-Stecker DIP/Leitungsend-Stecker/Klemmenstecker 15-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18299","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Crimpstecker/Piercing-Stecker/Klemmenstecker 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02P1H00-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-02P1H00-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-02P1H00-LF.stp","XB-X25-CI21-02P1H00-LF",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18300","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Crimpstecker/Piercing-Stecker/Klemmenstecker 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-02P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18301","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Crimpstecker/Piercing-Stecker/Klemmenstecker 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1H00-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-03P1H00-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1H00-LF.stp","XB-X25-CI21-03P1H00-LF",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18302","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Crimpstecker/Piercing-Stecker/Klemmenstecker 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18303","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Crimpstecker/Piercing-Stecker/Klemmenstecker 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18304","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Crimp-Stecker/Piercing-Stecker/Klemmenstecker 5-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18305","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Crimpstecker/Piercing-Stecker/Klemmenstecker 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18306","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Crimpstecker/Piercing-Stecker/Klemmenstecker 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18307","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Crimpstecker/Piercing-Stecker/Klemmenstecker 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18308","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Crimp-Stecker/Piercing-Stecker/Klemmenstecker 8-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18309","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Crimpstecker/Piercing-Stecker/Klemmenstecker 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18310","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Crimpstecker/Piercing-Stecker/Klemmenstecker 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18311","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Crimpstecker/Piercing-Stecker/Klemmenstecker 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18312","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Crimpstecker/Piercing-Stecker/Klemmenstecker 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18313","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Crimpstecker/Piercing-Stecker/Klemmenstecker 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18314","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Crimpstecker/Piercing-Stecker/Klemmenstecker 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18315","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Crimpstecker/Piercing-Stecker/Klemmenstecker 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18316","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimpstecker 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-02S0000.stp","XB-X25-CI21-02S0000",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18317","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendsteckergehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimpstecker 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-03S0000.stp","XB-X25-CI21-03S0000",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18318","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendsteckergehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstechstecker/Crimpstecker 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-05S0000.stp","XB-X25-CI21-05S0000",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18319","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendsteckergehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstechstecker/Crimpstecker 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-06S0000.stp","XB-X25-CI21-06S0000",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18320","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Draht-zu-Platine-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 7-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-07S0000.stp","XB-X25-CI21-07S0000",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18321","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendsteckergehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstechstecker/Crimpstecker 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-08S0000.stp","XB-X25-CI21-08S0000",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18322","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Draht-zu-Platine-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 9-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-09S0000.stp","XB-X25-CI21-09S0000",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18323","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendsteckergehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstechstecker/Crimpstecker 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-10S0000.stp","XB-X25-CI21-10S0000",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18324","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendsteckergehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstechstecker/Crimpstecker 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-11S0000.stp","XB-X25-CI21-11S0000",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18325","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Draht-zu-Platine-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-12S0000.stp","XB-X25-CI21-12S0000",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18326","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendsteckergehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstechstecker/Crimpstecker 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-13S0000.stp","XB-X25-CI21-13S0000",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18327","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendsteckergehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstechstecker/Crimpstecker 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-14S0000.stp","XB-X25-CI21-14S0000",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18328","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendsteckergehäuse/Draht-zu-Platine-Steckerabstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstechstecker/Crimpstecker 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI21-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-15S0000.stp","XB-X25-CI21-15S0000",null,null,null,"CI21-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18329","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-02P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1V00.stp","XB-X25-CI22-02P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18330","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-03P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1V00.stp","XB-X25-CI22-03P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18331","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-04P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1V00.stp","XB-X25-CI22-04P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18332","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 5-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-05P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1V00.stp","XB-X25-CI22-05P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18333","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 6-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-06P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1V00.stp","XB-X25-CI22-06P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18334","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 7-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-07P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1V00.stp","XB-X25-CI22-07P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18335","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 8-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-08P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1V00.stp","XB-X25-CI22-08P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18336","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-09P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1V00.stp","XB-X25-CI22-09P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18337","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 10-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-10P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1V00.stp","XB-X25-CI22-10P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18338","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 11-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-11P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1V00.stp","XB-X25-CI22-11P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18339","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-12P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1V00.stp","XB-X25-CI22-12P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18340","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 13-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-13P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1V00.stp","XB-X25-CI22-13P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18341","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 14-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-14P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1V00.stp","XB-X25-CI22-14P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18342","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 15-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-15P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1V00.stp","XB-X25-CI22-15P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18343","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 16-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-16P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1V00.stp","XB-X25-CI22-16P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18344","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 17-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-17P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1V00.stp","XB-X25-CI22-17P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18345","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 18-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-18P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1V00.stp","XB-X25-CI22-18P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18346","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-19P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1V00.stp","XB-X25-CI22-19P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18347","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Crimp-Stecker/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-End-Stecker/Piercing-Stecker 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-20P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1V00.stp","XB-X25-CI22-20P1V00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18348","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-02P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1H00.stp","XB-X25-CI22-02P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18349","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-02P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1HK0.stp","XB-X25-CI22-02P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18350","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-03P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1H00.stp","XB-X25-CI22-03P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18351","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-03P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1HK0.stp","XB-X25-CI22-03P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18352","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-04P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1H00.stp","XB-X25-CI22-04P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18353","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-04P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1HK0.stp","XB-X25-CI22-04P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18354","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-05P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1H00.stp","XB-X25-CI22-05P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18355","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-05P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1HK0.stp","XB-X25-CI22-05P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18356","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-06P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1H00.stp","XB-X25-CI22-06P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18357","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-06P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1HK0.stp","XB-X25-CI22-06P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18358","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Leitungsendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Durchdringungsstecker 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-07P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1H00.stp","XB-X25-CI22-07P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18359","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Leitungsendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Durchdringungsstecker 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-07P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1HK0.stp","XB-X25-CI22-07P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18360","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-08P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1H00.stp","XB-X25-CI22-08P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18361","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-08P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1HK0.stp","XB-X25-CI22-08P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18362","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Leitungsendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Durchdringungsstecker 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-09P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1H00.stp","XB-X25-CI22-09P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18363","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Leitungsendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Durchdringungsstecker 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-09P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1HK0.stp","XB-X25-CI22-09P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18364","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-10P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1H00.stp","XB-X25-CI22-10P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18365","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-10P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1HK0.stp","XB-X25-CI22-10P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18366","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-11P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1H00.stp","XB-X25-CI22-11P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18367","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-11P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1HK0.stp","XB-X25-CI22-11P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18368","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-12P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1H00.stp","XB-X25-CI22-12P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18369","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-12P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1HK0.stp","XB-X25-CI22-12P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18370","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Stecker DIP/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimp-Stecker/Piercing-Stecker 13-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-13P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1H00.stp","XB-X25-CI22-13P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18371","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Stecker DIP/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimp-Stecker/Piercing-Stecker 13-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-13P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1HK0.stp","XB-X25-CI22-13P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18372","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-14P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1H00.stp","XB-X25-CI22-14P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18373","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-14P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1HK0.stp","XB-X25-CI22-14P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18374","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Stecker DIP/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimp-Stecker/Piercing-Stecker 15-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-15P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1H00.stp","XB-X25-CI22-15P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18375","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Stecker DIP/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimp-Stecker/Piercing-Stecker 15-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-15P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1HK0.stp","XB-X25-CI22-15P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18376","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Leitungsendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Durchdringungsstecker 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-16P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1H00.stp","XB-X25-CI22-16P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18377","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Leitungsendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Durchdringungsstecker 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-16P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1HK0.stp","XB-X25-CI22-16P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18378","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Stecker DIP/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimp-Stecker/Piercing-Stecker 17-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-17P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1H00.stp","XB-X25-CI22-17P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18379","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Stecker DIP/Klemmenstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimp-Stecker/Piercing-Stecker 17-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-17P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1HK0.stp","XB-X25-CI22-17P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18380","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-18P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1H00.stp","XB-X25-CI22-18P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18381","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-18P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1HK0.stp","XB-X25-CI22-18P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18382","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-19P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1H00.stp","XB-X25-CI22-19P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18383","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Piercing-Stecker 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-19P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1HK0.stp","XB-X25-CI22-19P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18384","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Durchdringungsstecker 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-20P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1H00.stp","XB-X25-CI22-20P1H00",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18385","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Drahtendstecker DIP/Klemmensteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Crimpstecker/Durchdringungsstecker 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-20P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1HK0.stp","XB-X25-CI22-20P1HK0",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18386","Wire-to-Board-Presssteckverbinder/Drahtendsteckverbindergehäuse/Pressfit-Steckverbinderabstand: 2,50 mm/Piercing-Steckverbinder/Klemmensteckverbinder/Wire-to-Board-Steckverbinder 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-02S0000.stp","XB-X25-CI22-02S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18387","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Einpress-Steckerabstand: 2,50 mm/Durchdringungsstecker/Klemmenstecker/Draht-zu-Platine-Stecker 3-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-03S0000.stp","XB-X25-CI22-03S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18388","Wire-to-Board-Presssteckverbinder/Kabelendsteckverbindergehäuse/Pressfit-Steckverbinderabstand: 2,50 mm/Piercing-Steckverbinder/Klemmensteckverbinder/Wire-to-Board-Steckverbinder 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-04S0000.stp","XB-X25-CI22-04S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18389","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Press-Fit-Steckerabstand: 2,50 mm/Durchdringungsstecker/Klemmenstecker/Draht-zu-Platine-Stecker 5-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-05S0000.stp","XB-X25-CI22-05S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18390","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Einpress-Steckerabstand: 2,50 mm/Durchdringungsstecker/Klemmenstecker/Draht-zu-Platine-Stecker 6-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-06S0000.stp","XB-X25-CI22-06S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18391","Wire-to-Board-Presssteckverbinder/Kabelendsteckverbindergehäuse/Pressfit-Steckverbinderabstand: 2,50 mm/Piercing-Steckverbinder/Klemmensteckverbinder/Wire-to-Board-Steckverbinder 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-07S0000.stp","XB-X25-CI22-07S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18392","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Einpress-Steckerabstand: 2,50 mm/Durchdringungsstecker/Klemmenstecker/Draht-zu-Platine-Stecker 8-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-08S0000.stp","XB-X25-CI22-08S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18393","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Crimp-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Piercing-Stecker/Klemmenstecker/Kabel-zu-Platine-Stecker 9-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-09S0000.stp","XB-X25-CI22-09S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18394","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Einpress-Steckerabstand: 2,50 mm/Durchdringungsstecker/Klemmenstecker/Draht-zu-Platine-Stecker 10-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-10S0000.stp","XB-X25-CI22-10S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18395","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Crimp-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Durchdringungsstecker/Klemmenstecker/Kabel-zu-Platine-Stecker 11-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-11S0000.stp","XB-X25-CI22-11S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18396","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Einpress-Steckerabstand: 2,50 mm/Durchdringungsstecker/Klemmenstecker/Draht-zu-Platine-Stecker 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-12S0000.stp","XB-X25-CI22-12S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18397","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Crimp-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Piercing-Stecker/Klemmenstecker/Kabel-zu-Platine-Stecker 13-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-13S0000.stp","XB-X25-CI22-13S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18398","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Crimp-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Piercing-Stecker/Klemmenstecker/Kabel-zu-Platine-Stecker 14-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-14S0000.stp","XB-X25-CI22-14S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18399","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Crimp-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Piercing-Stecker/Klemmenstecker/Kabel-zu-Platine-Stecker 15-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-15S0000.stp","XB-X25-CI22-15S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18400","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Einpress-Steckerabstand: 2,50 mm/Durchdringungsstecker/Klemmenstecker/Draht-zu-Platine-Stecker 16-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-16S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-16S0000.stp","XB-X25-CI22-16S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18401","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Crimp-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Durchdringungsstecker/Klemmenstecker/Kabel-zu-Platine-Stecker 17-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-17S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-17S0000.stp","XB-X25-CI22-17S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18402","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Crimp-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Piercing-Stecker/Klemmenstecker/Kabel-zu-Platine-Stecker 18-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-18S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-18S0000.stp","XB-X25-CI22-18S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18403","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Crimp-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Piercing-Stecker/Klemmenstecker/Kabel-zu-Platine-Stecker 19-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-19S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-19S0000.stp","XB-X25-CI22-19S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18404","Wire-to-Board-Presssteckverbinder/Kabelendsteckverbindergehäuse/Pressfit-Steckverbinderabstand: 2,50 mm/Piercing-Steckverbinder/Klemmensteckverbinder/Wire-to-Board-Steckverbinder 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI22-20S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-20S0000.stp","XB-X25-CI22-20S0000",null,null,null,"CI22-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18405","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 2-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-02S0000.stp","XB-X25-CI23-02S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18406","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 3-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-03S0000.stp","XB-X25-CI23-03S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18407","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 4-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-04S0000.stp","XB-X25-CI23-04S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18408","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 5-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-05S0000.stp","XB-X25-CI23-05S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18409","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 6-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-06S0000.stp","XB-X25-CI23-06S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18410","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 7-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-07S0000.stp","XB-X25-CI23-07S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18411","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 8-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-08S0000.stp","XB-X25-CI23-08S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18412","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 9-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-09S0000.stp","XB-X25-CI23-09S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18413","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 10-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-10S0000.stp","XB-X25-CI23-10S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18414","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 11-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-11S0000.stp","XB-X25-CI23-11S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18415","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Abstand der Drahtendstecker: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimpstecker 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-12S0000.stp","XB-X25-CI23-12S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18416","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 13-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-13S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-13S0000.stp","XB-X25-CI23-13S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18417","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 14-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-14S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-14S0000.stp","XB-X25-CI23-14S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18418","Kabel-zu-Platine-Crimpstecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Abstand der Drahtendstecker: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimpstecker 15-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-15S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-15S0000.stp","XB-X25-CI23-15S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18419","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 16-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-16S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-16S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-16S0000.stp","XB-X25-CI23-16S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18420","Kabel-zu-Platine-Crimpstecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Abstand der Drahtendstecker: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchschlagstecker/Crimpstecker 17-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-17S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-17S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-17S0000.stp","XB-X25-CI23-17S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18421","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 18-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-18S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-18S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-18S0000.stp","XB-X25-CI23-18S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18422","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 19-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-19S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-19S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-19S0000.stp","XB-X25-CI23-19S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18423","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Steckergehäuse/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 20-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-20S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-20S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-20S0000.stp","XB-X25-CI23-20S0000",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18424","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimpstecker 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-02P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-02P1V00.stp","XB-X25-CI23-02P1V00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18425","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Stecker/Abstand der Drahtendstecker: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimpstecker 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-03P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-03P1V00.stp","XB-X25-CI23-03P1V00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18426","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 4-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-04P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-04P1V00.stp","XB-X25-CI23-04P1V00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18427","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Stecker/Abstand der Drahtendstecker: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimpstecker 5-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-05P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-05P1V00.stp","XB-X25-CI23-05P1V00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18428","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 6-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-06P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-06P1V00.stp","XB-X25-CI23-06P1V00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18429","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 7-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-07P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-07P1V00.stp","XB-X25-CI23-07P1V00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18430","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 8-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-08P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-08P1V00.stp","XB-X25-CI23-08P1V00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18431","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 9-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-09P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-09P1V00.stp","XB-X25-CI23-09P1V00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18432","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 10-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-10P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-10P1V00.stp","XB-X25-CI23-10P1V00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18433","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 11-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-11P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-11P1V00.stp","XB-X25-CI23-11P1V00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18434","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-12P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-12P1V00.stp","XB-X25-CI23-12P1V00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18435","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimpstecker 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-02P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-02P1H00.stp","XB-X25-CI23-02P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18436","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Stecker/Abstand der Drahtendstecker: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimpstecker 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-03P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-03P1H00.stp","XB-X25-CI23-03P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18437","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 4-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-04P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-04P1H00.stp","XB-X25-CI23-04P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18438","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Stecker/Abstand der Drahtendstecker: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimpstecker 5-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-05P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-05P1H00.stp","XB-X25-CI23-05P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18439","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 6-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-06P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-06P1H00.stp","XB-X25-CI23-06P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18440","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 7-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-07P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-07P1H00.stp","XB-X25-CI23-07P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18441","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 8-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-08P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-08P1H00.stp","XB-X25-CI23-08P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18442","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 9-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-09P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-09P1H00.stp","XB-X25-CI23-09P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18443","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 10-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-10P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-10P1H00.stp","XB-X25-CI23-10P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18444","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 11-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-11P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-11P1H00.stp","XB-X25-CI23-11P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18445","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-12P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-12P1H00.stp","XB-X25-CI23-12P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18446","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 13-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-13P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-13P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-13P1H00.stp","XB-X25-CI23-13P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18447","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Kabel-zu-Platine-Stecker/Abstand der Drahtendstecker: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimpstecker 14-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-14P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-14P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-14P1H00.stp","XB-X25-CI23-14P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18448","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 15-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-15P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-15P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-15P1H00.stp","XB-X25-CI23-15P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18449","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Abstand der Drahtendstecker: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstechstecker/Crimpstecker 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-16P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-16P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-16P1H00.stp","XB-X25-CI23-16P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18450","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 17-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-17P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-17P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-17P1H00.stp","XB-X25-CI23-17P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18451","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 18-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-18P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-18P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-18P1H00.stp","XB-X25-CI23-18P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18452","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimpstecker 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-19P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-19P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-19P1H00.stp","XB-X25-CI23-19P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18453","Draht-zu-Platine-Crimpstecker/Draht-zu-Platine-Stecker/Abstand der Drahtendstecker: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstechstecker/Crimpstecker 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-20P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI23-20P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-20P1H00.stp","XB-X25-CI23-20P1H00",null,null,null,"CI23-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","500V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18454","Wire-to-Board-Presssteckverbinder/Drahtendsteckverbindergehäuse/Pressfit-Steckverbinderabstand: 2,50 mm/Piercing-Steckverbinder/Klemmensteckverbinder/Wire-to-Board-Steckverbinder 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-02S0000.stp","XB-X25-CI25-02S0000",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18455","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Einpress-Steckerabstand: 2,50 mm/Durchdringungsstecker/Klemmenstecker/Draht-zu-Platine-Stecker 3-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-03S0000.stp","XB-X25-CI25-03S0000",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18456","Wire-to-Board-Presssteckverbinder/Kabelendsteckverbindergehäuse/Pressfit-Steckverbinderabstand: 2,50 mm/Piercing-Steckverbinder/Klemmensteckverbinder/Wire-to-Board-Steckverbinder 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-04S0000.stp","XB-X25-CI25-04S0000",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18457","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Press-Fit-Steckerabstand: 2,50 mm/Durchdringungsstecker/Klemmenstecker/Draht-zu-Platine-Stecker 5-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-05S0000.stp","XB-X25-CI25-05S0000",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18458","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Einpress-Steckerabstand: 2,50 mm/Durchdringungsstecker/Klemmenstecker/Draht-zu-Platine-Stecker 6-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-06S0000.stp","XB-X25-CI25-06S0000",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18459","Wire-to-Board-Presssteckverbinder/Kabelendsteckverbindergehäuse/Pressfit-Steckverbinderabstand: 2,50 mm/Piercing-Steckverbinder/Klemmensteckverbinder/Wire-to-Board-Steckverbinder 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-07S0000.stp","XB-X25-CI25-07S0000",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18460","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Einpress-Steckerabstand: 2,50 mm/Durchdringungsstecker/Klemmenstecker/Draht-zu-Platine-Stecker 8-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-08S0000.stp","XB-X25-CI25-08S0000",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18461","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Crimp-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Piercing-Stecker/Klemmenstecker/Kabel-zu-Platine-Stecker 9-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-09S0000.stp","XB-X25-CI25-09S0000",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18462","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Einpress-Steckerabstand: 2,50 mm/Durchdringungsstecker/Klemmenstecker/Draht-zu-Platine-Stecker 10-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-10S0000.stp","XB-X25-CI25-10S0000",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18463","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Crimp-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Durchdringungsstecker/Klemmenstecker/Kabel-zu-Platine-Stecker 11-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-11S0000.stp","XB-X25-CI25-11S0000",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18464","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Einpress-Steckerabstand: 2,50 mm/Durchdringungsstecker/Klemmenstecker/Draht-zu-Platine-Stecker 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-12S0000.stp","XB-X25-CI25-12S0000",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18465","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Crimp-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Piercing-Stecker/Klemmenstecker/Kabel-zu-Platine-Stecker 13-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-13S0000.stp","XB-X25-CI25-13S0000",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18466","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Crimp-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Piercing-Stecker/Klemmenstecker/Kabel-zu-Platine-Stecker 14-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-14S0000.stp","XB-X25-CI25-14S0000",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18467","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-End-Steckergehäuse/Crimp-Stecker-Abstand: 2,50 mm/Piercing-Stecker/Klemmenstecker/Kabel-zu-Platine-Stecker 15-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-15S0000.stp","XB-X25-CI25-15S0000",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18468","Kabel-zu-Platine-Crimpstecker/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Abstand der Drahtendstecker: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchschlagstecker/Crimpstecker 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-02P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-02P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-02P1H00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18469","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 3-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-03P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-03P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-03P1H00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18470","Kabel-zu-Platine-Crimpstecker/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Abstand der Drahtendstecker: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchschlagstecker/Crimpstecker 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-04P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-04P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-04P1H00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18471","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 5-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-05P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-05P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-05P1H00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18472","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 6-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-06P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-06P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-06P1H00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18473","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 7-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-07P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-07P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-07P1H00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18474","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 8-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-08P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-08P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-08P1H00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18475","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 9-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-09P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-09P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-09P1H00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18476","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Leitungsendstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimpstecker 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-10P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-10P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-10P1H00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18477","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Leitungsendstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 11-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-11P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-11P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-11P1H00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18478","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Leitungsendstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-12P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-12P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-12P1H00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18479","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 13-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-13P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-13P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-13P1H00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18480","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 14-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-14P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-14P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-14P1H00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18481","Kabel-zu-Platine-Crimp-Stecker/Draht-zu-Platine-Stecker DIP/Draht-Endstecker-Abstand: 2,50 mm/Klemmenstecker/Durchstoßstecker/Crimp-Stecker 15-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-15P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-15P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-15P1H00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18482","Kabel-zu-Platine-Crimpstecker/gerader Anschlussstecker DIP/Leitungsendsteckerabstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Piercing-Stecker/Crimpstecker 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-02P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-02P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-02P1V00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18483","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Anschlussstecker DIP/Leitungsendstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 3-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-03P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-03P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-03P1V00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18484","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Anschlussstecker DIP/Leitungsendstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 4-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-04P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-04P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-04P1V00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18485","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Anschlussstecker DIP/Leitungsendstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 5-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-05P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-05P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-05P1V00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18486","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Anschlussstecker DIP/Leitungsendstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 6-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-06P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-06P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-06P1V00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18487","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Anschlussstecker DIP/Leitungsendstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 7-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-07P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-07P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-07P1V00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18488","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Anschlussstecker DIP/Leitungsendstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 8-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-08P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-08P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-08P1V00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18489","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Anschlussstecker DIP/Leitungsendstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 9-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-09P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-09P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-09P1V00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18490","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Anschlussstecker DIP/Leitungsendstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 10-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-10P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-10P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-10P1V00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18491","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Anschlussstecker DIP/Leitungsendstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 11-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-11P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-11P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-11P1V00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18492","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Anschlussstecker DIP/Leitungsendstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 12-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-12P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-12P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-12P1V00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18493","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Anschlussstecker DIP/Leitungsendstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 13-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-13P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-13P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-13P1V00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18494","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Anschlussstecker DIP/Leitungsendstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 14-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-14P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-14P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-14P1V00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18495","Draht-zu-Platine-Crimp-Stecker/gerader Anschlussstecker DIP/Leitungsendstecker-Abstand: 2,50 mm/Draht-zu-Platine-Stecker/Piercing-Stecker/Crimp-Stecker 15-polig",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Technische/Zeichnungen","XB.pdf","Produktspezifikationen","1","XB-X25-CI25-15P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-15P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-15P1V00-NH",null,null,null,"CI25-Anschluss","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Schweißplatte/Schweißdraht","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Messing versilbert/Messing vergoldet/Messing verzinnt","5000 Mal","2.5mm","schwarz/weiß","260℃±5℃","ROHS"]

{"sheet":"Products_RU","index":7,"n_rows":343,"n_cols":36,"rows_kept":343,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Product_ID","Product_Name","Product_Short_Description","Product_Long_Description","Classification_Category_ID","TRACEPARTS_Classification_Category_ID","Product_Large_Picture_FileName","Product_Document_FileName_1","Product_Document_Title_1","Product_Document_FileName_2","Product_Document_Title_2","Part_Number_Sort_ID","Manufacturer_Part_Number","Manufacturer_Name","Distributor_Part_Number","Distributor_Name","Part_Number_CAD_FileName_1","Part_Number_Description","MATERIAL","MASS","QUANTITY","a","b","c","d","f","p","g","h","j","k","l","m","n","o","y"]
["Part_18154","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/Шаг обжимного разъема: 0,8 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Концевой разъем провода 2-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-02M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18155","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/шаг обжимного разъема: 0,8 мм/терминальный разъем/проколный разъем/концевой разъем провода 3-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-03M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18156","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/Шаг обжимного разъема: 0,8 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Концевой разъем провода 4-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-04M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18157","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/шаг обжимного разъема: 0,8 мм/терминальный разъем/проколный разъем/разъем на конце провода 5-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-05M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18158","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/шаг обжимного разъема: 0,8 мм/терминальный разъем/проколный разъем/разъем на конце провода 6-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-06M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18159","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» с боковым входом SMT/Шаг обжимного разъема: 0,8 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Концевой разъем провода 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-07M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18160","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/шаг обжимного разъема: 0,8 мм/терминальный разъем/проколный разъем/концевой разъем провода 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-08M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18161","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/шаг обжимного разъема: 0,8 мм/терминальный разъем/проколный разъем/концевой разъем провода 9-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-09M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18162","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/Шаг обжимного разъема: 0,8 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Концевой разъем провода 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-10M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18163","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/шаг обжимного разъема: 0,8 мм/терминальный разъем/проколный разъем/разъем на конце провода 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-11M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18164","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/шаг обжимного разъема: 0,8 мм/терминальный разъем/проколный разъем/концевой разъем провода 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-12M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18165","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/Шаг обжимного разъема: 0,8 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Концевой разъем провода 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-13M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18166","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/шаг обжимного разъема: 0,8 мм/терминальный разъем/проколный разъем/разъем на конце провода 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-14M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18167","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/Шаг обжимного разъема: 0,8 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Концевой разъем провода 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-15M1HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18168","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/шаг обжимного разъема: 0,8 мм/терминальный разъем/проколный разъем/концевой разъем провода 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-16M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","16PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18169","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/шаг обжимного разъема: 0,8 мм/терминальный разъем/проколный разъем/концевой разъем провода 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-17M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","17PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18170","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/Шаг обжимного разъема: 0,8 мм/терминальный разъем/проколный разъем/концевой разъем провода 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-18M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","18PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18171","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/Шаг обжимного разъема: 0,8 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Концевой разъем провода 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-19M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","19PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18172","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/шаг обжимного разъема: 0,8 мм/терминальный разъем/проколный разъем/концевой разъем провода 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-20M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","20PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18173","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/Шаг обжимного разъема: 0,8 мм/терминальный разъем/проколный разъем/концевой разъем провода 21PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-21M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","21PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18174","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» с боковым вводом SMT/Шаг обжимного разъема: 0,8 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Концевой разъем провода 22PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-22M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","22PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18175","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/клеммный разъем/прокалывающий разъем/концевой разъем провода 2-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-02M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18176","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа доступа SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/клеммный разъем/прокалывающий разъем/концевой разъем провода 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-03M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18177","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/клеммный разъем/прокалывающий разъем/концевой разъем провода 4-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-04M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18178","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/разъем на конце провода 5-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-05M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18179","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/концевой разъем провода 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-06M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18180","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/концевой разъем провода 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-07M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18181","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/концевой разъем провода 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-08M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18182","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/концевой разъем провода 9-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-09M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18183","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/разъем на конце провода 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-10M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18184","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/разъем на конце провода 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-11M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18185","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа доступа SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/клеммный разъем/прокалывающий разъем/концевой разъем провода 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-12M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18186","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/клеммный разъем/прокалывающий разъем/концевой разъем провода 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-13M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18187","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/разъем на конце провода 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-14M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18188","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/клеммный разъем/прокалывающий разъем/концевой разъем провода 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-15M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18189","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/клеммный разъем/прокалывающий разъем/концевой разъем провода 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-16M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","16PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18190","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/разъем на конце провода 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-17M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","17PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18191","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/концевой разъем провода 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-18M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","18PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18192","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/концевой разъем провода 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-19M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","19PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18193","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/клеммный разъем/прокалывающий разъем/концевой разъем провода 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-20M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","20PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18194","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/клеммный разъем/прокалывающий разъем/концевой разъем провода 21PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-21M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","21PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18195","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем типа «доступ» SMT/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,8 мм/клеммный разъем/прокалывающий разъем/концевой разъем провода 22PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-22M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","22PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.8mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18196","Обжимной разъем «провод-плата»/Обжимной разъем с боковым входом для поверхностного монтажа/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/Разъем «провод-плата»/Проколочный разъем/Концевой разъем провода 2-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18197","Обжимной разъем «провод-плата»/Обжимной разъем с боковым входом для поверхностного монтажа/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/Разъем «провод-плата»/Проколочный разъем/Концевой разъем провода 3-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18198","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем с боковым входом для поверхностного монтажа/Шаг клеммного разъема: 1,5 мм/разъем «провод-плата»/проколочный разъем/концевой разъем провода 4-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18199","Обжимной разъем «провод-плата»/Обжимной разъем с боковым входом для поверхностного монтажа/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/Разъем «провод-плата»/Проколочный разъем/Концевой разъем провода 5-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18200","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем с боковым входом для поверхностного монтажа/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/разъем «провод-плата»/проколный разъем/6-контактный разъем на конце провода",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18201","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем с боковым входом для поверхностного монтажа/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/разъем «провод-плата»/проколочный разъем/концевой разъем провода 7-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18202","Обжимной разъем «провод-плата»/Обжимной разъем с боковым входом SMT/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/Разъем «провод-плата»/Проколочный разъем/Концевой разъем провода 8-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18203","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем с боковым входом для поверхностного монтажа/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/разъем «провод-плата»/проколочный разъем/9-контактный разъем на конце провода",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18204","Обжимной разъем «провод-плата»/Обжимной разъем с боковым входом, SMT/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/Разъем «провод-плата»/Проколочный разъем/Концевой разъем провода 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18205","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем с боковым входом для поверхностного монтажа/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/разъем «провод-плата»/проколочный разъем/концевой разъем провода 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18206","Обжимной разъем «провод-плата»/Обжимной разъем с боковым входом для поверхностного монтажа/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/Разъем «провод-плата»/Проколочный разъем/Концевой разъем провода 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18207","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем с боковым входом для поверхностного монтажа/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/разъем «провод-плата»/проколочный разъем/концевой разъем провода 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18208","Обжимной разъем «провод-плата»/Обжимной разъем с боковым входом для поверхностного монтажа/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/Разъем «провод-плата»/Проколочный разъем/Концевой разъем провода 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18209","Обжимной разъем «провод-плата»/Обжимной разъем с боковым входом SMT/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/Разъем «провод-плата»/Проколочный разъем/Концевой разъем провода 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18210","Обжимной разъем «провод-плата»/обжимной разъем с боковым входом для поверхностного монтажа/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/разъем «провод-плата»/проколочный разъем/концевой разъем провода 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18211","Обжимной разъем «провод-плата»/Обжимной разъем с боковым входом SMT/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/Разъем «провод-плата»/Проколочный разъем/Концевой разъем провода 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18212","Обжимной разъем «провод-плата»/Обжимной разъем с боковым входом для поверхностного монтажа/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/Разъем «провод-плата»/Проколочный разъем/Концевой разъем провода 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18213","Обжимной разъем «провод-плата»/Обжимной разъем с боковым входом для поверхностного монтажа/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/Разъем «провод-плата»/Проколочный разъем/Концевой разъем провода 19-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18214","Обжимной разъем «провод-плата»/Обжимной разъем с боковым входом для поверхностного монтажа/Расстояние между клеммами: 1,5 мм/Разъем «провод-плата»/Проколочный разъем/Концевой разъем провода 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18215","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18216","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18217","Обжимной разъем «провод-плата»/Втычной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18218","Обжимной разъем «провод-плата»/Втычной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18219","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Шаг разъема «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18220","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Шаг разъема «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18221","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Шаг разъема «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18222","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Шаг разъема «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18223","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18224","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18225","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18226","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18227","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18228","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18229","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18230","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18231","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18232","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18233","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18234","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18235","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18236","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18237","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18238","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18239","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18240","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18241","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18242","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18243","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18244","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18245","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Шаг разъема «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18246","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Шаг разъема «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18247","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18248","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18249","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18250","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Клеммовый разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18251","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18252","Обжимной разъем «провод-плата»/Вставной обжимной разъем SMT/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/Концевой разъем/Концевой разъем линии/Проколный разъем 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18253","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус обжимного разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/клеммный разъем/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-02SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-02SL000-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18254","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус обжимного разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/клеммный разъем/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 3-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-03SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-03SL000-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18255","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус обжимного разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/клеммный разъем/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 4-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-04SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-04SL000-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18256","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус обжимного разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/клеммный разъем/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 5-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-05SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-05SL000-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18257","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус обжимного разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/клеммный разъем/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-06SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-06SL000-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18258","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус обжимного разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/клеммный разъем/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-07SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-07SL000-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18259","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус обжимного разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/клеммный разъем/концевой разъем провода/протыкающий разъем 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-08SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-08SL000-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18260","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус обжимного разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/клеммный разъем/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 9-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-09SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-09SL000-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18261","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус обжимного разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/клеммный разъем/концевой разъем провода/протыкающий разъем 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-10SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-10SL000-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18262","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус обжимного разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/клеммный разъем/концевой разъем провода/протыкающий разъем 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-11SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-11SL000-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18263","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус обжимного разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/клеммный разъем/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-12SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-12SL000-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18264","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус обжимного разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/клеммный разъем/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-13SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-13SL000-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18265","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус обжимного разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/клеммный разъем/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-14SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-14SL000-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18266","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус обжимного разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 1,5 мм/клеммный разъем/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X15-CI19-15SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-15SL000-NH",null,null,null,"Разъем CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","1.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18267","Обжимной разъем «провод-плата»/запрессованная боковая заглушка разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,6 мм/прокалывающий разъем/концевой разъем провода/клеммный разъем 4-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-04MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH",null,null,null,"Разъем CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","200V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.6mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18268","Обжимной разъем «провод-плата»/запрессованная боковая заглушка разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,6 мм/прокалывающий разъем/концевой разъем провода/клеммный разъем 5-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-05MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH",null,null,null,"Разъем CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","200V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.6mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18269","Обжимной разъем «провод-плата»/запрессованная боковая заглушка разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,6 мм/прокалывающий разъем/концевой разъем провода/клеммный разъем 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-06MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH",null,null,null,"Разъем CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","200V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.6mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18270","Обжимной разъем «провод-плата»/боковая заглушка обжимного разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,6 мм/прокалывающий разъем/концевой разъем провода/терминальный разъем 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-08MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH",null,null,null,"Разъем CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","200V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.6mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18271","Обжимной разъем «провод-плата»/запрессованная боковая заглушка разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,6 мм/прокалывающий разъем/концевой разъем провода/терминальный разъем 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-10MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH",null,null,null,"Разъем CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","200V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.6mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18272","Обжимной разъем «провод-плата»/запрессованная боковая заглушка разъема/расстояние между разъемами «провод-плата»: 0,6 мм/прокалывающий разъем/концевой разъем провода/клеммный разъем 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-12MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH",null,null,null,"Разъем CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","200V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","0.6mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18273","Обжимной разъем «провод-плата»/Прямой прокалывающий разъем/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-03P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-03P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18274","Обжимной разъем «провод-плата»/Прямой прокалывающий разъем/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18275","Обжимной разъем «провод-плата»/Прямой прокалывающий разъем/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-04P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18276","Обжимной разъем «провод-плата»/Прямой прокалывающий разъем/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18277","Обжимной разъем «провод-плата»/Прямой прокалывающий разъем/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-05P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18278","Обжимной разъем «провод-плата»/Прямой прокалывающий разъем/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18279","Обжимной разъем «провод-плата»/Прямой прокалывающий разъем/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-06P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18280","Обжимной разъем «провод-плата»/Прямой прокалывающий разъем/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18281","Обжимной разъем «провод-плата»/Прямой прокалывающий разъем/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-07P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18282","Обжимной разъем «провод-плата»/Прямой прокалывающий разъем/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18283","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем с прямым проникновением/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-08P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18284","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем с прямым проникновением/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18285","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем с прямым проникновением/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-09P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18286","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем с прямым проникновением/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18287","Обжимной разъем «провод-плата»/Прямой прокалывающий разъем/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-10P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18288","Обжимной разъем «провод-плата»/Прямой прокалывающий разъем/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18289","Обжимной разъем «провод-плата»/Прямой прокалывающий разъем/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-11P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18290","Обжимной разъем «провод-плата»/Прямой прокалывающий разъем/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18291","Обжимной разъем «провод-плата»/Прямой прокалывающий разъем/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-12P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18292","Обжимной разъем «провод-плата»/Прямой прокалывающий разъем/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18293","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем с прямым проникновением/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-13P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18294","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем с прямым проникновением/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18295","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем с прямым проникновением/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-14P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18296","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем с прямым проникновением/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18297","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем с прямым проникновением/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-15P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18298","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем с прямым проникновением/Расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/Обжимной разъем DIP/Концевой разъем линии/Клеммный разъем 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18299","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/обжимной разъем/прокалывающий разъем/терминальный разъем 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02P1H00-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-02P1H00-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-02P1H00-LF.stp","XB-X25-CI21-02P1H00-LF",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18300","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/обжимной разъем/прокалывающий разъем/терминальный разъем 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-02P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18301","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/обжимной разъем/прокалывающий разъем/терминальный разъем 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1H00-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-03P1H00-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1H00-LF.stp","XB-X25-CI21-03P1H00-LF",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18302","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/обжимной разъем/прокалывающий разъем/терминальный разъем 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18303","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/обжимной разъем/прокалывающий разъем/терминальный разъем 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18304","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/обжимной разъем/прокалывающий разъем/клеммный разъем 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18305","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/обжимной разъем/прокалывающий разъем/клеммный разъем 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18306","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/обжимной разъем/прокалывающий разъем/клеммный разъем 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18307","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/обжимной разъем/прокалывающий разъем/терминальный разъем 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18308","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/обжимной разъем/прокалывающий разъем/терминальный разъем 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18309","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/обжимной разъем/прокалывающий разъем/терминальный разъем 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18310","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/обжимной разъем/прокалывающий разъем/терминальный разъем 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18311","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/обжимной разъем/прокалывающий разъем/терминальный разъем 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18312","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/обжимной разъем/прокалывающий разъем/терминальный разъем 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18313","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/обжимной разъем/прокалывающий разъем/терминальный разъем 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18314","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/обжимной разъем/прокалывающий разъем/терминальный разъем 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18315","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/обжимной разъем/прокалывающий разъем/терминальный разъем 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18316","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/клеммный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-02S0000.stp","XB-X25-CI21-02S0000",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18317","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/клеммный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-03S0000.stp","XB-X25-CI21-03S0000",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18318","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 5-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-05S0000.stp","XB-X25-CI21-05S0000",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18319","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/клеммный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-06S0000.stp","XB-X25-CI21-06S0000",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18320","Обжимной разъем «провод-плата»/оболочка концевого разъема провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-07S0000.stp","XB-X25-CI21-07S0000",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18321","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-08S0000.stp","XB-X25-CI21-08S0000",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18322","Обжимной разъем «провод-плата»/оболочка концевого разъема провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-09S0000.stp","XB-X25-CI21-09S0000",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18323","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-10S0000.stp","XB-X25-CI21-10S0000",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18324","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-11S0000.stp","XB-X25-CI21-11S0000",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18325","Обжимной разъем «провод-плата»/оболочка концевого разъема провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-12S0000.stp","XB-X25-CI21-12S0000",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18326","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-13S0000.stp","XB-X25-CI21-13S0000",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18327","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-14S0000.stp","XB-X25-CI21-14S0000",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18328","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI21-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-15S0000.stp","XB-X25-CI21-15S0000",null,null,null,"Разъем CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18329","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/разъем на конце провода/прокалывающий разъем 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-02P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1V00.stp","XB-X25-CI22-02P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18330","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-03P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1V00.stp","XB-X25-CI22-03P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18331","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/разъем на конце провода/прокалывающий разъем 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-04P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1V00.stp","XB-X25-CI22-04P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18332","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/концевой разъем провода/протыкающий разъем 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-05P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1V00.stp","XB-X25-CI22-05P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18333","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-06P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1V00.stp","XB-X25-CI22-06P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18334","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-07P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1V00.stp","XB-X25-CI22-07P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18335","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/разъем на конце провода/прокалывающий разъем 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-08P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1V00.stp","XB-X25-CI22-08P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18336","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/разъем на конце провода/прокалывающий разъем 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-09P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1V00.stp","XB-X25-CI22-09P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18337","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-10P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1V00.stp","XB-X25-CI22-10P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18338","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-11P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1V00.stp","XB-X25-CI22-11P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18339","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-12P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1V00.stp","XB-X25-CI22-12P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18340","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/разъем на конце провода/прокалывающий разъем 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-13P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1V00.stp","XB-X25-CI22-13P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18341","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/разъем на конце провода/прокалывающий разъем 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-14P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1V00.stp","XB-X25-CI22-14P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18342","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-15P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1V00.stp","XB-X25-CI22-15P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18343","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-16P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1V00.stp","XB-X25-CI22-16P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18344","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-17P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1V00.stp","XB-X25-CI22-17P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18345","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/разъем на конце провода/прокалывающий разъем 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-18P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1V00.stp","XB-X25-CI22-18P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18346","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-19P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1V00.stp","XB-X25-CI22-19P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18347","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой обжимной разъем/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата» DIP/концевой разъем провода/прокалывающий разъем 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-20P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1V00.stp","XB-X25-CI22-20P1V00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18348","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-02P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1H00.stp","XB-X25-CI22-02P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18349","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-02P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1HK0.stp","XB-X25-CI22-02P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18350","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-03P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1H00.stp","XB-X25-CI22-03P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18351","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-03P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1HK0.stp","XB-X25-CI22-03P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18352","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-04P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1H00.stp","XB-X25-CI22-04P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18353","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-04P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1HK0.stp","XB-X25-CI22-04P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18354","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-05P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1H00.stp","XB-X25-CI22-05P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18355","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-05P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1HK0.stp","XB-X25-CI22-05P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18356","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-06P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1H00.stp","XB-X25-CI22-06P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18357","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-06P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1HK0.stp","XB-X25-CI22-06P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18358","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем линии DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-07P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1H00.stp","XB-X25-CI22-07P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18359","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем линии DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-07P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1HK0.stp","XB-X25-CI22-07P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18360","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-08P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1H00.stp","XB-X25-CI22-08P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18361","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-08P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1HK0.stp","XB-X25-CI22-08P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18362","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем линии DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-09P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1H00.stp","XB-X25-CI22-09P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18363","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем линии DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-09P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1HK0.stp","XB-X25-CI22-09P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18364","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-10P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1H00.stp","XB-X25-CI22-10P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18365","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-10P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1HK0.stp","XB-X25-CI22-10P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18366","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-11P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1H00.stp","XB-X25-CI22-11P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18367","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-11P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1HK0.stp","XB-X25-CI22-11P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18368","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-12P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1H00.stp","XB-X25-CI22-12P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18369","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-12P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1HK0.stp","XB-X25-CI22-12P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18370","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-13P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1H00.stp","XB-X25-CI22-13P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18371","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-13P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1HK0.stp","XB-X25-CI22-13P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18372","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-14P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1H00.stp","XB-X25-CI22-14P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18373","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-14P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1HK0.stp","XB-X25-CI22-14P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18374","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-15P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1H00.stp","XB-X25-CI22-15P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18375","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-15P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1HK0.stp","XB-X25-CI22-15P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18376","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем линии DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-16P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1H00.stp","XB-X25-CI22-16P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18377","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем линии DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-16P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1HK0.stp","XB-X25-CI22-16P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18378","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-17P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1H00.stp","XB-X25-CI22-17P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18379","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-17P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1HK0.stp","XB-X25-CI22-17P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18380","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-18P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1H00.stp","XB-X25-CI22-18P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18381","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-18P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1HK0.stp","XB-X25-CI22-18P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18382","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-19P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1H00.stp","XB-X25-CI22-19P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18383","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-19P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1HK0.stp","XB-X25-CI22-19P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18384","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-20P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1H00.stp","XB-X25-CI22-20P1H00",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18385","Обжимной разъем «провод-плата»/концевой разъем провода DIP/расстояние между клеммами: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/обжимной разъем/прокалывающий разъем 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-20P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1HK0.stp","XB-X25-CI22-20P1HK0",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18386","Разъем с запрессовкой «провод-плата»/корпус разъема «конец провода»/расстояние между разъемами с запрессовкой: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/разъем «провод-плата» 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-02S0000.stp","XB-X25-CI22-02S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18387","Обжимной разъем «провод-плата»/оболочка концевого разъема провода/расстояние между разъемами с запрессовкой: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/3-контактный разъем «провод-плата»",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-03S0000.stp","XB-X25-CI22-03S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18388","Разъем «провод-плата»/корпус разъема «конец провода»/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/разъем «провод-плата» 4-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-04S0000.stp","XB-X25-CI22-04S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18389","Обжимной разъем «провод-плата»/оболочка концевого разъема провода/расстояние между разъемами с запрессовкой: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/разъем «провод-плата» 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-05S0000.stp","XB-X25-CI22-05S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18390","Обжимной разъем «провод-плата»/оболочка концевого разъема провода/расстояние между разъемами с запрессовкой: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/разъем «провод-плата» 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-06S0000.stp","XB-X25-CI22-06S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18391","Разъем «провод-плата»/корпус разъема «конец провода»/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/разъем «провод-плата» 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-07S0000.stp","XB-X25-CI22-07S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18392","Обжимной разъем «провод-плата»/оболочка концевого разъема провода/расстояние между разъемами с запрессовкой: 2,50 мм/прокалывающий разъем/терминальный разъем/разъем «провод-плата» 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-08S0000.stp","XB-X25-CI22-08S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18393","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/шаг обжимного разъема: 2,50 мм/прокалывающий разъем/терминальный разъем/разъем «провод-плата» 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-09S0000.stp","XB-X25-CI22-09S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18394","Обжимной разъем «провод-плата»/оболочка концевого разъема провода/расстояние между разъемами с запрессовкой: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/разъем «провод-плата» 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-10S0000.stp","XB-X25-CI22-10S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18395","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/шаг обжимного разъема: 2,50 мм/прокалывающий разъем/терминальный разъем/разъем «провод-плата» 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-11S0000.stp","XB-X25-CI22-11S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18396","Обжимной разъем «провод-плата»/оболочка концевого разъема провода/расстояние между разъемами с запрессовкой: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/разъем «провод-плата» 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-12S0000.stp","XB-X25-CI22-12S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18397","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/шаг обжимного разъема: 2,50 мм/прокалывающий разъем/терминальный разъем/разъем «провод-плата» 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-13S0000.stp","XB-X25-CI22-13S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18398","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/шаг обжимного разъема: 2,50 мм/прокалывающий разъем/терминальный разъем/разъем «провод-плата» 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-14S0000.stp","XB-X25-CI22-14S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18399","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/шаг обжимного разъема: 2,50 мм/прокалывающий разъем/терминальный разъем/разъем «провод-плата» 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-15S0000.stp","XB-X25-CI22-15S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18400","Обжимной разъем «провод-плата»/оболочка концевого разъема провода/расстояние между разъемами с запрессовкой: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/разъем «провод-плата» 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-16S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-16S0000.stp","XB-X25-CI22-16S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18401","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/шаг обжимного разъема: 2,50 мм/прокалывающий разъем/терминальный разъем/разъем «провод-плата» 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-17S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-17S0000.stp","XB-X25-CI22-17S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18402","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/шаг обжимного разъема: 2,50 мм/прокалывающий разъем/терминальный разъем/разъем «провод-плата» 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-18S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-18S0000.stp","XB-X25-CI22-18S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18403","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/шаг обжимного разъема: 2,50 мм/прокалывающий разъем/терминальный разъем/разъем «провод-плата» 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-19S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-19S0000.stp","XB-X25-CI22-19S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18404","Разъем «провод-плата»/корпус разъема «конец провода»/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/разъем «провод-плата» 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI22-20S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-20S0000.stp","XB-X25-CI22-20S0000",null,null,null,"Разъем CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18405","Обжимной разъем «провод-плата»/Оболочка разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-02S0000.stp","XB-X25-CI23-02S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18406","Обжимной разъем «провод-плата»/Оболочка разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 3-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-03S0000.stp","XB-X25-CI23-03S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18407","Обжимной разъем «провод-плата»/Оболочка разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколочный разъем/Обжимной разъем 4-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-04S0000.stp","XB-X25-CI23-04S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18408","Обжимной разъем «провод-плата»/Корпус разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколочный разъем/Обжимной разъем 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-05S0000.stp","XB-X25-CI23-05S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18409","Обжимной разъем «провод-плата»/Оболочка разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-06S0000.stp","XB-X25-CI23-06S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18410","Обжимной разъем «провод-плата»/Оболочка разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-07S0000.stp","XB-X25-CI23-07S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18411","Обжимной разъем «провод-плата»/Оболочка разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-08S0000.stp","XB-X25-CI23-08S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18412","Обжимной разъем «провод-плата»/Корпус разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколочный разъем/Обжимной разъем 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-09S0000.stp","XB-X25-CI23-09S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18413","Обжимной разъем «провод-плата»/Оболочка разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-10S0000.stp","XB-X25-CI23-10S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18414","Обжимной разъем «провод-плата»/Оболочка разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-11S0000.stp","XB-X25-CI23-11S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18415","Обжимной разъем «провод-плата»/Корпус разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-12S0000.stp","XB-X25-CI23-12S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18416","Обжимной разъем «провод-плата»/Оболочка разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-13S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-13S0000.stp","XB-X25-CI23-13S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18417","Обжимной разъем «провод-плата»/Корпус разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-14S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-14S0000.stp","XB-X25-CI23-14S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18418","Обжимной разъем «провод-плата»/Корпус разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-15S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-15S0000.stp","XB-X25-CI23-15S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18419","Обжимной разъем «провод-плата»/Оболочка разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-16S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-16S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-16S0000.stp","XB-X25-CI23-16S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18420","Обжимной разъем «провод-плата»/Корпус разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-17S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-17S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-17S0000.stp","XB-X25-CI23-17S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18421","Обжимной разъем «провод-плата»/Оболочка разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-18S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-18S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-18S0000.stp","XB-X25-CI23-18S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18422","Обжимной разъем «провод-плата»/Оболочка разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-19S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-19S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-19S0000.stp","XB-X25-CI23-19S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18423","Обжимной разъем «провод-плата»/Оболочка разъема «провод-плата»/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-20S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-20S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-20S0000.stp","XB-X25-CI23-20S0000",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18424","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/шаг разъема на конце провода: 2,50 мм/клеммный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-02P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-02P1V00.stp","XB-X25-CI23-02P1V00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18425","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата»/Расстояние между концами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-03P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-03P1V00.stp","XB-X25-CI23-03P1V00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18426","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-04P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-04P1V00.stp","XB-X25-CI23-04P1V00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18427","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата»/Расстояние между концами проводов: 2,50 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-05P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-05P1V00.stp","XB-X25-CI23-05P1V00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18428","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-06P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-06P1V00.stp","XB-X25-CI23-06P1V00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18429","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-07P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-07P1V00.stp","XB-X25-CI23-07P1V00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18430","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-08P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-08P1V00.stp","XB-X25-CI23-08P1V00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18431","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-09P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-09P1V00.stp","XB-X25-CI23-09P1V00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18432","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-10P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-10P1V00.stp","XB-X25-CI23-10P1V00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18433","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-11P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-11P1V00.stp","XB-X25-CI23-11P1V00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18434","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-12P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-12P1V00.stp","XB-X25-CI23-12P1V00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18435","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/шаг разъема на конце провода: 2,50 мм/клеммный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-02P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-02P1H00.stp","XB-X25-CI23-02P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18436","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата»/Расстояние между концами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-03P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-03P1H00.stp","XB-X25-CI23-03P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18437","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-04P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-04P1H00.stp","XB-X25-CI23-04P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18438","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата»/Расстояние между концами проводов: 2,50 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-05P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-05P1H00.stp","XB-X25-CI23-05P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18439","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-06P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-06P1H00.stp","XB-X25-CI23-06P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18440","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-07P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-07P1H00.stp","XB-X25-CI23-07P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18441","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-08P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-08P1H00.stp","XB-X25-CI23-08P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18442","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-09P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-09P1H00.stp","XB-X25-CI23-09P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18443","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-10P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-10P1H00.stp","XB-X25-CI23-10P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18444","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-11P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-11P1H00.stp","XB-X25-CI23-11P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18445","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-12P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-12P1H00.stp","XB-X25-CI23-12P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18446","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-13P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-13P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-13P1H00.stp","XB-X25-CI23-13P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18447","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата»/Расстояние между концами проводов: 2,50 мм/Концевой разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-14P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-14P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-14P1H00.stp","XB-X25-CI23-14P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18448","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-15P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-15P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-15P1H00.stp","XB-X25-CI23-15P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18449","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-16P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-16P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-16P1H00.stp","XB-X25-CI23-16P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18450","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-17P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-17P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-17P1H00.stp","XB-X25-CI23-17P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18451","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/протыкающий разъем/обжимной разъем 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-18P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-18P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-18P1H00.stp","XB-X25-CI23-18P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18452","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-19P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-19P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-19P1H00.stp","XB-X25-CI23-19P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18453","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата»/расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-20P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI23-20P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-20P1H00.stp","XB-X25-CI23-20P1H00",null,null,null,"Разъем CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","500V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18454","Разъем с запрессовкой «провод-плата»/корпус разъема «конец провода»/расстояние между разъемами с запрессовкой: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/разъем «провод-плата» 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-02S0000.stp","XB-X25-CI25-02S0000",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18455","Обжимной разъем «провод-плата»/оболочка концевого разъема провода/расстояние между разъемами с запрессовкой: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/3-контактный разъем «провод-плата»",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-03S0000.stp","XB-X25-CI25-03S0000",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18456","Разъем «провод-плата»/корпус разъема «конец провода»/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/разъем «провод-плата» 4-контактный",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-04S0000.stp","XB-X25-CI25-04S0000",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18457","Обжимной разъем «провод-плата»/оболочка концевого разъема провода/расстояние между разъемами с запрессовкой: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/разъем «провод-плата» 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-05S0000.stp","XB-X25-CI25-05S0000",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18458","Обжимной разъем «провод-плата»/оболочка концевого разъема провода/расстояние между разъемами с запрессовкой: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/разъем «провод-плата» 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-06S0000.stp","XB-X25-CI25-06S0000",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18459","Разъем «провод-плата»/корпус разъема «конец провода»/расстояние между разъемами «провод-плата»: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/разъем «провод-плата» 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-07S0000.stp","XB-X25-CI25-07S0000",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18460","Обжимной разъем «провод-плата»/оболочка концевого разъема провода/расстояние между разъемами с запрессовкой: 2,50 мм/прокалывающий разъем/терминальный разъем/разъем «провод-плата» 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-08S0000.stp","XB-X25-CI25-08S0000",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18461","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/шаг обжимного разъема: 2,50 мм/прокалывающий разъем/терминальный разъем/разъем «провод-плата» 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-09S0000.stp","XB-X25-CI25-09S0000",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18462","Обжимной разъем «провод-плата»/оболочка концевого разъема провода/расстояние между разъемами с запрессовкой: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/разъем «провод-плата» 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-10S0000.stp","XB-X25-CI25-10S0000",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18463","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/шаг обжимного разъема: 2,50 мм/прокалывающий разъем/терминальный разъем/разъем «провод-плата» 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-11S0000.stp","XB-X25-CI25-11S0000",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18464","Обжимной разъем «провод-плата»/оболочка концевого разъема провода/расстояние между разъемами с запрессовкой: 2,50 мм/прокалывающий разъем/клеммный разъем/разъем «провод-плата» 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-12S0000.stp","XB-X25-CI25-12S0000",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18465","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/шаг обжимного разъема: 2,50 мм/прокалывающий разъем/терминальный разъем/разъем «провод-плата» 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-13S0000.stp","XB-X25-CI25-13S0000",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18466","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/шаг обжимного разъема: 2,50 мм/прокалывающий разъем/терминальный разъем/разъем «провод-плата» 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-14S0000.stp","XB-X25-CI25-14S0000",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18467","Обжимной разъем «провод-плата»/корпус концевого разъема провода/шаг обжимного разъема: 2,50 мм/прокалывающий разъем/терминальный разъем/разъем «провод-плата» 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-15S0000.stp","XB-X25-CI25-15S0000",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18468","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» DIP/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-02P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-02P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-02P1H00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18469","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» DIP/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-03P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-03P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-03P1H00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18470","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» DIP/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-04P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-04P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-04P1H00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18471","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» DIP/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-05P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-05P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-05P1H00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18472","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» DIP/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-06P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-06P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-06P1H00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18473","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» DIP/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-07P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-07P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-07P1H00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18474","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» DIP/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-08P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-08P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-08P1H00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18475","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» DIP/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколочный разъем/Обжимной разъем 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-09P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-09P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-09P1H00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18476","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата» DIP/шаг концевого разъема линии: 2,50 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-10P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-10P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-10P1H00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18477","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата» DIP/шаг концевого разъема линии: 2,50 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-11P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-11P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-11P1H00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18478","Обжимной разъем «провод-плата»/разъем «провод-плата» DIP/шаг концевого разъема линии: 2,50 мм/терминальный разъем/прокалывающий разъем/обжимной разъем 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-12P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-12P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-12P1H00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18479","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» DIP/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-13P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-13P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-13P1H00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18480","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» DIP/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-14P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-14P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-14P1H00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18481","Обжимной разъем «провод-плата»/Разъем «провод-плата» DIP/Расстояние между конечными разъемами проводов: 2,50 мм/Клеммовый разъем/Проколный разъем/Обжимной разъем 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-15P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-15P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-15P1H00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18482","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой клеммный разъем DIP/расстояние между концевыми разъемами линии: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/прокалывающий разъем/обжимной разъем 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-02P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-02P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-02P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18483","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой клеммный разъем DIP/расстояние между конечными разъемами линии: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/прокалывающий разъем/обжимной разъем 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-03P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-03P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-03P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18484","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой клеммный разъем DIP/расстояние между концевыми разъемами линии: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/прокалывающий разъем/обжимной разъем 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-04P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-04P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-04P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18485","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой клеммный разъем DIP/расстояние между конечными разъемами линии: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/прокалывающий разъем/обжимной разъем 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-05P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-05P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-05P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18486","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой клеммный разъем DIP/расстояние между конечными разъемами линии: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/прокалывающий разъем/обжимной разъем 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-06P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-06P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-06P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18487","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой клеммный разъем DIP/расстояние между конечными разъемами линии: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/прокалывающий разъем/обжимной разъем 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-07P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-07P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-07P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18488","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой клеммный разъем DIP/расстояние между концевыми разъемами линии: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/прокалывающий разъем/обжимной разъем 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-08P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-08P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-08P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18489","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой клеммный разъем DIP/расстояние между концевыми разъемами линии: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/прокалывающий разъем/обжимной разъем 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-09P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-09P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-09P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18490","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой клеммный разъем DIP/расстояние между концевыми разъемами линии: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/прокалывающий разъем/обжимной разъем 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-10P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-10P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-10P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18491","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой клеммный разъем DIP/расстояние между концевыми разъемами линии: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/прокалывающий разъем/обжимной разъем 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-11P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-11P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-11P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18492","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой клеммный разъем DIP/расстояние между конечными разъемами линии: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/прокалывающий разъем/обжимной разъем 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-12P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-12P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-12P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18493","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой клеммный разъем DIP/расстояние между концевыми разъемами линии: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/прокалывающий разъем/обжимной разъем 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-13P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-13P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-13P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18494","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой клеммный разъем DIP/расстояние между концевыми разъемами линии: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/прокалывающий разъем/обжимной разъем 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-14P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-14P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-14P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18495","Обжимной разъем «провод-плата»/прямой клеммный разъем DIP/расстояние между конечными разъемами линии: 2,50 мм/разъем «провод-плата»/прокалывающий разъем/обжимной разъем 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Технические/рисунки","XB.pdf","характеристики/продукта","1","XB-X25-CI25-15P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-15P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-15P1V00-NH",null,null,null,"Разъем CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Сварочная пластина/сварочная проволока","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Латунь посеребренная/латунь позолоченная/латунь луженая","5000 раз","2.5mm","черный/белый","260℃±5℃","ROHS"]

{"sheet":"Products_IT","index":8,"n_rows":343,"n_cols":36,"rows_kept":343,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Product_ID","Product_Name","Product_Short_Description","Product_Long_Description","Classification_Category_ID","TRACEPARTS_Classification_Category_ID","Product_Large_Picture_FileName","Product_Document_FileName_1","Product_Document_Title_1","Product_Document_FileName_2","Product_Document_Title_2","Part_Number_Sort_ID","Manufacturer_Part_Number","Manufacturer_Name","Distributor_Part_Number","Distributor_Name","Part_Number_CAD_FileName_1","Part_Number_Description","MATERIAL","MASS","QUANTITY","a","b","c","d","f","p","g","h","j","k","l","m","n","o","y"]
["Part_18154","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-02M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-02M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18155","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-03M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-03M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18156","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-04M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-04M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18157","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-05M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-05M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18158","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-06M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-06M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18159","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-07M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-07M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18160","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-08M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-08M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18161","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-09M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-09M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18162","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-10M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-10M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18163","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-11M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-11M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18164","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-12M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-12M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18165","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-13M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-13M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18166","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-14M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-14M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18167","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-15M1HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-15M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18168","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-16M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-16M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","16PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18169","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-17M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-17M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","17PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18170","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-18M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-18M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","18PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18171","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-19M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-19M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","19PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18172","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-20M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-20M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","20PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18173","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 21PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-21M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-21M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","21PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18174","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda a ingresso laterale SMT/Passo connettore a crimpare: 0,8 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore estremità cavo 22PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH.png","XB-X08-CI18-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-22M2HR0-NH.stp","XB-X08-CI18-22M2HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","22PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18175","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-02M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-02M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18176","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità cavo 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-03M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-03M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18177","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-04M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-04M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18178","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-05M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-05M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18179","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-06M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-06M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18180","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-07M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-07M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18181","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-08M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-08M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18182","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-09M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-09M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18183","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-10M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-10M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18184","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-11M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-11M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18185","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-12M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-12M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18186","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-13M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-13M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18187","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-14M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-14M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18188","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-15M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-15M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18189","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-16M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-16M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","16PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18190","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-17M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-17M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","17PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18191","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-18M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-18M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","18PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18192","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-19M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-19M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","19PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18193","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-20M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-20M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","20PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18194","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità filo 21PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-21M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-21M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","21PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18195","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare tipo accesso SMT/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,8 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore estremità cavo 22PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH.png","XB-X08-CI18-15S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH",null,null,null,"XB-X08-CI18-22M2VR0-NH.stp","XB-X08-CI18-22M2VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI18","0.5A","30V DC","-25℃±85℃","22PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.8mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18196","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18197","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore a perforazione/Connettore estremità cavo 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18198","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Passo connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18199","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18200","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18201","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18202","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18203","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18204","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18205","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18206","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18207","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18208","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18209","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18210","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18211","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18212","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18213","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18214","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare ingresso laterale SMT/Spaziatura connettore terminale: 1,5 mm/Connettore cavo-scheda/Connettore forato/Connettore estremità cavo 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH.png","XB-X15-CI19-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1HR0-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1HR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18215","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18216","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-02M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18217","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18218","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-03M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18219","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Passo connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18220","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Passo connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-04M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18221","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Passo connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18222","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Passo connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-05M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18223","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18224","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-06M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18225","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18226","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-07M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18227","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18228","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-08M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18229","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18230","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-09M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18231","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18232","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-10M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18233","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18234","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-11M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18235","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18236","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-12M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18237","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18238","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-13M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18239","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18240","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-14M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18241","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18242","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-15M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18243","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18244","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-16M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-16M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","16PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18245","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Passo connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18246","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Passo connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-17M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-17M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","17PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18247","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18248","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-18M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-18M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","18PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18249","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18250","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-19M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-19M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","19PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18251","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1VR0-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1VR0-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18252","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a crimpare plug-in SMT/Spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/Connettore terminale/Connettore terminale linea/Connettore a foratura 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH.png","XB-X15-CI19-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-20M1VRA-NH.stp","XB-X15-CI19-20M1VRA-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","20PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18253","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore a crimpare/spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/connettore terminale/connettore estremità filo/connettore perforante 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-02SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-02SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-02SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-02SL000-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18254","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore a crimpare/spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/connettore terminale/connettore estremità filo/connettore perforante 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-03SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-03SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-03SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-03SL000-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18255","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore a crimpare/spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/connettore terminale/connettore estremità filo/connettore perforante 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-04SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-04SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-04SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-04SL000-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18256","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore a crimpare/spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/connettore terminale/connettore estremità filo/connettore perforante 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-05SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-05SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-05SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-05SL000-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18257","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore a crimpare/spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/connettore terminale/connettore estremità filo/connettore perforante 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-06SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-06SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-06SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-06SL000-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18258","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore a crimpare/spaziatura connettore filo-scheda: 1,5 mm/connettore terminale/connettore estremità filo/connettore perforante 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-07SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-07SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-07SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-07SL000-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18259","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore a crimpare/spaziatura connettore filo-scheda: 1,5 mm/connettore terminale/connettore estremità filo/connettore perforante 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-08SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-08SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-08SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-08SL000-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18260","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore a crimpare/spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/connettore terminale/connettore estremità filo/connettore perforante 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-09SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-09SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-09SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-09SL000-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18261","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore a crimpare/spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/connettore terminale/connettore estremità filo/connettore perforante 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-10SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-10SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-10SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-10SL000-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18262","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore a crimpare/spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/connettore terminale/connettore estremità filo/connettore perforante 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-11SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-11SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-11SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-11SL000-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18263","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore a crimpare/spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/connettore terminale/connettore estremità filo/connettore perforante 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-12SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-12SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-12SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-12SL000-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18264","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore a crimpare/spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/connettore terminale/connettore estremità filo/connettore perforante 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-13SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-13SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-13SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-13SL000-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18265","Connettore a crimpare cavo-scheda/guscio del connettore a crimpare/spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/connettore terminale/connettore estremità filo/connettore perforante 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-14SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-14SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-14SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-14SL000-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18266","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore a crimpare/spaziatura connettore cavo-scheda: 1,5 mm/connettore terminale/connettore estremità filo/connettore perforante 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X15-CI19-15SL000-NH.png","XB-X15-CI19-09S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X15-CI19-15SL000-NH",null,null,null,"XB-X15-CI19-15SL000-NH.stp","XB-X15-CI19-15SL000-NH",null,null,null,"Connettore CI19","1.5A/3A","50V AC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","1.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18267","Connettore a crimpare cavo-scheda/spina laterale connettore a pressione/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,6 mm/connettore a perforazione/connettore estremità cavo/connettore terminale 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-04MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-04MxHRA-NH",null,null,null,"Connettore CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","200V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.6mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18268","Connettore a crimpare cavo-scheda/spina laterale connettore a pressione/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,6 mm/connettore a perforazione/connettore estremità cavo/connettore terminale 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-05MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-05MxHRA-NH",null,null,null,"Connettore CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","200V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.6mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18269","Connettore a crimpare filo-scheda/spina laterale connettore a pressione/spaziatura connettore filo-scheda: 0,6 mm/connettore a perforazione/connettore estremità filo/connettore terminale 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-06MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-06MxHRA-NH",null,null,null,"Connettore CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","200V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.6mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18270","Connettore a crimpare filo-scheda/spina laterale connettore a crimpare/spaziatura connettore filo-scheda: 0,6 mm/connettore a perforazione/connettore estremità filo/connettore terminale 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-08MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-08MxHRA-NH",null,null,null,"Connettore CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","200V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.6mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18271","Connettore a crimpare cavo-scheda/spina laterale connettore a pressione/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,6 mm/connettore a perforazione/connettore estremità cavo/connettore terminale 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-10MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-10MxHRA-NH",null,null,null,"Connettore CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","200V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.6mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18272","Connettore a crimpare cavo-scheda/spina laterale connettore a pressione/spaziatura connettore cavo-scheda: 0,6 mm/connettore a perforazione/connettore estremità cavo/connettore terminale 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH.png","XB-X06-CI20-04S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH",null,null,null,"XB-X06-CI20-12MxHRA-NH.stp","XB-X06-CI20-12MxHRA-NH",null,null,null,"Connettore CI20","0.2A/0.3A","30V AC/DC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","200V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","0.6mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18273","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a perforazione diritto/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-03P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-03P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18274","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a perforazione diritto/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-03P1VK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18275","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a perforazione diritto/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-04P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18276","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a perforazione diritto/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1VK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18277","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a perforazione diritto/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-05P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18278","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a perforazione diritto/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1VK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18279","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a perforazione diritto/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-06P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18280","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a perforazione diritto/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1VK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18281","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a perforazione diritto/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-07P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18282","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a perforazione diritto/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1VK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18283","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a penetrazione diritta/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-08P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18284","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a penetrazione diritta/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1VK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18285","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a penetrazione diritta/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-09P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18286","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a penetrazione diritta/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1VK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18287","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a perforazione diritto/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-10P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18288","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a perforazione diritto/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1VK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18289","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a perforazione diritto/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-11P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18290","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a perforazione diritto/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1VK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18291","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a perforazione diritto/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-12P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18292","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a perforazione diritto/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1VK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18293","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a penetrazione diretta/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-13P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18294","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a penetrazione diretta/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1VK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18295","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a penetrazione diritta/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-14P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18296","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a penetrazione diritta/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1VK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18297","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a penetrazione diretta/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1V00-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-15P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1V00-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18298","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore a penetrazione diretta/Spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/Connettore a crimpare DIP/Connettore terminale linea/Connettore terminale 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH.png","XB-X25-CI2102SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1VK0-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1VK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18299","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore a crimpare/connettore a perforazione/connettore terminale 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02P1H00-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-02P1H00-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-02P1H00-LF.stp","XB-X25-CI21-02P1H00-LF",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18300","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore a crimpare/connettore a perforazione/connettore terminale 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-02P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-02P1HK0-LF",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18301","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore a crimpare/connettore a perforazione/connettore terminale 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1H00-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-03P1H00-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1H00-LF.stp","XB-X25-CI21-03P1H00-LF",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18302","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore a crimpare/connettore a perforazione/connettore terminale 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-03P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-03P1HK0-LF",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18303","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore a crimpare/connettore a perforazione/connettore terminale 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-04P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-04P1HK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18304","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore a crimpare/connettore a perforazione/connettore terminale 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-05P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-05P1HK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18305","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore a crimpare/connettore a perforazione/connettore terminale 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1HK0-LF.stp","XB-X25-CI21-06P1HK0-LF",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18306","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore a crimpare/connettore a perforazione/connettore terminale 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-06P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-06P1HK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18307","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore a crimpare/connettore a perforazione/connettore terminale 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-07P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-07P1HK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18308","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore a crimpare/connettore a perforazione/connettore terminale 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-08P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-08P1HK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18309","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore a crimpare/connettore a perforazione/connettore terminale 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-09P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-09P1HK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18310","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore a crimpare/connettore a perforazione/connettore terminale 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-10P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-10P1HK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18311","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore a crimpare/connettore a perforazione/connettore terminale 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-11P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-11P1HK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18312","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore a crimpare/connettore a perforazione/connettore terminale 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-12P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-12P1HK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18313","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore a crimpare/connettore a perforazione/connettore terminale 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-13P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-13P1HK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18314","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore a crimpare/connettore a perforazione/connettore terminale 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-14P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-14P1HK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18315","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore a crimpare/connettore a perforazione/connettore terminale 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH.png","XB-X25-CI2103SP1H00-LF.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH",null,null,null,"XB-X25-CI21-15P1HK0-NH.stp","XB-X25-CI21-15P1HK0-NH",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18316","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-02S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-02S0000.stp","XB-X25-CI21-02S0000",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18317","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-03S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-03S0000.stp","XB-X25-CI21-03S0000",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18318","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-05S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-05S0000.stp","XB-X25-CI21-05S0000",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18319","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-06S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-06S0000.stp","XB-X25-CI21-06S0000",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18320","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore estremità filo/spaziatura connettore filo-scheda: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-07S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-07S0000.stp","XB-X25-CI21-07S0000",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18321","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-08S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-08S0000.stp","XB-X25-CI21-08S0000",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18322","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore estremità filo/spaziatura connettore filo-scheda: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-09S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-09S0000.stp","XB-X25-CI21-09S0000",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18323","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-10S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-10S0000.stp","XB-X25-CI21-10S0000",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18324","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-11S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-11S0000.stp","XB-X25-CI21-11S0000",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18325","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore estremità filo/spaziatura connettore filo-scheda: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-12S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-12S0000.stp","XB-X25-CI21-12S0000",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18326","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-13S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-13S0000.stp","XB-X25-CI21-13S0000",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18327","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-14S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-14S0000.stp","XB-X25-CI21-14S0000",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18328","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/spaziatura connettore cavo-scheda: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI21-15S0000.png","XB-X25-CI21-30S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI21-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI21-15S0000.stp","XB-X25-CI21-15S0000",null,null,null,"Connettore CI21","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18329","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare diritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-02P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1V00.stp","XB-X25-CI22-02P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18330","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare diritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-03P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1V00.stp","XB-X25-CI22-03P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18331","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare diritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-04P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1V00.stp","XB-X25-CI22-04P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18332","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare diritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-05P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1V00.stp","XB-X25-CI22-05P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18333","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare diritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-06P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1V00.stp","XB-X25-CI22-06P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18334","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare diritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-07P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1V00.stp","XB-X25-CI22-07P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18335","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare dritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-08P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1V00.stp","XB-X25-CI22-08P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18336","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare diritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-09P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1V00.stp","XB-X25-CI22-09P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18337","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare dritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-10P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1V00.stp","XB-X25-CI22-10P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18338","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare diritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-11P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1V00.stp","XB-X25-CI22-11P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18339","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare diritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-12P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1V00.stp","XB-X25-CI22-12P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18340","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare diritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-13P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1V00.stp","XB-X25-CI22-13P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18341","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare diritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-14P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1V00.stp","XB-X25-CI22-14P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18342","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare diritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-15P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1V00.stp","XB-X25-CI22-15P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18343","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare diritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-16P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1V00.stp","XB-X25-CI22-16P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18344","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare diritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-17P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1V00.stp","XB-X25-CI22-17P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18345","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare diritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-18P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1V00.stp","XB-X25-CI22-18P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18346","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare diritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-19P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1V00.stp","XB-X25-CI22-19P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18347","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore a crimpare diritto/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda DIP/connettore estremità filo/connettore a perforazione 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1V00.png","XB-X25-CI2202SP1V00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-20P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1V00.stp","XB-X25-CI22-20P1V00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18348","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-02P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1H00.stp","XB-X25-CI22-02P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18349","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-02P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-02P1HK0.stp","XB-X25-CI22-02P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18350","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-03P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1H00.stp","XB-X25-CI22-03P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18351","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-03P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-03P1HK0.stp","XB-X25-CI22-03P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18352","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-04P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1H00.stp","XB-X25-CI22-04P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18353","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-04P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-04P1HK0.stp","XB-X25-CI22-04P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18354","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-05P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1H00.stp","XB-X25-CI22-05P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18355","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-05P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-05P1HK0.stp","XB-X25-CI22-05P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18356","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-06P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1H00.stp","XB-X25-CI22-06P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18357","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-06P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-06P1HK0.stp","XB-X25-CI22-06P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18358","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale linea DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-07P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1H00.stp","XB-X25-CI22-07P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18359","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale linea DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-07P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-07P1HK0.stp","XB-X25-CI22-07P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18360","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-08P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1H00.stp","XB-X25-CI22-08P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18361","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-08P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-08P1HK0.stp","XB-X25-CI22-08P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18362","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale linea DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-09P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1H00.stp","XB-X25-CI22-09P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18363","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale linea DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-09P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-09P1HK0.stp","XB-X25-CI22-09P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18364","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-10P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1H00.stp","XB-X25-CI22-10P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18365","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-10P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-10P1HK0.stp","XB-X25-CI22-10P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18366","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-11P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1H00.stp","XB-X25-CI22-11P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18367","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-11P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-11P1HK0.stp","XB-X25-CI22-11P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18368","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-12P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1H00.stp","XB-X25-CI22-12P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18369","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-12P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-12P1HK0.stp","XB-X25-CI22-12P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18370","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-13P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1H00.stp","XB-X25-CI22-13P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18371","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-13P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-13P1HK0.stp","XB-X25-CI22-13P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18372","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-14P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1H00.stp","XB-X25-CI22-14P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18373","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-14P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-14P1HK0.stp","XB-X25-CI22-14P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18374","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-15P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1H00.stp","XB-X25-CI22-15P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18375","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-15P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-15P1HK0.stp","XB-X25-CI22-15P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18376","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale linea DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-16P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1H00.stp","XB-X25-CI22-16P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18377","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale linea DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-16P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-16P1HK0.stp","XB-X25-CI22-16P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18378","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-17P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1H00.stp","XB-X25-CI22-17P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18379","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-17P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-17P1HK0.stp","XB-X25-CI22-17P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18380","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-18P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1H00.stp","XB-X25-CI22-18P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18381","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-18P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-18P1HK0.stp","XB-X25-CI22-18P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18382","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-19P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1H00.stp","XB-X25-CI22-19P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18383","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-19P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-19P1HK0.stp","XB-X25-CI22-19P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18384","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1H00.png","XB-X25-CI2203SP1H00.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-20P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1H00.stp","XB-X25-CI22-20P1H00",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18385","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore estremità cavo DIP/spaziatura connettore terminale: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a crimpare/connettore a perforazione 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20P1HK0.png","XB-X25-CI2203SP1HK0.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-20P1HK0",null,null,null,"XB-X25-CI22-20P1HK0.stp","XB-X25-CI22-20P1HK0",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18386","Connettore a pressione cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-02S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-02S0000.stp","XB-X25-CI22-02S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18387","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore estremità filo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore filo-scheda 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-03S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-03S0000.stp","XB-X25-CI22-03S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18388","Connettore a pressione cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-04S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-04S0000.stp","XB-X25-CI22-04S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18389","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore estremità filo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore filo-scheda 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-05S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-05S0000.stp","XB-X25-CI22-05S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18390","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore estremità filo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore filo-scheda 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-06S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-06S0000.stp","XB-X25-CI22-06S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18391","Connettore a pressione cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-07S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-07S0000.stp","XB-X25-CI22-07S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18392","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore estremità filo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore filo-scheda 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-08S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-08S0000.stp","XB-X25-CI22-08S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18393","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/passo connettore a crimpare: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-09S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-09S0000.stp","XB-X25-CI22-09S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18394","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore estremità filo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore filo-scheda 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-10S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-10S0000.stp","XB-X25-CI22-10S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18395","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/passo connettore a crimpare: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-11S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-11S0000.stp","XB-X25-CI22-11S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18396","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore estremità filo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore filo-scheda 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-12S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-12S0000.stp","XB-X25-CI22-12S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18397","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/passo connettore a crimpare: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-13S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-13S0000.stp","XB-X25-CI22-13S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18398","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/passo connettore a crimpare: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-14S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-14S0000.stp","XB-X25-CI22-14S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18399","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/passo connettore a crimpare: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-15S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-15S0000.stp","XB-X25-CI22-15S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18400","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore estremità filo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore filo-scheda 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-16S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-16S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-16S0000.stp","XB-X25-CI22-16S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18401","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/passo connettore a crimpare: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-17S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-17S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-17S0000.stp","XB-X25-CI22-17S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18402","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/passo connettore a crimpare: 2,50 mm/connettore perforante/connettore terminale/connettore cavo-scheda 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-18S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-18S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-18S0000.stp","XB-X25-CI22-18S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18403","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/passo connettore a crimpare: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-19S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-19S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-19S0000.stp","XB-X25-CI22-19S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18404","Connettore a pressione cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI22-20S0000.png","XB-X25-CI22-96S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI22-20S0000",null,null,null,"XB-X25-CI22-20S0000.stp","XB-X25-CI22-20S0000",null,null,null,"Connettore CI22","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18405","Connettore a crimpare cavo-scheda/Involucro del connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-02S0000.stp","XB-X25-CI23-02S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18406","Connettore a crimpare cavo-scheda/Involucro del connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-03S0000.stp","XB-X25-CI23-03S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18407","Connettore a crimpare cavo-scheda/Involucro del connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-04S0000.stp","XB-X25-CI23-04S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18408","Connettore a crimpare cavo-scheda/Alloggiamento connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-05S0000.stp","XB-X25-CI23-05S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18409","Connettore a crimpare cavo-scheda/Involucro del connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore crimpato 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-06S0000.stp","XB-X25-CI23-06S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18410","Connettore a crimpare cavo-scheda/Involucro del connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-07S0000.stp","XB-X25-CI23-07S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18411","Connettore a crimpare filo-scheda/Involucro del connettore filo-scheda/Spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-08S0000.stp","XB-X25-CI23-08S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18412","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore cavo-scheda/spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore forato/connettore crimpato 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-09S0000.stp","XB-X25-CI23-09S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18413","Connettore a crimpare cavo-scheda/Involucro del connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-10S0000.stp","XB-X25-CI23-10S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18414","Connettore a crimpare cavo-scheda/Involucro del connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-11S0000.stp","XB-X25-CI23-11S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18415","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore cavo-scheda/spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore forato/connettore crimpato 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-12S0000.stp","XB-X25-CI23-12S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18416","Connettore a crimpare cavo-scheda/Involucro del connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-13S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-13S0000.stp","XB-X25-CI23-13S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18417","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore cavo-scheda/spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore forato/connettore crimpato 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-14S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-14S0000.stp","XB-X25-CI23-14S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18418","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore cavo-scheda/spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore forato/connettore crimpato 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-15S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-15S0000.stp","XB-X25-CI23-15S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18419","Connettore a crimpare cavo-scheda/Involucro del connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-16S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-16S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-16S0000.stp","XB-X25-CI23-16S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18420","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore cavo-scheda/spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore forato/connettore crimpato 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-17S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-17S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-17S0000.stp","XB-X25-CI23-17S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18421","Connettore a crimpare cavo-scheda/Involucro del connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-18S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-18S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-18S0000.stp","XB-X25-CI23-18S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18422","Connettore a crimpare filo-scheda/Involucro del connettore filo-scheda/Spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-19S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-19S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-19S0000.stp","XB-X25-CI23-19S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18423","Connettore a crimpare cavo-scheda/Involucro del connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-20S0000.png","XB-X25-CI23-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-20S0000",null,null,null,"XB-X25-CI23-20S0000.stp","XB-X25-CI23-20S0000",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18424","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/passo connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore a crimpare 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-02P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-02P1V00.stp","XB-X25-CI23-02P1V00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18425","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-03P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-03P1V00.stp","XB-X25-CI23-03P1V00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18426","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-04P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-04P1V00.stp","XB-X25-CI23-04P1V00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18427","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-05P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-05P1V00.stp","XB-X25-CI23-05P1V00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18428","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-06P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-06P1V00.stp","XB-X25-CI23-06P1V00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18429","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-07P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-07P1V00.stp","XB-X25-CI23-07P1V00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18430","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-08P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-08P1V00.stp","XB-X25-CI23-08P1V00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18431","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-09P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-09P1V00.stp","XB-X25-CI23-09P1V00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18432","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-10P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-10P1V00.stp","XB-X25-CI23-10P1V00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18433","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-11P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-11P1V00.stp","XB-X25-CI23-11P1V00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18434","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12P1V00.png","XB-X25-CI23-02S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-12P1V00",null,null,null,"XB-X25-CI23-12P1V00.stp","XB-X25-CI23-12P1V00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18435","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/passo connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore a crimpare 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-02P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-02P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-02P1H00.stp","XB-X25-CI23-02P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18436","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-03P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-03P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-03P1H00.stp","XB-X25-CI23-03P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18437","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-04P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-04P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-04P1H00.stp","XB-X25-CI23-04P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18438","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-05P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-05P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-05P1H00.stp","XB-X25-CI23-05P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18439","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-06P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-06P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-06P1H00.stp","XB-X25-CI23-06P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18440","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-07P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-07P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-07P1H00.stp","XB-X25-CI23-07P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18441","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-08P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-08P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-08P1H00.stp","XB-X25-CI23-08P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18442","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-09P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-09P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-09P1H00.stp","XB-X25-CI23-09P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18443","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-10P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-10P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-10P1H00.stp","XB-X25-CI23-10P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18444","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-11P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-11P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-11P1H00.stp","XB-X25-CI23-11P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18445","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-12P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-12P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-12P1H00.stp","XB-X25-CI23-12P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18446","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-13P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-13P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-13P1H00.stp","XB-X25-CI23-13P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18447","Connettore a crimpare cavo-scheda/Connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore per foratura/Connettore a crimpare 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-14P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-14P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-14P1H00.stp","XB-X25-CI23-14P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18448","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-15P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-15P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-15P1H00.stp","XB-X25-CI23-15P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18449","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 16PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-16P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-16P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-16P1H00.stp","XB-X25-CI23-16P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","16PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18450","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 17PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-17P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-17P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-17P1H00.stp","XB-X25-CI23-17P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","17PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18451","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 18PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-18P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-18P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-18P1H00.stp","XB-X25-CI23-18P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","18PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18452","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 19PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-19P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-19P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-19P1H00.stp","XB-X25-CI23-19P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","19PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18453","Connettore a crimpare filo-scheda/connettore filo-scheda/spaziatura connettore estremità filo: 2,50 mm/connettore terminale/connettore perforante/connettore a crimpare 20PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI23-20P1H00.png","XB-X25-CI23-03S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI23-20P1H00",null,null,null,"XB-X25-CI23-20P1H00.stp","XB-X25-CI23-20P1H00",null,null,null,"Connettore CI23","3A","250V AC","-25℃±85℃","20PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","500V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18454","Connettore a pressione cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-02S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-02S0000.stp","XB-X25-CI25-02S0000",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18455","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore estremità filo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore filo-scheda 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-03S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-03S0000.stp","XB-X25-CI25-03S0000",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18456","Connettore a pressione cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-04S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-04S0000.stp","XB-X25-CI25-04S0000",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18457","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore estremità filo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore filo-scheda 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-05S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-05S0000.stp","XB-X25-CI25-05S0000",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18458","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore estremità filo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore filo-scheda 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-06S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-06S0000.stp","XB-X25-CI25-06S0000",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18459","Connettore a pressione cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-07S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-07S0000.stp","XB-X25-CI25-07S0000",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18460","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore estremità filo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore filo-scheda 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-08S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-08S0000.stp","XB-X25-CI25-08S0000",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18461","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/passo connettore a crimpare: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-09S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-09S0000.stp","XB-X25-CI25-09S0000",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18462","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore estremità filo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore filo-scheda 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-10S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-10S0000.stp","XB-X25-CI25-10S0000",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18463","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/passo connettore a crimpare: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-11S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-11S0000.stp","XB-X25-CI25-11S0000",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18464","Connettore a crimpare filo-scheda/guscio del connettore estremità filo/spaziatura connettore a pressione: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore filo-scheda 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-12S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-12S0000.stp","XB-X25-CI25-12S0000",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18465","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/passo connettore a crimpare: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-13S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-13S0000.stp","XB-X25-CI25-13S0000",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18466","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/passo connettore a crimpare: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-14S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-14S0000.stp","XB-X25-CI25-14S0000",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18467","Connettore a crimpare cavo-scheda/alloggiamento connettore estremità cavo/passo connettore a crimpare: 2,50 mm/connettore a perforazione/connettore terminale/connettore cavo-scheda 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15S0000.png","XB-X25-CI25-01S.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-15S0000",null,null,null,"XB-X25-CI25-15S0000.stp","XB-X25-CI25-15S0000",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18468","Connettore a crimpare cavo-scheda/DIP connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore crimpato 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-02P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-02P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-02P1H00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18469","Connettore a crimpare cavo-scheda/DIP connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore crimpato 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-03P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-03P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-03P1H00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18470","Connettore a crimpare cavo-scheda/DIP connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore crimpato 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-04P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-04P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-04P1H00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18471","Connettore a crimpare cavo-scheda/DIP connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore crimpato 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-05P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-05P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-05P1H00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18472","Connettore a crimpare cavo-scheda/DIP connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore crimpato 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-06P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-06P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-06P1H00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18473","Connettore a crimpare cavo-scheda/DIP connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore crimpato 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-07P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-07P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-07P1H00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18474","Connettore a crimpare cavo-scheda/DIP connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore crimpato 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-08P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-08P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-08P1H00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18475","Connettore a crimpare cavo-scheda/DIP connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore crimpato 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-09P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-09P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-09P1H00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18476","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore cavo-scheda DIP/passo connettore estremità linea: 2,50 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore a crimpare 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-10P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-10P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-10P1H00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18477","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore cavo-scheda DIP/passo connettore estremità linea: 2,50 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore a crimpare 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-11P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-11P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-11P1H00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18478","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore cavo-scheda DIP/passo connettore estremità linea: 2,50 mm/connettore terminale/connettore a perforazione/connettore a crimpare 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-12P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-12P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-12P1H00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18479","Connettore a crimpare cavo-scheda/DIP connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore crimpato 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-13P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-13P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-13P1H00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18480","Connettore a crimpare cavo-scheda/DIP connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore crimpato 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-14P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-14P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-14P1H00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18481","Connettore a crimpare cavo-scheda/DIP connettore cavo-scheda/Spaziatura connettore estremità cavo: 2,50 mm/Connettore terminale/Connettore forato/Connettore crimpato 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15P1H00-NH.png","XB-X25-CI2502SP1H00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-15P1H00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-15P1H00-NH.stp","XB-X25-CI25-15P1H00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18482","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale diritto DIP/spaziatura connettore estremità linea: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a perforazione/connettore a crimpare 2PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-02P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-02P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-02P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-02P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","2PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18483","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale diritto DIP/spaziatura connettore estremità linea: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a perforazione/connettore a crimpare 3PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-03P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-03P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-03P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-03P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","3PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18484","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale diritto DIP/spaziatura connettore estremità linea: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a perforazione/connettore a crimpare 4PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-04P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-04P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-04P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-04P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","4PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18485","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale diritto DIP/spaziatura connettore estremità linea: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a perforazione/connettore a crimpare 5PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-05P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-05P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-05P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-05P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","5PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18486","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale diritto DIP/spaziatura connettore estremità linea: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a perforazione/connettore a crimpare 6PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-06P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-06P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-06P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-06P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","6PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18487","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale diritto Spaziatura connettore DIP/estremità linea: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a perforazione/connettore a crimpare 7PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-07P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-07P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-07P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-07P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","7PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18488","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale diritto Spaziatura connettore DIP/estremità linea: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a perforazione/connettore a crimpare 8PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-08P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-08P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-08P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-08P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","8PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18489","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale diritto Spaziatura connettore DIP/estremità linea: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a perforazione/connettore a crimpare 9PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-09P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-09P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-09P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-09P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","9PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18490","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale diritto Spaziatura connettore DIP/estremità linea: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a perforazione/connettore a crimpare 10PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-10P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-10P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-10P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-10P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","10PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18491","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale diritto Spaziatura connettore DIP/estremità linea: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a perforazione/connettore a crimpare 11PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-11P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-11P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-11P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-11P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","11PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18492","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale diritto Spaziatura connettore DIP/estremità linea: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a perforazione/connettore a crimpare 12PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-12P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-12P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-12P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-12P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","12PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18493","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale diritto Spaziatura connettore DIP/estremità linea: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a perforazione/connettore a crimpare 13PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-13P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-13P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-13P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-13P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","13PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18494","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale diritto Spaziatura connettore DIP/estremità linea: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a perforazione/connettore a crimpare 14PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-14P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-14P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-14P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-14P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","14PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]
["Part_18495","Connettore a crimpare cavo-scheda/connettore terminale diritto Spaziatura connettore DIP/estremità linea: 2,50 mm/connettore cavo-scheda/connettore a perforazione/connettore a crimpare 15PIN",null,null,"ALPSR.230","TP09007007","XB-X25-CI25-15P1V00-NH.png","XB-X25-CI2503SP1V00-NH.pdf","Disegni/tecnici","XB.pdf","specifiche/del/prodotto","1","XB-X25-CI25-15P1V00-NH",null,null,null,"XB-X25-CI25-15P1V00-NH.stp","XB-X25-CI25-15P1V00-NH",null,null,null,"Connettore CI25","3A","250V AC","-25℃±85℃","15PIN","Piastra di saldatura/filo di saldatura","30mΩ","100mΩ","1000V AC","Ottone argentato/ottone placcato oro/ottone stagnato","5000 volte","2.5mm","nero/bianco","260℃±5℃","ROHS"]

{"sheet":"Attributes_Definition","index":9,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Attribute_ID","Attribute_Name_DE","Attribute_Name_EN","Attribute_Name_FR","Attribute_Name_IT","Attribute_Name_JA","Attribute_Name_KO","Attribute_Name_RU","Attribute_Name_ZH","Display","Add_As_BOM_Field"]
["Manufacturer_Part_Number","Teilenummer des Herstellers","Manufacturer part number","Référence fabricant","Codice articolo del costruttore","製造業者識別番号","제조업체 부품 번호","Номер детали производителя","制造商零件号","1","1"]
["Manufacturer_Name","Hersteller","manufacturer","fabricant","produttore","メーカー","제조업체","производитель","制造商","0","1"]
["Distributor_Part_Number","Teilenummer des Händlers","Dealer Part Number","Numéro de pièce du revendeur","Codice articolo del rivenditore","ディーラー部品番号","딜러 부품 번호","Номер детали дилера","经销商零件号","1","1"]
["Distributor_Name","Händler","dealer","Marchand","rivenditore","ディーラー","상인","дилер","经销商","0","1"]
["Part_Number_Description","beschreiben","describe","décrire","descrivere","説明する","설명하다","описывать","描述","1","1"]
["MATERIAL","Material","Material","Matériel","Materiale","材料","재료","Материал","材质","1","1"]
["MASS","Gewicht","weight","poids","peso","重さ","무게","масса","重量","1","1"]
["QUANTITY","Menge","quantity","quantité","quantità","量","수량","количество","数量","1","1"]
["a","Produkttyp","Product type","type de produit","tipo di prodotto","製品タイプ","제품 유형","тип продукта","产品类型","1","1"]
["b","Nennstrom","Rated current","Courant nominal","Corrente nominale","定格電流","정격전류","Номинальный ток","额定电流","1","1"]
["c","Nennspannung","Rated voltage","Tension nominale","Tensione nominale","定格電圧","정격전압","Номинальное напряжение","额定电压","1","1"]
["d","Arbeitstemperatur","Operating temperature","température de travail","temperatura di lavoro","使用温度","작동 온도","рабочая температура","工作温度","1","1"]
["f","Anzahl der PINs","Number of pins","Nombre de codes PIN","Numero di PIN","PIN の数","핀 수","Количество PIN-кодов","PIN数","1","1"]
["p","Installationsmethode","Installation method","Méthode d'installation","Metodo di installazione","設置方法","설치방법","Способ установки","安装方式","1","1"]
["g","Kontaktwiderstand","Contact resistance","Résistance de contact","Resistenza di contatto","接触抵抗","접촉 저항","Контактное сопротивление","接触电阻","1","1"]
["h","Isolationswiderstand","Insulation resistance","Résistance d'isolation","Resistenza di isolamento","絶縁抵抗","절연저항","Сопротивление изоляции","绝缘电阻","1","1"]
["j","Spannung standhalten","Withstand voltage","Résister à la tension","Resistere alla tensione","耐電圧","내전압","Выдерживаемое напряжение","耐电压","1","1"]
["k","Galvanisierungsprozess","Electroplating process","Processus de galvanoplastie","Processo di galvanica","電気めっきプロセス","전기도금 공정","Процесс гальваники","电镀工艺","1","1"]
["l","Lebensdauer","Service life","Durée de vie","Vita utile","寿命","서비스 수명","Срок службы","使用寿命","1","1"]
["m","Abstand","Pitch","espacement","spaziatura","間隔","간격","расстояние","间距","1","1"]
["n","Farbe","Color","couleur","colore","色","색상","цвет","颜色","1","1"]
["o","Lötbarkeitstest","Weldability test","Test de soudabilité","Prova di saldabilità","はんだ付け性試験","납땜성 테스트","Тест на паяемость","可焊性试验","1","1"]
["y","Produktzertifizierung","Product certification","Certification du produit","Certificazione di prodotto","製品認証","제품인증","Сертификация продукции","产品认证","1","1"]

{"sheet":"System","index":10,"n_rows":19,"n_cols":2,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["System_Attribute_Name","System_Attribute_Value"]
["Template_Name","SelfPublishing Products Catalog"]
["Template_Type","Basic Template"]
["Template_Version","1.0.9"]
["Product_Document_Number",2]
["Product_URL_Number",0]
["Product_Dimensional_Drawing_Number",0]
["PartNumber_CAD_Number",1]
["PartNumber_EShop",0]
["PartNumber_ProductPage",0]
["Default_Language_Code","EN"]
["Selected_Language_Code","DE"]
["Selected_Language_Code","EN"]
["Selected_Language_Code","FR"]
["Selected_Language_Code","IT"]
["Selected_Language_Code","JA"]
["Selected_Language_Code","KO"]
["Selected_Language_Code","RU"]
["Selected_Language_Code","ZH"]